2.4.9. Analiza kompletnych wyników i wydruk projektu<br>

### 2.4.9. Analiza kompletnych wyników i wydruk projektu

Korekty projektu należy prowadzić do momentu, aż wyniki obliczeń będą pozbawione błędów i wszystkie rozdzielacze zostaną wyregulowane. Wtedy wyniki są kompletne i można przejść do następnego etapu.

Po uzyskaniu prawidłowych, pozbawionych błędów wyników obliczeń, należy zapoznać się z pozostałymi wynikami – parametrami montażu, wynikami ogólnymi obejmującymi dane zbiorcze i zestawienie rozdzielaczy dla poszczególnych obwodów regulacji oraz zestawieniem materiałów.

Po naciśnięciu przycisku „Wydruk” program wyświetli podgląd wydruku tabel wyników wraz z okienkiem umożliwiającym wygodne konfigurowanie zakresu i stylu wydruku. Zakres informacji podlegających drukowaniu nazywany jest schematem wydruku. Aby go zmienić, należy w oknie podglądu wydruku przejść na zakładkę „Schemat” i wybrać właściwy schemat. Lista schematów obejmuje wszystkie zastosowania programu, toteż niektóre schematy dla ogrzewań podłogowych nie będą przydatne. Można tworzyć własne schematy wydruku, co jest opisane w dalszej części instrukcji.

Po powrocie do edytora można wydrukować rysunek rzutu kondygnacji wraz z instalacją. Konfiguracja wydruku jest przeprowadzana w specjalnej tabeli danych na zakładce „Wydruk” (zakładki w dolnej prawej części ekranu).

Przed wydrukowaniem należy ustalić opcje wydruku oraz granice arkuszy, jeśli rysunek projektu nie mieści się na jednym arkuszu.

W tabeli danych układu stron wydruku należy zadeklarować parametry wydruku:

1. Wybrać drukarkę, na której będzie odbywał się wydruk. Ustalić skalę wydruku, marginesy, orientację papieru oraz długość i szerokość strony. Zadeklarować czy wydruk ma być kolorowy czy czarno – biały.

2. Wybrać zakres wydruku spośród dostępnych zakresów edycji,

3. Skontrolować ułożenie granic arkuszy papieru na rysunku i ewentualnie dokonać korekty za pomocą myszki. W trybie podglądu wydruku na ekranie widać fioletowe i zielone linie kreskowane wraz z symbolami nożyczek. Linie fioletowe oznaczają granice arkuszy papieru, a zielone wyznaczają zakładki, które ułatwiają sklejenie projektu z pojedynczych kartek. Jeżeli wydrukowane arkusze mają się po sklejeniu stykać krawędziami, wówczas zakładki są niepotrzebne. Wyłączamy je w tabeli danych układu stron wydruku, wpisując wartość „0” w polu „Zakładka [cm]”.

Skala wydruku powinna być dopasowana do wielkości arkusza papieru, na którym odbywać się będzie wydruk, tak aby rysunek zmieścił się na arkuszu.

Dodatkowe opcje drukowania można ustawić w menu głównym „Opcje”/„Ustawienia programu/’Ogólne”

Program domyślnie nie rysuje układu rur w ramach powierzchni grzewczej. W sytuacjach, gdy sama informacja o sposobie ułożenia przewodów nie będzie wystarczająca dla montera, można ręcznie lub automatycznie rozrysować układ przewodów w pętli grzewczej. Należy w tym celu przejść na zakładkę zakresu edycji „Rys. pętli …” i z zakładki paska narzędzi „Płaszczyznowe” wybrać jeden z elementów typu , „Linie łamane do rysowania układu rur”. Sposób posługiwania się tymi komponentami opisano w rozdziale 6.2.8 oraz 7.11

Zamiast bezpośredniego wydruku na drukarce lub ploterze możliwe jest wyeksportowanie rysunku do pliku innych aplikacji, min. do aplikacji CAD. W tym celu należy skorzystać z polecenia „Plik / Eksport rysunku” i wybrać jeden z dostępnych formatów.