1. WSTĘP<br>

# 1. Wstęp

## 1.1. Przeznaczenie i zakres możliwości programu

Program Instal-therm przeznaczony jest dla projektantów, wykonawców oraz służb nadzoru i serwisu instalacji centralnego ogrzewania wodnego z grzejnikami konwekcyjnymi (dwu- i jednorurowych) lub płaszczyznowymi (podłogowymi i ściennymi). Program wspomaga również projektowanie i regulację dwururowych obiegów czynnika chłodniczego w instalacjach klimatyzacyjnych. Czynnikiem obiegowym może być woda lub jedna ze zdefiniowanych w programie mieszanin niezamarzających.

Kompleksowe obliczenia instalacji obejmują:

- dobór średnic rur i armatury, w tym również obliczanie instalacji o częściowo lub całkowicie narzuconych średnicach,

- automatyczny dobór wszystkich złączek i kształtek niezbędnych do zrealizowania wynikającej ze schematów struktury połączeń i geometrii sieci oraz połączeń z armaturą i odbiornikami,

- regulację nastawczą sieci, do czego mogą być użyte zawory grzejnikowe i pod-pionowe z nastawą wstępną, regulatory różnicy ciśnień lub przepływu, a także kryzy dławiące,

- dobór wymaganej wysokości podnoszenia pomp umiejscowionych na działkach lub w układach mieszających,

- dobór izolacji rurociągów,

- cieplne i hydrauliczne obliczenia płaszczyzn grzejnych ogrzewania podłogowego lub ściennego wg EN 1264 z automatycznym doborem optymalnej temperatury zasilania obwodów,

- podział pętli ogrzewania płaszczyznowego na zwoje,

- dobór grzejników z uwzględnieniem wychłodzenia czynnika w rurociągach, zysków ciepła od działek i stosowanych dodatków,

- obliczenia dopasowujące wydajność grzejników konwekcyjnych poprzez korektę schłodzenia wody i strumienia czynnika grzejnego,

- zestawienie materiałów: rur, kształtek i złączek, izolacji, grzejników, elementów ogrzewań płaszczyznowych, zaworów i pozostałej armatury.

Powyższy zakres odnosi się do pełnej wersji programu, oznaczonej po nazwie literami HCR. Program może być również dostarczany w wersjach funkcjonalnie ograniczonych do:

- obliczeń tylko ogrzewania grzejnikowego (Instal-therm H),

- obliczeń ogrzewania grzejnikowego i obiegów chłodniczych (Instal-therm HC),

- obliczeń ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego (Instal-therm HR).

Niezależnie od wersji funkcjonalnej, zasadnicze środowisko graficzne programu i interfejs Użytkownika nie ulegają zmianie, jedynie pewne funkcje obliczeniowe i związane z nimi opcje nie będą w wyżej wymienionych wersjach widoczne, ograniczone będą również palety elementów i dostępne typy katalogów.

Program wymaga do pracy następujących katalogów:

- rur, kształtek i złączek, w tym również armatury (zaworów, przyłączy grzejnikowych) danego producenta,

- grzejników konwekcyjnych,

- systemów ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego lub ściennego) zawierających dane wszelkich elementów stosowanych przy budowie płaszczyzn grzejnych w danym systemie a także dodatkowe parametry systemu niezbędne do obliczeń, w tym ograniczenia geometryczne, cieplne i hydrauliczne zdefiniowane przez producenta systemu,

- zaworów termostatycznych i regulacyjnych,

- izolacji rurociągów.

Katalogi programu są plikami binarnymi przygotowywanymi przez InstalSoft i nie ma możliwości ich edycji przez Użytkownika. Niektóre katalogi, np. powszechnie stosowanej armatury zaporowej (odcinającej) nie mają określonego producenta. Brak jest ograniczeń na ilość jednocześnie użytych katalogów, poza ograniczeniami wynikającymi z charakteru licencji na użytkowanie programu (wersja pełna lub firmowa – zwykle ograniczona do określonego zestawu katalogów).

Zestawienia materiałów obejmują wszystkie dobrane lub narzucone wielkości elementów tworzących instalację oraz dobrane przez program komponenty ogrzewań płaszczyznowych a także kształtki i złączki umożliwiające realizację połączeń wynikających ze schematów instalacji.

Wyniki obliczeń prezentowane są zarówno w postaci tabel, jak i na rzutach i rozwinięciach stanowiących dane wejściowe.

Program jest kontynuacją i integracją znanych na rynku aplikacji Instal-c.o. i Instal-o.p. – wersja 2 i zachowuje ich dotychczasowe możliwości, a więc wykonanie obliczeń instalacji centralnego ogrzewania wyłącznie w oparciu o rozwinięcie płaskie lub aksonometryczne oraz obliczeń ogrzewania podłogowego do rozdzielacza włącznie, w oparciu tylko o rzuty. Pliki *.cow i *.opw są czytane przez program, choć bezpośrednio po wczytaniu ich obliczenie może się okazać niemożliwe, bądź też sposób ich interpretacji przez program będzie inny niż w wersji 2. Dla Użytkowników zamierzających ponownie przeliczać pliki utworzone aplikacjami wersji 2, zamieściliśmy na końcu niniejszej instrukcji tabelkę podającą najważniejsze różnice w interpretacji danych z tej wersji.