3.4.8. Pozycja AUTO, ORTO, SIAT<br>

### 3.4.8. Pozycja AUTO, ORTO, SIAT

W tym miejscu istnieje możliwość skonfigurowania trybów:

· AUTO

- „Odległość podłączania bez trybu AUTO [mm]” – istnieje możliwość ustawienia żądanej odległości z jakiej program będzie wykonywał automatyczne podłączanie elementów (o ile mogą zostać one podłączone) w przypadku gdy tryb AUTO jest wyłączony.

- „Szukanie podłączania w trybie AUTO [mm]” – ustawienie żądanej odległości z jakiej program będzie wykonywał automatyczne podłączanie elementów (o ile mogą zostać one podłączone), gdy tryb AUTO jest włączony. Istnieje możliwość ustawienia szukania podłączenia w trybie AUTO osobno dla elementów podstawowych i osobno dla modułów. Możliwe jest także włączenie/wyłączenie linii pomocniczych poprzez zaznaczenie/odznaczenie pola „Automatyczne linie pomocnicze”.

· ORTO

- „Włącz tryb ORTO” – możliwość włączenia/wyłączenia trybu ORTO w projekcie,

- „Dodatkowe kąty w trybie ORTO” – ustalenie kąta dodatkowego pod jakim będą wstawiane elementy podczas rysowania w edytorze graficznym. Jeżeli w projekcie ma być uwzględnione rysowanie w aksonometrii to należy zadeklarować taki kąt, w którego wielokrotności znajdzie się zadeklarowany kąt dla aksonometrii.

· SIAT (dla aktualnego arkusza)

- „Włącz tryb SIAT” – możliwość włączenia/wyłączenia trybu SIAT, pozwalającego na wstawianie elementów w odległości odpowiadającej określonemu skokowi siatki,

- „Siatka pozioma i pionowa” – pola pozwalające na zadeklarowanie wymiarów „oczek” siatki, do których dopasowywane będą wstawiane, przesuwane elementy.

Można wprowadzone ustawienia zadeklarować dla wszystkich arkuszy poprzez zaznaczenie pola „Tak samo we wszystkich arkuszach”.

Więcej informacji na temat trybu „AUTO, ORTO, SIAT” zawiera rozdział 4.