7.11.2. Rysowanie ręczne<br>

### 7.11.2. Rysowanie ręczne

Sposób ręcznego wstawiania na rysunek linii łamanych przy wyłączonym trybie AUTO jest taki sam jak sposób wstawiania przyłączy (patrz rozdział 6.3.3.1):

- rozpoznawanie punktów podłączenia przyłączy do PG, jako punktu startowego dla linii łamanych,

- dla pary łamanych automatyczne uzupełnianie w tabeli danych odstępu rysunkowego zgodnie z wynikami dla danej PG,

Podczas edycji łamanych i ewentualnych modyfikacji duże znaczenie ma wyrównywanie do siatki. Należy zwrócić uwagę czy wyrównywanie dla siatki jest włączone oraz jaka jest wartość „oczka” siatki ustawiona w „Opcje projektu / AUTO, ORTO, SIAT”. Wartość ta powinna stanowić liczbę, której wielokrotnością są edytowane odstępy układania rur – przykładowo w sytuacji, gdy rury mają przebiegać co 12,5 cm, a oczko siatki wynosi 5 cm, program nie pozwoli na ułożenie łamanych w żądanej odległości od siebie.

W przypadku dokonywania korekt już wstawionych odcinków linii łamanych zalecane jest wyłączenie trybu ORTO.

! Linie łamane do rysowania układu rur, pomimo ze mają wygląd bardzo zbliżony do przyłączy i na wydruku mogą z nimi tworzyć jedną całość, w sensie obliczeniowym nie stanowią odcinków rur grzejnych. W szczególności nie mają one żadnego wpływu na obliczenia cieplne i hydrauliczne oraz program nie sprawdza poprawności ich połączeń.

Powyższa właściwość pozwala na wykorzystanie łamanych do fragmentarycznego rozrysowania pętli grzewczej w takim zakresie, aby intencje projektanta były jednoznacznie odczytane przez instalatora. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych zastosowań linii łamanych do ręcznego rysowania układu rur w ramach PG:

1. Pętla o układzie meandrycznym rozrysowana w zakresie wskazującym na stronę, od której należy rozpocząć układanie rur:

2. Pętla o układzie ślimakowym z powierzchnią zabudowaną. Łamane są rozrysowane w zakresie określającym, w jaki sposób uwzględnić nieregularność powierzchni – fragment pomieszczenia jest pokryty podwójnym meandrem, który został rozrysowany, pozostała, zbliżona do kwadratu część ma być pokryta ślimakiem:

3. Pętla zawierająca SB zintegrowaną na początku obwodu, rozrysowana w zakresie podkreślającym powyższy charakter strefy brzegowej (pSB a nie zSB):