9.2.7. Tabela parametrów montażu ogrzewania płaszczyznowego<br>

### 9.2.7. Tabela parametrów montażu ogrzewania płaszczyznowego

Tabela parametrów montażu przeznaczona jest dla instalatora (wykonawcy instalacji). Wydruk parametrów montażu, razem z wydrukiem rysunku i zestawieniem materiałów stanowią kompletną dokumentację wykonawczą projektu ogrzewania płaszczyznowego.

Na początku znajduje się opis rozdzielacza:

Rozdzielacz: | symbol (nazwa) rozdzielacza |
Liczba wyjść: | liczba wyjść z rozdzielacza, łącznie z wyjściami rezerwowymi, jeśli takie zostały zadeklarowane w tabeli danych |
Typ: | typ rozdzielacza z katalogu |
z.z.: | typ zaworu zasilającego |
z.p.: | typ zaworu powrotnego |
Szafka rozdzielacza: | rodzaj szafki rozdzielaczowej z katalogu |

Wszystkie znajdujące się poniżej wiersze, zawierające wyniki dla pomieszczeń i występujących w nich PG, dotyczą tego rozdzielacza aż do momentu, gdy pojawi się następny opis rozdzielacza lub opis PG ogrzewanych przyłączami. Wiersz z wynikami pomieszczenia zawiera następujące pola:

Opis parametrów montażu pomieszczenia ma zawsze dwa wiersze, gdyż zawsze jest wyświetlane pole dotyczące systemu mocowania. Cały opis będzie pogrubiony, jeśli w pomieszczeniu jest stosowany inny niż domyślny system mocowania rur. Parametry montażu pomieszczenia zawierają następujące pola:

Pomieszczenie: | symbol (nazwa) pomieszczenia |

Liczba PG:

liczba pętli grzewczych występujących w tym pomieszczeniu

– w tym: ... do innych rozdzielaczy; (pole opcjonalne!)

Liczba pętli grzewczych podłączonych do innych rozdzielaczy. Jeżeli pętle grzewcze jednego pomieszczenia są podłączone do kilku rozdzielaczy, wyniki dla tego pomieszczenia pojawią się w ramach każdego z tych rozdzielaczy, przy czym każdorazowo wypisane będą PG należące do aktualnie opisywanego rozdzielacza. Jednoczenie w tym polu pojawi się informacja, ile PG jest podłączonych do innych rozdzielaczy

– ... PG grzanych przyłączami; (pole opcjonalne!)

Jeżeli w pomieszczeniu występują PG grzane wyłącznie przyłączami, w tym polu pojawi się odpowiednia informacja. Dla pomieszczenia, w którym występuje tylko jedna PG i jest ona grzana przyłączami, liczba pętli (poprzednie pole) będzie wynosiła zero

System taki sam jak domyślny / System inny niż domyślny / System układania

nazwa systemu wybranego z katalogu producenta. Wiersz ten może przyjąć jedną z trzech poniżej opisanych form:

– („System taki sam jak domyślny: <Nazwa_Systemu>”) jest stosowana dla tych pomieszczeń, które wykorzystują domyślny system mocowania określony w danych ogólnych projektu

– („System inny niż domyślny: <Nazwa_Systemu>”) jest stosowana dla tych pomieszczeń, które mają wybrany inny niż domyślny system mocowania rur. Jednocześnie dla całego opisu pomieszczenia (obydwu wierszy) jest stosowana pogrubiona czcionka

– („System układania: <Nazwa_Systemu>”) jest stosowana dla wszystkich pomieszczeń, jeśli system domyślny nie jest określony

Wiersz parametrów montażu dla pojedynczej PG zawiera najważniejsze informacje konieczne do prawidłowego wykonania danej pętli grzewczej. Obejmuje on następujące pola:

! Parametry montażu dla PG zawierających błędy obliczeniowe (np. przekroczenie max. straty ciśnienia) nie będą wyświetlane! W celu uzyskania kompletnych parametrów montażu należy usunąć wszystkie błędy na etapie obliczeń.

Symbol PG Okładzina / Rlb | górny wiersz: symbol (nazwa) i typ powierzchni grzewczej dolny wiersz: rodzaj okładziny podłogowej oraz opór cieplny okładziny. Jeśli okładzina została wpisana jako wartość liczbowa oporu cieplnego, a nie wybrana z listy dostępnych opcji, pojawi się napis <nieznana okł.> i wpisany opór okładziny | [(m2K)/W]

SB / SW

Pole to stanowi opis zawartości następnych dwóch pól i tworzy z nimi blok, oddzielony od pozostałych pól pionowymi ciągłymi kreskami:

– jeżeli dana PG nie zawiera zintegrowanej strefy brzegowej, w górnym wierszu pojawi się „SW” dla pętli stanowiącej strefę wewnętrzną lub „SB” dla pętli zdefiniowanej jako strefa brzegowa stanowiąca osobny obwód. Dolny wiersz pozostanie pusty

– dla PG posiadającej SB zintegrowaną z SW, w górnym wierszu pojawi się „zSB” dla SB utworzonej przez zagęszczenie układania przewodów lub „pSB” dla SB podłączonej jako pierwsza. W kolejnych dwóch polach wyników pierwszy wiersz będzie się wtedy odnosił do tej zintegrowanej SB. W dolnym wierszu pojawi się napis „SW” i drugi wiersz kolejnych dwóch pól wyników będzie się odnosił do tej części pętli, która stanowi strefę wewnętrzną

pow. | powierzchnia efektywna PG lub poszczególnych części PG (patrz opis pola „SB / SW”). Wartość ta obejmuje całkowitą powierzchnię efektywną PG, łącznie z powierzchnią przyłączy przechodzących. Dla PG posiadających zintegrowaną SB powierzchnia przyłączy przechodzących jest zawsze odejmowana od części PG stanowiącej SW, nawet jeśli przyłącza na rysunku przebiegają częściowo przez strefę brzegową | [m2]
T (lub B, b, p, r, VA) | odstęp układania przewodów w ramach PG lub odstępy dla poszczególnych jej części (patrz opis pola „SB / SW”). | [mm] [cm] [m]
Typ rury Sposób ułożenia | górny wiersz: stosowany w danej powierzchni grzewczej typ rury dolny wiersz: sposób układania rur w ramach pętli, wybrany w danych PG |
Liczba pętli | liczba pętli (płaszczyzn) grzewczych występujących w tym pomieszczeniu |
Dł. rur łącznie prz. + pęt. | górny wiersz: sumaryczna długość rury, jaka powinna być ułożona w ramach danej pętli grzewczej, łącznie z długością przyłączy dolny wiersz: długość przyłączy prowadzących od rozdzielacza do właściwej pętli + długość rury stanowiącej właściwą pętlę grzewczą. Suma tych dwóch wartości jest równa sumarycznej długości z wiersza pierwszego |
Nast. Zaw. | nastawa zaworu na rozdzielaczu regulującego przepływ w danej pętli. W drugim wierszu pojawia się oznaczenie, czy nastawa dotyczy zaworu na powrocie – „(P)”, czy na zasilaniu „(Z)” |
Warstwy podłogi | W tym polu są wyświetlane warstwy izolacji znajdujące się pod płytą grzewczą, w kolejności od płyty systemowej w dół |

Podobnie jak w tabeli wyników obliczeń, parametry montażu dla PG ogrzewanych przyłączami są wyświetlane oddzielnie i zgrupowane w ramach sekcji za ostatnim należącym do danej sekcji rozdzielaczem.

Wzajemne ułożenie opisu danej grupy PG grzanych przyłączami, opisu pomieszczeń i pasków parametrów montażu dla poszczególnych PG jest identyczne jak dla standardowych PG. Występują jedynie różnice w zakresie pól i ich znaczenia.

Nagłówek parametrów montażu dla tego typu PG zawiera następujące pole:

Powierzchnie grzane przyłączami, przypisane do źródła: <Nazwa_Źródła>;

Nazwa źródła, które zasila wymienione poniżej PG grzane przyłączami.

Pasek zawiera takie same pola jak w przypadku standardowej PG, jednak nie wszystkie są wypełnione. Do istotnych pól należą:

Symbol PG Okładzina / Rlb | znaczenie identyczne jak dla standardowej PG | [(m2K)/W]
pow. | znaczenie identyczne jak dla standardowej PG | [m2]
T (lub B, b, p, r, VA) | odstęp układania obowiązujący dla tych przyłączy przechodzących przez daną PG grzaną przyłączami, dla których w danych była pozostawiona opcja (auto). Niektóre przyłącza mogą być układane z innym, narzuconym w danych przez użytkownika odstępem. Szczegółowe informacje w tym zakresie są umieszczone w tabelce parametrów montażu dla poszczególnych przyłączy dostępnej przy wydruku | [mm] [cm] [m]
Typ rury Sposób ułożenia | dla PG grzanych przyłączami zawsze jest wpisana opcja „ogrzewane przyłączami” |
Warstwy podłogi | znaczenie identyczne jak dla standardowej PG |