2.5.3. Wprowadzenie grzejników i planu sieci rozdzielczej<br>

### 2.5.3. Wprowadzenie grzejników i planu sieci rozdzielczej

Do pomieszczeń widocznych na rzutach wstawiamy elementy „Grzejnik” z zakładki „Sieć / grzejniki” z górnego paska narzędzi, po przejściu na zakładkę zakresu edycji „Ogrzewanie”. Wstawianie grzejników przy oknach ułatwione jest przez automatyczne dopasowanie położenia środka długości grzejnika do środka okna. Przy włączonym trybie AUTO w trakcie wstawiania grzejnik automatycznie ustawia się równolegle do ściany.

! Jeżeli grzejniki mają się znajdować pod wszystkimi oknami zewnętrznymi program oferuje funkcję szybkiego wstawiania grzejników pod okna. W tym celu z zakładki „Sieć / grzejniki” wybieramy element lub . Tą samą operację możemy również wykonać wybierając z menu „Elementy” polecenie „Wstaw grzejniki pod okna zewnętrzne”.

Na każdym rzucie kondygnacji, na którym oprócz lokalizacji grzejników chcemy odwzorować przebieg sieci rozdzielczej lub przyłączy grzejnikowych, rysujemy je wykorzystując obiekty z zakładki „Sieć / grzejniki”, takie, jak: działka, para działek, rozdzielacz, ewentualnie również zdalne połączenie.

Ponieważ struktura połączeń sieci odczytana ma być w całości z rozwinięcia, można na rzucie pominąć niektóre lub wszystkie gałązki grzejnikowe i pozostawić grzejniki nie podłączone. Warunkiem poprawności takiej sytuacji w programie jest zadeklarowanie wszystkich elementów instalacji na rzucie jako cienie. Dla elementów typu cienie nie jest przeprowadzana diagnostyka. Z tego samego powodu fragment (lub fragmenty) sieci rozdzielczej narysowane na rzutach można pozostawić niepołączone z pozostałą częścią instalacji, (która zresztą na tych rzutach może nie być w pełni odwzorowana), ponieważ stanowią one jedynie informację dla wykonawcy sieci.

Przyjmując, że oryginały elementów będą na rozwinięciach, należy wszystkie wstawione na rzuty elementy instalacji zaznaczyć i wybrać z menu „Dane elementów” funkcję „Oznacz zaznaczone jako cienie”. Elementy zostaną dla odróżnienia przerysowane linią przerywaną. Później zostanie określone skojarzenie cieni z oryginałami.