2. SKRÓCONY OPIS ETAPÓW TWORZENIA TYPOWYCH PROJEKTÓW<br>

# 2. Skrócony opis etapów tworzenia typowych projektów

## 2.1. Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale przedstawione są podstawowe etapy wprowadzania danych budynku do programu Instal-OZC. Podano skrócony opis każdego z tych etapów, natomiast szczegółowy opis różnorodnych funkcji i mechanizmów programu jest ujęty w kolejnych rozdziałach instrukcji. Również w dalszej części instrukcji szczegółowo opisano wszystkie elementy projektu i ich dane. Obliczenia wykonywane są przez program równocześnie z edycją danych.

Z uwagi na możliwość opisu budynku w sposób tabelaryczny i graficzny dostępne są dwa sposoby pracy z programem:

1. Użytkownik programu może utworzyć dane w edytorze graficznym programu Instal-therm przez narysowanie rzutów kondygnacji lub wczytanie i interpretację plików DWG lub DXF zawierających rzuty sporządzone przez architekta. Dane takie nazywane są graficznymi. Po wczytaniu do programu Instal-OZC dane te są interpretowane tabelarycznie, a możliwości ich modyfikacji w zakresie struktury i geometrii budynku są zablokowane – taka modyfikacja jest możliwa tylko w Instal-therm.

2. Użytkownik programu może wprowadzać dane tabelarycznie tj. opisać budynek poprzez definicję pomieszczeń i przegród je ograniczających bezpośrednio w tabelach danych.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków jednakowo – tabelarycznie opisuje się budowę przegród oraz pionową geometrię budynku tj. wysokości i rzędne kondygnacji.

Dane graficzne mogą być uzupełnione tabelarycznymi. Typową sytuacją, kiedy należy to uczynić, jest brak rzutów piwnic i/lub poddasza w danych graficznych. Można wówczas postąpić na dwa sposoby:

- pomieszczenia te zostaną dopisane jako tabelaryczne, wraz z przegrodami dzielącymi je od ogrzewanych oraz z ich przegrodami chłodzącymi, co pozwala na wyznaczenie temperatur w tych pomieszczeniach przez program (sposób zalecany, konieczny w razie obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło),

- do (graficznych) pomieszczeń ogrzewanych dopisujemy tabelaryczne przegrody chłodzące do poddasza i piwnic, zadając temperaturę po drugiej stronie takiej przegrody – sposób szybszy, lecz uniemożliwiający prawidłowe policzenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Można również zadeklarować występowanie po drugiej stronie przegrody tzw. normatywnych pomieszczeń ogrzewanych/nieogrzewanych. Pomieszczenia te mogą być wybrane z tego samego budynku/mieszkania lub spoza niego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4.5.3.1

Przegrody mogą mieć opisaną budowę (warstwy). Współczynnik przenikania ciepła „U0” lub opór cieplny przegrody „R” jest wtedy policzony w programie. Współczynnik ten może też być wprost zadany w opisie pomieszczenia lub w definicji przegrody.

! Dane tabelaryczne są wprowadzane w odpowiednich polach edycji. Niektóre z pól są oznaczone kolorem. Jasnożółty kolor pola oznacza, że pole to przedstawia wartość wynikową, którą można również edytować. Pole zaznaczone kolorem żółtym, oznacza wartość wynikową nie edytowalną. Pola zaznaczone kolorem jasnoszarym przedstawiają pola edycji, których zawartość może być uzupełniona, nie jest to jednak warunek konieczny. Wpisana tu wartość może być edytowana. Kolor szary pola edycji przedstawia wartość wynikową, którą nie można edytować. Pola oznaczone odcieniami szarości mogą dla wybranego pola zmienić swą dostępność, np. po zmianie typu przegrody.