B.1. Obliczenia współczynnika „U” przegród <br>

B.1. Obliczenia współczynnika „U” przegród

W programie Instal-OZC do obliczeń cieplnych można definiować przegrody o budowie jednorodnej oraz niejednorodnej. Przez przegrodę jednorodną cieplnie, rozumie się przegrodę składającą się z warstw o stałej grubości oraz o właściwościach cieplnych jednorodnych lub takich, które można uznać za jednorodne. Przez przegrodę niejednorodną rozumie się przegrodę, która w swojej budowie, w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przepływu ciepła zawiera elementy budowlane różniące się właściwościami cieplnymi. Przykładem takiej przegrody jest strop gęstożebrowy.

Obliczenia współczynnika „U” przegrody jednorodnej opierają się o normę PN – EN ISO 6946. Użytkownik ma możliwość wykonania w programie następujących operacji:

- obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród, podłóg na gruncie oraz ścian przy gruncie – zgodnie z założeniami normatywnymi,

- użycia w definicji przegród warstw powietrza (wentylowanych, niewentylowanych),

- uwzględnienia poprawek DU0 w odniesieniu do współczynnika przenikania ciepła – zgodnie z załącznikiem D normy,

- uwzględnienia liniowych mostków cieplnych DU – zgodnie z załącznikiem krajowym NA normy,

- wprowadzenia przegrody niejednorodnej przez zadeklarowanie powtarzalnych elementów jednorodnych przegrody.

Obliczenia współczynników przenikania ciepła uwzględniają opór cieplny wnikania od strony wewnętrznej i zewnętrznej przegrody oraz opór cieplny warstw przegrody. Opór wnikania ciepła zależy od kierunku przepływu ciepła. Opór cieplny warstw przegrody zależy od grubości warstwy i jej współczynnika przewodzenia ciepła.