9.4.4. Drukowanie na papierze we wstędze<br>

### 9.4.4. Drukowanie na papierze we wstędze

Edytor graficzny umożliwia drukowanie na papierze we wstędze, na tych drukarkach, które mają taką możliwość. Możliwość taka zależy nie tylko od samej konstrukcji drukarki, ale także od sterownika tej drukarki zainstalowanego pod Windows (programu sterującego pracą drukarki).

! Pole „Papier we wstędze” oznacza, że program (i sterownik drukarki) ma rozumieć wstęgę jako ciąg połączonych ze sobą kartek (np. ciąg stron A4), a nie jako jedną długą stronę. Sposób interpretacji papieru przez program nie zależy od tego, jak fizycznie wygląda wstęga, tzn. czy faktycznie jest ciągiem połączonych stron, czy papierem z rolki bez żadnych miejsc podziału.

¨ Aby drukować we wstędze należy najpierw spróbować ustawić w sterowniku drukarki papieru o dużej długości. Sterowniki niektórych drukarek umożliwiają użycie papieru Użytkownika i podanie dużej długości strony dla takiego typu papieru (np. 5 m). Uzyskuje się to następująco:

1. Przejść na zakres edycji „Wydruk”,

2. W pierwszym polu tabeli danych - „Drukarka” wybrać żądaną drukarkę,

3. W drugim polu tabeli danych - „Ustawienia” kliknąć na przycisk z trzema kropkami znajdujący się z prawej strony pola,

4. Otwarte zostanie okienko do konfiguracji ustawień drukarki. Wygląd tego okienka zależy od konkretnej drukarki,

5. W okienku konfiguracji ustawień drukarki należy odszukać pole służące do wyboru wielkości papieru. W tym polu należy sprawdzić, czy jest możliwe ustawienie papieru Użytkownika,

6. Jeżeli nie jest możliwe ustawienie dużej długości papieru – zobacz opis postępowania poniżej,

7. Jeżeli jest możliwe ustawienie papieru Użytkownika, to należy go wybrać i spróbować ustawić długość papieru (lub szerokość – zależnie od sterownika drukarki) na maksymalną długość. Należy spróbować wpisać dużą wartość (np. 10 m) i wtedy sterownik poinformuje o wartościach maksymalnych,

8. Ustawić orientację papieru na „Poziomą”,

9. Upewnić się, że pole “Papier we wstędze” jest ustawione na „Nie”,

10. Na ekranie powinien być widoczny podgląd stron – pasów wydruku,

11. Wykonać wydruk.

Jeżeli zgodnie z powyższym postępowaniem nie było możliwe odpowiednie ustawienie papieru Użytkownika, to należy spróbować wydruku z użyciem innych ustawień drukarki. W tym celu należy:

1. Przejść na zakres edycji „Wydruk”,

2. W pierwszym polu tabeli danych – „Drukarka” wybrać żądaną drukarkę,

3. W drugim polu tabeli danych – „Ustawienia” kliknąć na przycisk z trzema kropkami znajdujący się z prawej strony pola,

4. Otwarte zostanie okienko do konfiguracji ustawień drukarki. Wygląd tego okienka zależy od konkretnej drukarki,

5. Zależnie od rodzaju drukarki należy spróbować:

- znaleźć ustawienie drukarki informujące, że ma zainstalowany papier we wstędze. Takim ustawieniem jest przykładowo ustawienie „Transparent” dla drukarki HP DeskJet 1120,

- spróbować ustawić rozmiar papieru, który w nazwie ma „Fanfold”. Taki rozmiar papieru informuje drukarkę, że nie powinna implementować wewnętrznego marginesu drukowania (np. Epson 2150),

- jeżeli żadne z powyższych nie daje rezultatu – spróbować ustawić zwykły papier,

6. Przed zamknięciem ustawień drukarki należy zapamiętać lub zapisać długość i szerokość w milimetrach dla wybranego papieru,

7. Jeżeli po zamknięciu okienka ustawień drukarki układ stron będzie niewłaściwy (np. strony będą miały bardzo mały rozmiar), to należy w polach tabeli danych „Długość papieru” i „Szerokość papieru” wpisać zapamiętane długości wybranego papieru,

8. Ustawić orientację papieru na „Poziomą”,

9. Pole "Papier we wstędze" w tabeli danych ustawić na "Tak",

10. W polu „Dł. strony we wstędze” należy wpisać wartość długości papieru oczekiwaną przez sterownik Windows. Wartość tą należy dobrać eksperymentalnie. Z reguły będzie ona równa CAŁKOWITEJ DŁUGOŚCI (łącznie z marginesami) WYBRANEGO RODZAJU PAPIERU – np. dla strony A4 w orientacji poziomej będzie to 297 mm. Dla niektórych drukarek w tym polu należy wpisać to samo, co w polu „Długość papieru”,

11. Na ekranie powinien być widoczny podgląd stron wydruku. Pionowe linie cięcia papieru są w tym przypadku miejscami cięcia wirtualnego, przekazywanymi sterownikowi drukarki i nie można ich przesuwać. Można natomiast przesuwać poziome linie cięcia,

12. Wykonać wydruk.

Opisany powyżej sposób postępowania nie dla każdej drukarki będzie miał zastosowanie. Jeżeli nie będzie możliwe wydrukowanie we wstędze, to najczęściej oznacza to, że nie umożliwia tego sterownik drukarki. W takiej sytuacji należy spróbować znaleźć zaktualizowany sterownik drukarki np. w Internecie na stronach firmowych producenta, wpisując w przeglądarce internetowej adres: ‘www.<nazwa_producenta>.com’, np. www.epson.com. Oczywiście może się okazać, że nawet nowe sterowniki nie rozwiązują problemu.

Ustawienia drukarki można zapisać w pliku SAMOCZYT, który stanowi szablon podczas zakładania nowych plików. Więcej informacji na temat pliku SAMOCZYT znajduje się w rozdziale 7.12.2.