6.4. Elementy grafiki i opisy<br>

## 6.4. Elementy grafiki i opisy

### 6.4.1. Tabele i opisy elementów

Każdy projekt może być uzupełniany o elementy grafiki i dodatkowe opisy. Elementy grafiki pozwalają uzupełnić projekt o dodatkowe opisy i komentarze, a także, w razie potrzeby umożliwiają dorysowanie graficznych elementów.

Opisy i rysunki realizuje się za pomocą elementów zawartych w zakładce „Grafika” paska narzędzi:

– tabelka rozdzielacza. Element służący do opisu działek wychodzących z rozdzielacza oraz najważniejszych wyników obliczeń rozdzielacza i przyłączonych PG. Standardowo kliknięcie prawym klawiszem myszki na tabelce rozdzielacza powoduje wyświetlenie menu, którego pierwsza pozycja pozwala zaktualizować wyniki w tabelce.

Domyślnie w wierszach znajduje się nazwa rozdzielacza, oraz wyniki dla poszczególnych PG podłączonych przyłączami do danego rozdzielacza. Zawartość wierszy i kolumn może być rozszerzana w tabeli danych „tabelki rozdzielacza” w polu „Kolumny”. W kolumnach mogą znajdować się pola:

- „Nr” – numer wyjścia z rozdzielacza,

- „Do odbiornika” – poszczególne symbole powierzchni grzewczych, do których wychodzą przyłącza z rozdzielacza,

- „Zawory (Z) / (P)” – typ i wielkość zaworu rozdzielaczowego umieszczonego na zasilaniu/powrocie,

- „Nast. (Z) / (P)” – dobrana nastawa zaworu regulacyjnego znajdującego się na zasilaniu/powrocie,

- „Opór (Z) / (P) [kPa]” – spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym na zasilaniu/ powrocie,

- „G [kg/h] – przepływ czynnika grzewczego przez przyłącze prowadzące do danego pomieszczenia,

- „v [m/s]” – prędkość przepływu czynnika grzewczego przez przyłącze prowadzące do danego pomieszczenia

– legenda do oznaczeń grubości konstrukcji podłogi. Przy zadeklarowaniu w wyglądzie elementów rysowania oznaczenia grubości konstrukcji podłogi można na rysunek dodatkowo wprowadzić legendę, która ułatwi wzrokową orientację. Oznaczenie w postaci kolorowego trójkąta umieszczane jest w lewym dolnym rogu każdej powierzchni grzewczej znajdującej się na rysunku i pomaga w wizualnym rozróżnieniu PG o różnych grubościach (patrz rozdział 6.2.1).

– tabela projektu. Tabelka projektu, dzięki edytorowi tabel, ma pełną możliwość konfiguracji – zarówno pod względem wielkości jak i używanych pól. W celu uruchomienia edytora tabel, należy w tabeli danych, w polu edycja pól, kliknąć symbol .

, , – opisy działek: skośny, prosty i uproszczony. Elementy graficzne, których sposób wstawiania i obsługi jest identyczny jak elementów armatury. Jest on niezbędny do uwidocznienia wyników doboru średnic na rysunku, dodatkowo może podawać niektóre inne wyniki obliczeń dla działki.

! Skonfigurowany według potrzeb opis działki można zapamiętać w pasku narzędzi przy pomocy polecenia z menu głównego „Moduły / Dołącz do paska narzędzi” i wykorzystywać w kolejnych projektach.

! Można również wstawić opis działki dla wszystkich zaznaczonych na rysunku działek. Sposób szybkiego wstawienia opisu działek jest omówiony w rozdziale 4.9.4.