B.5. Obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego<br>

B.5. Obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego

Bilans powietrza wentylacyjnego w programie jest wykonywany w obrębie budynku. Obejmuje wszystkie pomieszczenia w budynku, zarówno ogrzewane jak i nieogrzewane. Aby program obliczył bilans powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia, przeprowadza najpierw bilans powietrza dla całego budynku.

Przyjęty algorytm zakłada, że powietrze wentylacyjne jest usuwane z pomieszczeń dzięki działaniu wywiewnej wentylacji mechanicznej, natomiast jest dostarczane do budynku przez nieszczelności w konstrukcji budynku z zewnątrz w wyniku podciśnienia wywołanego działaniem instalacji wywiewnej lub/oraz jest nawiewane mechanicznie do pomieszczeń. Do bilansu powietrza wentylacyjnego wchodzą tylko strumienie powietrza wynikające z zadeklarowania strumieni wywiewanych oraz nawiewanych do pomieszczenia na drodze wentylacji mechanicznej. Do bilansu nie jest wliczany higieniczny oraz infiltracyjny strumień powietrza.

W bilansie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu biorą udział następujące strumienie powietrza:

- strumień powietrza wywiewany mechanicznie z pomieszczenia „Vwyw”,

- strumień powietrza nawiewany mechanicznie „Vnaw”,

- strumień powietrza napływający do pomieszczenia z zewnątrz oraz/lub z innych pomieszczeń w budynku „Vmech,inf,i”. Jest to strumień powietrza napływający w wyniku działania wywiewnej instalacji mechanicznej. Występuje wtedy, gdy zadeklarowany strumień wywiewany „Vwyw” jest większy od strumienia nawiewanego „Vnaw”. Wówczas, w celu zachowania bilansu powietrza, do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne poprzez nieszczelności w konstrukcji budynku oraz/lub z innych pomieszczeń.

W bilansie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu nie biorą udziału następujące strumienie powietrza:

- strumień powietrza infiltracyjnego „Vinf”,

- minimalny strumień powietrza wentylacyjnego „Vmin” wynikający z wymagań higienicznych w pomieszczeniu

Te strumienie powietrza są wykorzystywane do obliczeń wentylacyjnych strat ciepła.

Bilans powietrza wentylacyjnego jest obliczany na następujących wytycznych:

1. Dla całego budynku jest wyznaczany sumaryczny strumień powietrza „Vmech,inf,” napływający przez nieszczelności w konstrukcji budynku (w stolarce okiennej i drzwiowej) w wyniku działania wywiewnej instalacji mechanicznej. Jest on obliczany na podstawie różnicy pomiędzy sumą strumieni wywiewanych i nawiewanych mechanicznie. Jeżeli różnica pomiędzy wywiewem a nawiewem w budynku jest = 0 to do budynku nie napływa dodatkowe powietrze zewnętrzne. Jeżeli różnica jest > 0, to strumień „Vmech,inf” rozdzielany jest do poszczególnych pomieszczeń budynku, które mają okna lub drzwi zewnętrzne, na podstawie udziału objętościowego pomieszczenia w sumie objętości wszystkich pomieszczeń w budynku. W ten sposób dla poszczególnych pomieszczeń jest obliczany strumień „Vmech,inf,i”.

2. W pomieszczeniu są obliczane pozostałe strumienie powietrza wentylacyjnego.

3. Higieniczny strumień powietrza wentylacyjnego wynika z normatywnych wymagań zależnych od typu pomieszczenia oraz jego kubatury. Może być również zadeklarowany ręcznie w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jego ilość bierze udział w wentylacyjnych stratach ciepła. W bilansie powietrza wentylacyjnego nie jest uwzględniany.

4. Infiltracyjny strumień powietrza napływający do pomieszczenia poprzez nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej. Jego wartość jest zależna od szczelności bryły budynku, krotności wymian przy różnicy 50 Pa pomiędzy wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym oraz korekcyjnych współczynników uwzględniających stopień osłonięcia budynku oraz wysokość pomieszczenia ponad poziom gruntu. Jego ilość bierze udział w wentylacyjnych stratach ciepła. W bilansie powietrza wentylacyjnego nie jest uwzględniany.

5. Wartość wywiewanego oraz nawiewanego mechanicznie strumienia powietrza jest deklarowana w programie przez Użytkownika na podstawie parametrów instalacji wentylacyjnej.

6. W obrębie pomieszczenia jest obliczany strumień powietrza jaki może napłynąć/odpłynąć z/do innych pomieszczeń w budynku. Dodatkowy strumień powietrza przepływający w obrębie pomieszczeń w budynku jest zależny od zbilansowania strumienia wywiewanego „Vwyw” oraz strumieni nawiewanych „Vnaw” + „Vmech,inf,i” do pomieszczenia. Np. do pomieszczenia o zadeklarowanym strumieniu „Vwyw” może być dostarczane powietrze pochodzące z innych pomieszczeń. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy strumień powietrza wywiewanego mechanicznie z pomieszczenia jest większy od sumy strumieni nawiewanych „Vnaw” + „Vmech,inf,i”. Temperatura napływającego powietrza wynika ze zmieszania strumieni powietrza pochodzących z poszczególnych pomieszczeń.

7. Napływający z budynku strumień powietrza jest w obliczeniach wentylacyjnych strat ciepła korygowany o temperaturowy współczynnik korekcyjny, uwzględniający zmieszanie strumieni powietrza o rożnych temperaturach, napływających z różnych pomieszczeń.

Obliczone na podstawie bilansu strumienie powietrza wentylacyjnego („Vi”) są wykorzystywane do obliczeń wentylacyjnych strat ciepła. Jego wartość zależy od tego czy występuje w pomieszczeniu instalacja wentylacji mechanicznej czy nie.

Jeżeli nie jest zadeklarowana wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu, wówczas strumień Vi powietrza wykorzystywany w obliczeniach strat ciepła jest obliczany jako wartość max. spośród zadeklarowanego minimalnego strumienia powietrza higienicznego „Vmin” oraz infiltrującego do pomieszczenia.

Jeżeli w pomieszczeniu jest zadeklarowana wentylacja mechaniczna, wówczas strumień Vi powietrza wykorzystywany w obliczeniach strat ciepła jest obliczany jako wartość max. spośród zadeklarowanego minimalnego strumienia powietrza higienicznego „Vmin” oraz sumy strumieni powietrza infiltrującego „Vinf” oraz nawiewanego mechanicznie „Vnaw” do pomieszczenia i napływającego „Vmech,inf,i” w wyniku nadmiaru powietrza wywiewanego z pomieszczenia.

Obliczanie wentylacyjnych strat ciepła dla budynku:

Brak wentylacji mechanicznej

Dla budynku są sumowane maksymalne wartości Vi strumieni powietrza higienicznego oraz infiltracyjnego występujące w pomieszczeniu. Sumowanie jest wykonane dla wszystkich pomieszczeń w budynku.

Zadeklarowana wentylacja mechaniczna w budynku

Dla budynku są sumowane maksymalne wartości Vi strumieni powietrza występujące w pomieszczeniu. Sumowanie jest wykonane dla wszystkich pomieszczeń w budynku. Do obliczeń uwzględnia się higieniczny, infiltracyjny, nawiewany mechanicznie oraz napływający w wyniku nadmiaru powietrza usuwanego z pomieszczenia strumień powietrza.

Jeżeli algorytm obliczania bilansu powietrza wentylacyjnego, z różnych względów, nie może być zastosowany w obliczanym budynku, to należy wszystkim pomieszczeniom zadeklarować tylko minimalną krotność wymian.