2.8.1. Wprowadzanie danych stref cieplnych<br>

### 2.8.1. Wprowadzanie danych stref cieplnych

Po wybraniu w „Danych ogólnych” opcji obliczeń „Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło” jako dodatkowa pozycja danych projektu pojawia się ikona „Przypisanie do stref cieplnych”. Przez kliknięcie na tę pozycję, w dolnym oknie pokazują się wywołane automatycznie przez program strefy cieplne nazwane „Nieogrzewane” i „Nieprzypisane”.

Do strefy „Nieogrzewane” są przypisywane wszystkie pomieszczenia, którym nie narzucono temperatury. Strefa cieplna „Nieprzypisane” służy jako „przechowalnia” dla zdefiniowanych w „Strukturze budynku” pomieszczeń z przypisaną automatycznie strefą cieplną „Spoza stref”.

Nową strefę cieplną można wprowadzić za pomocą ikony lub wybierając z rozwijanego menu polecenie „Dodaj strefę cieplną” lub „Dodaj strefę cieplną w miejscu zaznaczenia”. To samo polecenie można wywołać za pomocą klawiszy odpowiednio F7 lub Ins lub też polecenia spod prawego klawisza myszy.

Program nadaje strefom cieplnym nazwy – kolejne litery alfabetu – „A”, „B”, „C” itd. Użytkownik może samodzielnie nadać im nazwy korzystając z „Wzorca nazw” w „Danych ogólnych”– więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.3.2.

Klikając na wprowadzoną strefę cieplną Użytkownik wywoła okno edycji strefy.

Ważne jest, aby Użytkownik zdefiniował wcześniej pomieszczenia w „Strukturze budynku”, gdyż wtedy w oknie edycji stref cieplnych pokażą się wszystkie niezbędne pola do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło.

W polu „Nazwa” Użytkownik może wprowadzić swoją własną nazwę strefy cieplnej oraz komentarz do niej w polu „Komentarz”.

Pole „dsz” – grubość ścian zewnętrznych

Jeżeli ściany zewnętrzne zostały zadeklarowane jako warstwowe, oraz zostały użyte w pomieszczeniach należących do strefy cieplnej, pole to zostanie uzupełnione automatycznie na podstawie tych danych. Jeżeli Użytkownik zdefiniuje przegrodę o narzuconym współczynniku „U” musi tę wartość uzupełniać samodzielnie. Program daje możliwość przełączania pomiędzy trybami obliczeń za pomocą ikonek: dla obliczeń automatycznych oraz dla obliczeń narzuconych przez Użytkownika.

Pole „Opg” – obwód podłogi na gruncie

Użytkownik musi tę wartość określić dla każdej strefy cieplnej. Jeżeli w projekcie występuje kilka stref cieplnych lub (i) strefa nieogrzewana to należy obwód podłogi na gruncie pomniejszyć o długość ścian na granicy stref lub (i) na granicy stref i przestrzeni nieogrzewanej.

Pole „B” – wymiar charakterystyczny podłogi

Jest obliczany przez program automatycznie. Jest to pole nieedycyjne.

Pole „nin” – krotność wymian zewnętrznego powietrza napływającego

Należy tutaj podać krotność wymian napływającego powietrza zewnętrznego dla danej strefy cieplnej. Domyślną wartością minimalną jest nmin = 0,5 1/h. W budynkach wyposażonych w wentylację regulowaną według własnych potrzeb, w wysokich pomieszczeniach oraz w budynkach z długimi przerwami w użytkowaniu wymagana krotność wymian może być niższa. Ta krotność nie uwzględnia powietrza napływającego na wskutek nieszczelności i Użytkownik w zależności od szczelności budynku może ją uwzględnić i dodać do minimalnej wymaganej krotności. Wygodniej jest wtedy podać ilość powietrza wentylacyjnego w m3/h w polu „Vin”.

Jeżeli część powietrza wentylacyjnego przedostaje się do lub z innej strefy, należy w tabeli określić kierunek przepływu powietrza w kolumnie „Dokąd (Skąd)” oraz strumień powietrza w kolumnie „V”. Na tej podstawie program automatycznie obliczy strumień powietrza wentylacyjnego wypływającego ze strefy w polach „Krotność wymian zewnętrznego powietrza wypływającego”, oraz „Strumień zewnętrznego powietrza wypływającego”.

Jeżeli Użytkownik zadeklaruje strumień powietrza wentylacyjnego przepływającego pomiędzy strefami jako krotność wymian „n” 1/h, wówczas w kolumnie „Względem czego krotność” może wybrać strefę cieplną, względem której krotność przepływającego powietrza będzie obliczana.

W dole tabelki znajdują się wybrane wyniki obliczeń dla strefy cieplnej:

- Vs – kubatura wszystkich pomieszczeń w strefie, m3,

- tśr – średnia temperatura pomieszczeń strefy, 0C,

- Qi/ Fi – całkowite wewnętrzne zyski ciepła w strefie, W.

Po zdefiniowaniu stref cieplnych, można zadeklarować przynależność pomieszczenia do wybranej strefy cieplnej. W tym celu pomieszczenia, które były automatycznie przypisane do strefy „Nieprzypisane” należy zaznaczyć i przeciągnąć (przytrzymując prawy klawisz myszy) do wybranej strefy cieplnej.

Dostępne czynności w drzewiastej strukturze stref cieplnych

W menu podręcznym (wywołanym prawym klawiszem myszki):

- Dodaj strefę cieplną, F7 – dodaje nową strefę cieplną na końcu listy,

- Dodaj strefę cieplną w miejscu zaznaczenia, Ins – dodaje strefę cieplną w miejscu zaznaczonym kursorem,

- Usuń strefę cieplną, (strefy cieplne), Ctrl+Del – usunięcie strefy cieplnej, na której znajduje się kursor lub wszystkich zaznaczonych stref,

- Dodaj przypisanie pomieszczenia (pomieszczeń), Ctrl+F7 – powoduje wywołanie okna wyboru pomieszczeń, które nie zostały przypisane do żadnej strefy cieplnej. Pomieszczenia takie znajdują się w miejscu „Nieprzypisane”,

- Znajdź element w drzewie, liście błędów – kliknięcie na to polecenie powoduje odnalezienie zaznaczonej strefy w drzewie/liście błędów,

Klawiatura:

- Shift+<strzałki> – zaznaczanie kolejnych stref,

- Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych stref,

- Ctrl+Del – usunięcie strefy cieplnej lub wszystkich zaznaczonych, na których znajduje się kursor.

Myszka:

- Kliknięcie prawym klawiszem myszy na strefę – wywołanie podręcznego menu,

- Kliknięcie lewym klawiszem myszy na strefę – wywołanie okna edycji strefy cieplnej,

- Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na strefę cieplną – rozwinięcie strefy do widoku listy pomieszczeń.

- Pojedyncze kliknięcie na ikonę przy nazwie strefy – rozwinięcie wybranej strefy cieplnej do widoku listy pomieszczeń.

Dostępne czynności w widoku listy pomieszczeń

W menu podręcznym (wywołanym prawym klawiszem myszki):

- Dodaj przypisanie pomieszczenia, (pomieszczeń), F7 – wywołuje okno wyboru pomieszczeń, które nie zostały przypisane do żadnej strefy cieplnej,

- Dodaj przypisanie pomieszczenia (pomieszczeń), w miejscu zaznaczenia, Ins – wywołuje okno wyboru pomieszczeń, które nie zostały przypisane do żadnej strefy cieplnej. Wybrane z listy pomieszczenie można przypisać do wybranej stefy cieplnej, w miejscu zaznaczonym kursorem,

- Usuń przypisanie pomieszczenia (pomieszczeń), Ctrl+Del – powoduje usunięcie przypisania pomieszczenia do strefy cieplnej, a tym samym wprowadzenie go do miejsca „Nieprzypisane”

- Znajdź element w drzewie, liście błędów – kliknięcie na to polecenie powoduje odnalezienie zaznaczonego pomieszczenia w drzewie/liście błędów,

- Odszukaj pomieszczenie w Instal-therm – zaznaczenie polecenia powoduje przejście do Instal-therm a następnie odszukanie pomieszczenia w strukturze budynku. Warunkiem pozytywnego przeprowadzenia polecenia jest otwarcie w obu aplikacjach tego samego pliku.

Klawiatura:

- Shift+<strzałki> – zaznaczanie kolejnych pomieszczeń,

- Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych pomieszczeń,

- Ctrl+Del – usunięcie zaznaczonego pomieszczenia (pomieszczeń).

Myszka:

- Kliknięcie prawym klawiszem myszy na pomieszczenie – wywołanie podręcznego menu dla pomieszczeń, które znajdują się w strefie cieplnej,