5.3.2. Uzupełnianie konstrukcji o elementy dodatkowe<br>

### 5.3.2. Uzupełnianie konstrukcji o elementy dodatkowe

Pozostałe elementy konstrukcji, takie jak okna, drzwi, przegrody poziome: podłoga i strop stanowią uzupełnienie konstrukcji. Elementy te są niezbędne do wykonania obliczeń strat ciepła. Mogą być wprowadzane jako elementy graficzne w edytorze graficznym lub dodawane w programie Instal-OZC jako elementy tabelaryczne.

Otwory w ścianach mają charakter graficzny i nie wpływają na właściwości pomieszczeń (w szczególności na ich scalanie) ani wprowadzanej do nich instalacji. Umieszczenie tych elementów ma często znaczenie dla czytelności rysunku.

Elementy uzupełniające mają właściwości analogiczne jak armatura w edytorze graficznym – nie są samodzielne i nie można ich wstawić w dowolnym miejscu rysunku. Możliwe jest umieszczanie ich wyłącznie na ścianie (okno, drzwi, otwór) lub w obszarze pomieszczenia (przegrody poziome: podłoga, strop), do którego są przypisane rysunkowo, a także czasem pod względem pól danych w tabeli.

¨ Aby wstawić okno, drzwi lub otwór w ścianie na istniejącą ścianę należy:

1. Kliknąć na odpowiedni przycisk znajdujący się na pasku narzędzi „Elementy” – dla otworu w ścianie, dla okna lub dla drzwi. Program przejdzie w tryb wstawiania wybranego elementu,

2. Umieścić kursor na osi ściany w miejscu, gdzie powinien znajdować się środek np. okna:

3. Program wstawi wybrany element, kliknąć lewym klawiszem myszki we wskazanym miejscu ściany.

4. Jeśli kursor był ustawiony ze zbyt małą dokładnością i nie „trafiał” w oś ściany, element nie zostanie wstawiony, co zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym i komunikatem w pasku stanu,

5. Po wstawieniu, ściana wraz ze wstawionym elementem np. oknem są zaznaczone. Łatwo więc od razu skonfigurować dane okna. Szerokość okna program odczytuje z danych struktury budynku lub przyjmuje wartość domyślną. W celu zmiany szerokości okna i jego głębokości należy wpisać żądane wartości do odpowiednich pól w tabeli danych (dane okna pojawiają się poniżej danych ściany macierzystej),

6. W przypadku niesymetrycznych typów rysunkowych, jeśli okno jest skierowane w nieodpowiednią stronę, należy przeciągnąć widoczny przy zaznaczonym oknie kwadracik ze strzałką , który pojawia się po zaznaczeniu okna:

7. W przypadku drzwi można przeciągając kwadracik ze strzałką zmieniać zarówno kierunek ich otwierania (na zewnątrz lub do wewnątrz), jak i stronę (prawe lub lewe):

8. W celu przesunięcia okna, drzwi lub otworu, należy umieścić kursor na osi ściany w miejscu zajmowanym przez np. okno, nacisnąć lewy klawisz myszki i trzymając go przeciągnąć okno wzdłuż ściany. Nie można w ten sposób przenieść okna z jednej ściany na drugą!

¨ Aby wstawić przegrodę poziomą typu podłoga lub strop do istniejącego pomieszczenia należy:

1. Kliknąć na odpowiedni przycisk znajdujący się na pasku narzędzi „Elementy” – dla podłogi lub dla stropu. Program przejdzie w tryb wstawiania wybranego elementu,

2. Umieścić kursor na obszarze pomieszczenia:

3. Kliknąć lewy klawisz myszki. Program wstawi wybrany element na obszar pomieszczenia w jego osiach stosownie do kształtu pomieszczenia, które znajduje się poniżej / powyżej.

4. Po wstawieniu przegrody zostaje ona zaznaczona. Łatwo więc od razu skonfigurować jej dane w tabeli,

5. Jeżeli występuje konieczność wprowadzenia kilku przegród typu podłoga lub strop do jednego pomieszczenia, powtarzamy czynności opisane powyżej.

! Jeżeli pod edytowanym pomieszczeniem znajduje się (na arkuszu rzutu kondygnacji poniżej) więcej niż jedno pomieszczenie, wstawiana przegroda pozioma - podłoga obejmować będzie jedynie wspólną część stropu, toteż trzeba wstawić kilka takich przegród. Podobna zasada obowiązuje również dla pomieszczeń powyżej.