3. PROJEKT I JEGO DANE<br>

# 3. Projekt i jego dane

## 3.1. Ogólna informacja o strukturze danych projektu

Podstawową strukturą, na której operuje program jest projekt, zapisywany w jednym pliku na dysku. Pliki projektów mają rozszerzenie ”.isb”, a kopie zapasowe wcześniejszych wersji - „~IB”.

Plik może zawierać tylko dane wykorzystywane przez program Instal-OZC do obliczeń cieplnych budynku, tylko dane instalacji grzewczej (Instal-therm), tylko dane instalacji wodociągowej (Instal-san) lub wszystkie rodzaje wymienionych danych.

Plik może zostać stworzony w programie Instal-therm i zawierać narysowane graficznie rzuty kondygnacji, a następnie może być wykorzystany w Instal-OZC do dalszej pracy lub współpracować z obu aplikacjami jednocześnie. Narysowana struktura budynku może także służyć jako podkład do projektowania instalacji wodociągowej w budynku.

Dane projektu w najbardziej rozbudowanym przypadku składają się z:

- informacji opisowych o projekcie, inwestorze i projektancie,

- danych ogólnych instalacji,

- danych ogólnych budynku,

- tabelarycznej informacji o budowie (warstwach) zastosowanych przegród,

- danych o graficznie wprowadzonych elementach budynku,

- danych o tabelarycznie wprowadzonych elementach budynku,

- danych o graficznie wprowadzonych elementach instalacji,

- opcji obliczeń,

- wyników obliczeń cieplnych budynku,

- wyników obliczeń instalacji,

- komunikatów ostatnio wykonanej diagnostyki lub obliczeń, z każdego z programów,

- ustawień konfiguracji elementów (wyglądu na rysunkach),

- informacji o użytych katalogach

W przypadku zamiaru wykorzystania w jednym projekcie aplikacji Instal-OZC i Instal-therm, zaleca się pracę na jednym, wspólnym dla obu aplikacji pliku. Gwarantuje to stałą aktualizację danych i wyników wprowadzonych przez drugą aplikację. W przeciwnym wypadku wyniki obliczeń strat ciepła należy przenieść lub uzupełnić ręcznie w graficznej strukturze budynku.

Na uwagę zasługuje możliwość wykonywania obliczeń cieplnych budynku na danych graficznych, powstałych z rzutów kondygnacji utworzonych w Instal-therm lub zaimportowanych z plików DWG/DXF. Dane te mogą stanowić równocześnie podkład dla rzutów instalacji.

W przypadku, gdy straty ciepła budynku zostały obliczone w programie Instal-OZC tabelarycznie, ale istnieją również rysunki rzutów tego budynku w formacie plików podlegającym importowi do programu Instal-therm, można wówczas w edytorze graficznym przyporządkować pomieszczeniom graficznym obliczone tabelarycznie straty ciepła i uzyskać scaloną strukturę budynku.

Ten sam plik można wczytać do aplikacji Instal-san i wykorzystać do zaprojektowania instalacji wodociągowej. Pozwala to na wykorzystanie istniejącej graficznej struktury budynku, poszczególnych opcji projektu takich jak np. „Informacje o projekcie”, ustawienia trybu „AUTO, ORTO, SIAT”, a także wyglądu elementów wspólnych dla obu aplikacji.

Zaprojektowaną w programie Instal-san instalację wodociągową można edytować w programie Instal-therm, a także wydrukować jej schematy rysunkowe. Nie ma natomiast możliwości jej przeliczenia. Takie same możliwości prezentuje aplikacja Instal-san w odniesieniu do projektów instalacji grzewczych.

Warunkiem wymienionych możliwości jest korzystanie z tego samego pliku danych.

Plik projektu może obejmować jedną lub kilka dowolnie dużych instalacji. Dane są podzielone na arkusze, które zazwyczaj zawierają rzuty poszczególnych kondygnacji (arkusz typu „Plan/rzut”), jedno lub kilka rozwinięć instalacji („Rozwinięcie”), jak również opcjonalnie na rysunki niepodlegające obliczeniom („Arkusz nieobliczany”). W edytorze programu rozplanowuje się i zaznacza na rzutach umiejscowienie grzejników, powierzchni grzewczych i rozdzielaczy oraz trasy przyłączy, a na rozwinięciu – schemat całości instalacji lub tylko części niewidocznej na rzutach. Możliwe jest w szczególności opisanie całości instalacji tylko na rozwinięciu (np. dla ogrzewań tylko grzejnikowych lub obiegów chłodniczych) lub tylko na rzucie (w przypadku małej instalacji ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego).

! W przypadku, gdy w projekcie występuje kilka źródeł – instalacje zasilane z poszczególnych źródeł nie mogą być ze sobą w żaden sposób połączone.

O typie projektowanej instalacji decyduje wybrane w tabeli danych zastosowanie źródła – „Ogrzewnictwo/ Chłodnictwo”. W przypadku zasilania instalacji z kotła, program automatycznie przypisuje jej typ „Ogrzewnictwo”.