8.1.3. Dobór grzejników<br>

### 8.1.3. Dobór grzejników

Dobór grzejników konwekcyjnych odbywa się w programie według poniższych zasad:

- moc cieplna dobranego grzejnika powinna być możliwie najbliższa wartości wymaganej, dopuszczalne jest zarówno niedowymiarowanie, jak i przewymiarowanie grzejnika.

- wymiary grzejnika (długość, wysokość i głębokość) muszą się mieścić w zadanych wymiarach wnek podokiennych. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie metody "Najmniejszy z zakresu", przy którym trzeba podać minimalny i maksymalny wymiar grzejnika który może zostać dobrany przez program. Możliwe jest również łączenie powyższych metod, np. dla wysokości można dobrać metodę "Dopasuj do wnęki" a dla długości i głębokości "Najmniejszy z zakresu"..

- do wymaganej wydajności grzejnika dodawane są narzuty (dodatki) uwzględniające jego zabudowę, umiejscowienie (nie pod oknem) oraz niestandardowy sposób i kierunek zasilania. Jeżeli jest to grzejnik zintegrowany lub z termostatem na gałązce, dodawany jest również dodatek umożliwiający szybsze nagrzanie pomieszczenia po okresie osłabienia mocy ogrzewania.

Grzejnik dobierany jest z katalogu i wybranego w nim foldera, oznaczającego np. typoszereg o podobnej konstrukcji, lecz różnych wymiarach. Poszczególne wielkości mogą mieć zapisany w katalogu różny status dostępności – dostępny natychmiast lub na zamówienie, toteż w opcjach obliczeń decyduje się, indywidualnie dla każdego użytego katalogu, czy status ten ma być uwzględniany.

Moc cieplna każdego dobieranego grzejnika jest przeliczana na aktualne parametry termiczne (temperatury zasilania, powrotu i pomieszczenia) według wzorów zgodnych z EN-442-2. Gwarantuje to dokładne obliczenia w szerokim zakresie parametrów czynnika, uwzględniając wychłodzenia. Wstępna wartość temperatury powrotu przyjęta jest na podstawie danych, bowiem każdy grzejnik ma daną Delta_t oznaczającą planowane schłodzenie czynnika, po ostatecznym doborze, w przypadku zaznaczenia opcji „Koryguj przepływy”, wartość ta będzie najczęściej różna od założonej. Program dokonuje bowiem korekty schłodzenia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie natężenia przepływu przez grzejnik, czemu towarzyszyć będzie odpowiednio mniejsze lub większe od zadanego w danych ogólnych schłodzenie czynnika w grzejniku. Tak, aby z dobranego (zwykle z zaokrągleniem w górę, rzadziej w dół) grzejnika uzyskać żądaną moc. Podobna korekta wykonywana jest dla grzejników o narzuconej wielkości.