6.1.8. Rozdzielacz z magistralą<br>

### 6.1.8. Rozdzielacz z magistralą

Rozdzielacz z magistralą jest elementem podobnym do zwykłego rozdzielacza. Posiada dodatkowo symbol rysunkowy wszystkich działek odchodzących od rozdzielacza do odbiorników (zwany „magistralą”), co przyspiesza dołączanie doń innych działek. Magistrala jest elementem wyłącznie rysunkowym. Punkt przyłączenia działki do magistrali należy traktować tak, jakby był on przy samym rozdzielaczu.

Rozdzielacze stosowane w ogrzewaniach grzejnikowych nie muszą mieć powiązania z katalogami urządzeń.

Element wprowadzany może być tylko na arkusz typu „Rozwinięcie”.

! Na rozwinięciu rozdzielacze łączymy z pętlami grzewczymi za pomocą pary działek. Element „Para przyłączy” na arkuszu „Rozwinięcie” nie występuje.

Przyciski w pasku narzędzi „Sieć /grzejniki”:

Wygląd na ekranie (rozwinięcie):

Dane elementu „Rozdzielacz z magistralą”:

Symbol

Pole tekstowe do uzupełnienia.

Ilość wyjść / Ilość par wyjść

Pole liczbowe. Ilość odgałęzień musi odpowiadać ilości podłączonych działek . Podczas rysowania instalacji od rozdzielacza program automatycznie zwiększa ilość wyjść (powiększa rozdzielacz w trybie AUTO) do żądanej wielkości.

Typ rozdz.

Pole wyboru. Wybór z katalogu typu rozdzielacza. Jeżeli pozostanie wielkość „(domyślnie)” program przyjmie typ zadeklarowany w danych ogólnych projektu.

Ułożenie zas/powr.

Pole wyboru. Wzajemne ułożenie rysunkowe belki zasilającej w stosunku do powrotnej (dla kąta 0o).

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany. Wybór w tym polu ma jedynie wpływ na zestawienie materiałów.

Rysuj opis

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy czy opis elementu ma być rysowany na arkuszu. Wówczas symbol rozdzielacza pojawia się na rysunku. Domyślnie pole ustawione jest na „Nie”.

¨ Pola takie jak: „w tym rezerwowych”, „Typ szafki”, „Oś szafki nad podłogą [m]”, „Zawory rozdzielaczowe”, „Zawory powrotne” mają takie samo znaczenie jak analogiczne pola opisane w rozdziale 6.1.7.