1.6. Terminologia i skróty stosowane w programie oraz instrukcji<br>

## 1.6. Terminologia i skróty stosowane w programie oraz instrukcji

W instrukcji oraz w programie przyjęto następującą terminologię:

· Całkowita projektowa moc cieplna netto pomieszczenia FNetto: suma strat ciepła przez przenikanie oraz na wentylację w pomieszczeniu.

· Całkowita strata ciepła zredukowana QZred/FZred: całkowita strata ciepła uwzględniająca zyski ciepła pochodzące od powierzchni grzejnych występujących w pomieszczeniu.

· Definicja przegrody: określenie właściwości cieplnych, poprzez podanie warstw materiałów budowlanych w przegrodzie. Przegrodę można również zdefiniować przez podanie współczynnika przenikania ciepła „U” lub oporu cieplnego „R”, a także przez zadeklarowanie przegrody niejednorodnej.

· Kondygnacja: zbiór przyległych pomieszczeń, mających tę samą rzędną podłogi.

· Kondygnacja graficzna: kondygnacja będąca zbiorem pomieszczeń z jednego arkusza roboczego programu Instal-therm.

· Kondygnacja tabelaryczna: kondygnacja wpisana lub dopisana w edytorze tabelarycznym programu Instal-OZC.

· Mieszkanie: zbiór pomieszczeń, dla którego są podawane pewne wyniki obliczeń cieplnych. Należy tutaj np.powierzchnia mieszkania, powierzchnia ogrzewana mieszkania, kubatura mieszkania, kubatura ogrzewana mieszkania oraz średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych.

· Mieszkanie główne: mieszkanie wybrane przez Użytkownika jako reprezentatywne spośród wielu innych stanowiących jedno mieszkanie wielokondygnacyjne. Zadeklarowanie wymaganych parametrów środowiska wewnętrznego w mieszkaniu głównym powoduje ich przypisanie dla całego mieszkania wielokondygnacyjnego.

· Mieszkanie wielokondygnacyjne: mieszkanie obejmujące kilka kondygnacji w budynku.

· Podpodłoga: jeden z elementów konstrukcyjnych podłogi podniesionej, obejmującej warstwy podłogi znajdujące się poniżej przestrzeni podpodłogowej. Podpodłoga to część podłogi podniesionej, kontaktującej się od „dołu” z gruntem, natomiast od „góry” z powietrzną przestrzenią podpodłogową.

· Podprzegroda: przegroda typu „Okno”, „Drzwi”, przypisana (zagnieżdżona) przez Użytkownika do wybranej przegrody w pomieszczeniu. Podprzegroda ma przypisaną orientację względem stron świata zgodną z orientacją przegrody macierzystej, a powierzchnia efektywna przegrody macierzystej jest pomniejszona o powierzchnię podprzegrody.

· Pomieszczenie: zamknięty przegrodami wielościan (na planie reprezentowany przez wielobok) o określonej temperaturze wewnętrznej (lub nieogrzewany) i znanym sposobie wentylacji.

· Pomieszczenie graficzne: pomieszczenie, którego dane geometryczne oraz pewne dane tabelaryczne są odczytywane z pliku programu Instal-therm zawierającego rzut (lub rzuty) kondygnacji budynku.

· Pomieszczenie tabelaryczne: pomieszczenie zdefiniowanie przez Użytkownika w edytorze tabelarycznym programu Instal-OZC. Pomieszczenie tabelaryczne może znaleźć się na kondygnacji graficznej lub tabelarycznej.

· Powierzchnia oddająca ciepło „A”: powierzchnia budynku obejmująca wszystkie przegrody kontaktujące się ze środowiskiem zewnętrznym.

· Przegroda: podstawowy element konstrukcji budynku oddzielający pomieszczenia. Program uznaje przegrody zbudowane z warstw jednorodnych i niejednorodnych w ujęciu normy EN ISO 6946.

· Przegroda chłodząca: przegroda zewnętrzna jak ściana zewnętrzna, stropodach, strop nad przejazdem, okno oraz drzwi zewnętrzne oraz przegroda wewnętrzna, która ma po obu stronach zadeklarowaną inną temperaturę, a także przegroda wewnętrzna pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym.

· Przegroda graficzna: przegroda, której dane geometryczne (długość, szerokość, orientacja, usytuowanie w stosunku do innych) są odczytywane z pliku programu Instal-therm. Budowa wewnętrzna (warstwy) opisana jest tabelarycznie.

· Przegroda niechłodząca: przegroda ze zbioru przegród wewnętrznych, która ma po obu stronach zadaną jednakową temperaturę lub różnica temperatur jest niewielka Dt £ 4K.

· Przegroda tabelaryczna: przegroda użyta do opisu pomieszczenia (graficznego lub tabelarycznego) w edytorze tabelarycznym programu Instal-OZC. Budowa wewnętrzna (warstwy) opisana jest tabelarycznie.

· Przegroda o narzuconym „U” (lub „R”): w programie można zadeklarować przegrodę o nieznanych warstwach i znanym współczynniku przenikania „U” lub oporze cieplnym „R”.

· Przegroda niejednorodna: przegroda, która w swoim przekroju podłużnym zawiera powtarzalne elementy różniące się budową oraz własnościami cieplnymi.

· Przestrzeń nieogrzewana: pomieszczenia lub zamknięte przestrzenie nie będące częścią przestrzeni ogrzewanej. Temperatury w pomieszczeniach nieogrzewanych zawsze są wyznaczane przez program z bilansu cieplnego.

· Przestrzeń ogrzewana: pomieszczenia lub zamknięte przestrzenie, ogrzewane do pewnej wartości temperatury obliczeniowej.

· Schowek programu: specjalny dedykowany schowek programu, niezależny od schowka Windows. Można do niego skopiować lub przenieść elementy struktury budynku, definicje przergód, które mogą być wykorzystane w tym samym lub innym projekcie.

· Strata ciepła (zapotrzebowanie ciepła) budynku: zapotrzebowanie mocy szczytowej na ogrzewanie budynku dla obliczeniowych warunków zewnętrznych.

· Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc: współczynnik przenikania ciepła przegrody Uo skorygowany o wartość dodatku normowego oraz dodatku uwzględniającego obecność mostków cieplnych w przegrodzie.

· Specyficzny współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT’: współczynnik strat ciepła przez przenikanie odniesiony do powierzchni ogrzewanej budynku.

· Projektowa moc cieplna na wentylację minimalną Fv,min: projektowa moc cieplna na ogrzanie powietrza, którego ilość wynika z wymagań higienicznych w pomieszczeniu. Normatywna, higieniczna ilość powietrza zależy od typu pomieszczenia. W pomieszczeniach nieogrzewanych nie występuje higieniczny strumień powietrza wentylacyjnego.

· Projektowa moc cieplna przez infiltrację Fv,inf: projektowa moc cieplna na ogrzanie powietrza napływającego do pomieszczenia przez nieszczelności w konstrukcji budynku na wskutek różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym wynoszącej 50 Pa.

· Projektowa moc cieplna przez wentylację mechaniczną, nawiewną Fv,su: projektowa moc cieplna na ogrzanie powietrza nawiewanego do pomieszczenia, które trzeba podgrzać od wartości temperatury powietrza zewnętrznego do wartości zadeklarowanego nawiewu. Jeżeli temperatura nawiewanego powietrza jest niższa od temperatury w pomieszczeniu, wówczas w pomieszczeniu są obliczane straty na wentylację nawiewną.

· Projektowa moc cieplna w wyniku działania instalacji wywiewnej Fmech,inf: projektowa moc cieplna na ogrzanie powietrza, które przedostaje się do pomieszczenia ze środowiska zewnętrznego przez nieszczelności oraz/lub z innych pomieszczeń na wskutek działania mechanicznej wentylacji wywiewnej.

· Sumaryczna projektowa moc cieplna na wentylację Fv w pomieszczeniu: sumaryczna projektowa moc cieplna na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu ogrzewanym. Obliczona na podstawie wartości max. strumienia powietrza wentylacyjnego, wybranej spośród wartości strumienia powietrza higienicznego lub sumy strumieni powietrza napływającego na wskutek działania wentylacji mechanicznej (nawiewnej/wywiewnej) oraz infiltracji.

· Sumaryczna projektowa moc cieplna netto budynku FNetto: suma strat przez przenikanie oraz na wentylację uwzględniająca wszystkie ogrzewane pomieszczenia w budynku.

· Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła (przez czasowe obniżenie temperatury) FRH: suma dodatkowego zapotrzebowania ciepła obliczona dla pomieszczeń, w których zadeklarowano czasowe obniżenie temperatury.

· Sumaryczna projektowa moc cieplna budynku FHL,bud: projektowa moc cieplna będąca sumą sumarycznej straty ciepła netto budynku oraz sumarycznego zapotrzebowania ciepła wynikającego z czasowego obniżenia temperatury.

· Strefa cieplna: część przestrzeni ogrzewanej z zadaną temperaturą obliczeniową, w której przestrzenne odchylenia temperatury wewnętrznej można pominąć. Strefa cieplna jest definiowana zgodnie z normą EN 832:1998.

· Tabelka danych: tabela, w której można edytować dane elementów tego samego typu.

· Wskaźnik EA: wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło odniesiony do powierzchni ogrzewanej części budynku wyrażony najczęściej w MJ/m2rok. Graniczne wartości wskaźnika są oznaczane przez EAO.

· Wskaźnik EV: wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło odniesiony do kubatury przestrzeni ogrzewanej wyrażony najczęściej w MJ/m3rok. Graniczne wartości wskaźnika są oznaczane przez EVO.

· Współczynnik strat ciepła na wentylację: wskaźnik wielkości strat ciepła na wentylację, wynikający z ilości powietrza wentylacyjnego oraz jego gęstości i ciepła właściwego.

· Współczynnik strat ciepła przez przenikanie: wskaźnik wielkości strat ciepła przez przenikanie, zależny od wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody, jej powierzchni a także od współczynników korygujących zależnych od rodzaj przegrody np. zewnętrzna, pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym, pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi o różnych temperaturach.

· Zapotrzebowanie energii budynku: ilość energii, jaką należy dostarczyć do przestrzeni ogrzewanej, niezbędna do utrzymania wewnętrznej temperatury obliczeniowej w przestrzeni ogrzewanej w ciągu pewnego czasokresu (miesiąca lub sezonu grzewczego), wyrażona w MJ lub kWh.

Pozostałe definicje są zgodne z normą EN 12831, EN 832:1998 i normami z nią związanymi.

Zarówno w instrukcji, jak również w programie są stosowane skróty dla najczęściej wykorzystywanych nazw. Oto ich lista:

Projektowa moc cieplna przez przenikanie | FT
Projektowa moc cieplna na wentylację | FV
Całkowita projektowa moc cieplna netto | FNetto
Całkowita projektowa moc cieplna zredukowana | Fzred
Projektowa moc cieplna na wentylację minimalną | Fv,min
Projektowa moc cieplna na infiltrację | Fv,inf
Projektowa moc cieplna przez wentylację mechaniczną, nawiewną | Fv,su
Projektowa moc cieplna w wyniku działania instalacji wywiewnej | Fmech,inf
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła (przez czasowe obniżenie temperatury) | FRH
Sumaryczna projektowa moc cieplna budynku | FHL,bud
Współczynnik strat ciepła na wentylację | HV
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie | HT
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego | Vmin
Strumień powietrza wentylacyjnego | Vinf
Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie | Vsu*fv
Strumień powietrza zewnętrznego napływający w wyniku nadmiaru powietrza usuwanego | Vmech,inf
Strumień powietrza wentylacyjnego | V
Temperatura zasilania grzejników | tz/qz
Domyślne wychłodzenie czynnika grzewczego w grzejniku | Dt/Dq
Temperatura wewnętrzna | ti/qi
Deklaracja, czy przegroda jest ogrzewana (Tak/Nie) | O
Deklaracja, czy możliwe są wymiary automatyczne (Tak/Nie) | A
Współczynnik przenikania ciepła przegrody | U0
Dodatek normowy do współczynnika przenikania ciepła przegrody | DU0
Dodatek ze względu na obecność mostków cieplnych w przegrodzie | DU
Skorygowany współczynnik przenikania ciepła przegrody | UC
Specyficzny współczynnik strat ciepła przez przenikanie | HT’