4.6. Edycja materiałów budowlanych<br>

## 4.6. Edycja materiałów budowlanych

Użytkownik ma możliwość dodawania nowych materiałów wybierając z menu głównego >> polecenie „Narzędzia/ Edycja materiałów (Ctrl+F) <<.

Zostanie wyświetlone okno edycji materiałów zawierające w lewej części listę materiałów budowlanych zadeklarowanych w programie, a w prawej pola dotyczące nazwy materiału, komentarza do nazwy, grupy materiałowej oraz pola określające właściwości cieplne materiałów.

Po liście można przemieszczać się za pomocą myszki oraz klawiszy kursora. Użytkownik nie ma możliwości edytowania materiałów zadeklarowanych w programie. Można przez zaznaczenie wybranego materiału w wyświetlonej liście, odczytać dane dotyczące własności cieplnych oraz nazwę, komentarz oraz przynależną mu grupę materiałową, wyświetlane w polach po prawej stronie okna edycji materiałów. Istnieje tutaj możliwość dodawania własnych (nowych) materiałów.

Użytkownik może wyświetlić listę materiałów w widoku normalnym lub grupowym, korzystając z zakładek „widok normalny” lub „widok grupowy”.

W widoku normalnym materiały budowlane są wyświetlone zgodnie z wybraną cechą sortująca, np. wg kolejności alfabetycznej w przypadku sortowania wg nazwy. Wybierając właściwości materiałów jako cechę sortującą uzyskuje się ich ułożenie wg wzrastającej wartości, np. rosnącej gęstości materiałów.

Przez przejście na zakładkę „widok grupowy” lista materiałów zostaje pogrupowana wg cech materiałowych i wyświetlona w postaci drzewka, które można rozwijać do niższego poziomu przez kliknięcie na ikonę .

Nowy materiał Użytkownik wprowadza wybierając z menu podręcznego polecenie „Dodaj materiał” lub korzystając z klawisza funkcyjnego F7.

Klikając na wprowadzoną przegrodę o nazwie „Nowy materiał 1” wywołuje się jej edycyjne pola, w których można kolejno uzupełniać dane dotyczące materiału. Te pola to:

Nazwa materiału – Użytkownik wpisuje nazwę wprowadzanego materiału budowlanego,

Komentarz – wpisywany jest komentarz do nazwy materiału budowlanego,

Grupa – dla wprowadzanego nowego materiału przypisywana jest domyślnie grupa pod nazwą „Nowa grupa 1”. Użytkownik może ją zmienić przechodząc na zakładkę „widok grupowy” i wpisując nazwę w polu „Grupa”,

r – gęstość materiału w stanie suchym, kg/m3,

Cp – ciepło właściwe materiału w stanie suchym, J/kgK,

m – współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej materiału budowlanego, m*s*Pa/kg,

Określa opór dyfuzyjny warstwy materiału przegrody. Wartość uzupełniana zgodnie z danymi materiałów budowlanych. Aby zadeklarować warstwę paroizolacyjną należy wpisać jako wartość oporu dyfuzji pary wodnej symbol „INF”. Ta zmienna oznacza nieskończenie duży opór dyfuzji pary wodnej materiału.

Użytkownik może również wybrać zbiór parametrów fizycznych, które będą charakteryzowały materiał. Do wyboru są następujące możliwości:

- współczynnik przewodzenia ciepła,

- współczynnik przewodzenia ciepła i grubość,

- opory przewodzenia ciepła,

- opory przewodzenia ciepła i grubość.

Materiały budowlane zadeklarowane w programie są charakteryzowane przez podanie współczynnika przewodzenia ciepła. Z tego powodu Użytkownik wprowadzając nowy materiał budowlany powinien również uzupełnić pola dotyczące współczynnika przewodzenia ciepła nowego materiału. Do uzupełnienia pozostają wtedy pola:

- ls – obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału średniowilgotnego, W/mK,

- lw – obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału wilgotnego, W/mK.

Dla takiej opcji wartość grubości materiału będzie uzupełniana dla każdej warstwy indywidualnie w tabeli warstw przegrody w „Definicjach przegród”, a opór cieplny będzie również tam obliczany na podstawie wprowadzonych danych.

Poprzez wybór parametrów fizycznych materiału budowlanego takich jak współczynnik przewodzenia ciepła i grubość, Użytkownik może zadeklarować grubość wybranego materiału, a następnie użyć go jako warstwy materiału do definiowania przegród warstwowych. Można w ten sposób stworzyć grupę materiałów, z której można korzystać definiując typowe przegrody występujące w projekcie.

Właściwości cieplne materiałów budowlanych są określane dla materiałów określanych jako średniowilgotne.

Pod polami edycji danych znajdują się pola, charakteryzujące w sposób graficzny fakturę materiału. Pola te są aktywne jedynie dla materiałów wprowadzanych przez Użytkownika. Zaznaczenie dla nowowprowadzonego materiału, jakiegokolwiek z tych pól, powoduje wyświetlenie na wykresie spadku temperatur i ciśnień pary wodnej w przegrodzie, odpowiedniej faktury materiału.

Dla pól edycyjnych są dostępne polecenia ułatwiające ich edycję, wywoływane dzięki skorzystaniu z prawego klawisza myszy:

- Cofnij – powoduje wycofanie z ostatnio wprowadzonej zmiany,

- Wytnij – powoduje wycięcie zaznaczonej danej,

- Kopiuj – powoduje kopiowanie zaznaczonej danej,

- Wklej – powoduje wklejenie zaznaczonej danej,

- Zaznacz wszystko – polecenie aktywne dla danych zawierających dłuższy ciąg znaków.

Dostępne czynności w oknie edycji materiałów

Menu podręczne:

- Dodaj materiał F7 – powoduje dodanie nowego materiału wprowadzanego przez Użytkownika. Domyślnie umieszczany jest on na końcu listy materiałów pod nazwą „Nowy materiał 1”. Aby wprowadzić wszystkie dane nowego materiału, Użytkownik musi go zaznaczyć na liście przez kliknięcie na wybranym lub zaznaczenie go strzałkami z klawiatury. Może wówczas wprowadzić wszystkie jego dane w polach znajdujących się po prawej stronie okna edycji materiałów. Nowy materiał jest przypisywany do zakładanej automatycznie przez program nowej grupy materiałowej,

- Dodaj nową grupę F8 – polecenie to generuje nową grupę materiałową, która widoczna jest tylko w widoku grupowym pod nazwą „Nowa grupa 1”. Użytkownik może wprowadzić jej nazwę w polu „Grupa”. Polecenie aktywne tylko w widoku grupowym,

- Kopiuj materiały do grupy Użytkownika – za pomocą tego polecenia Użytkownik może skopiować wybrane materiały do stworzonej przez siebie grupy materiałowej. Jest to zwłaszcza przydatne, jeżeli Użytkownik chce wprowadzić grupę materiałową, z której zawartości będzie korzystał w trakcie definiowania przegród. Może tutaj wprowadzić np. najczęściej używane przez siebie materiały budowlane,

- Usuń Ctrl+Del – powoduje usunięcie materiału lub grupy materiałów, na której znajduje się kursor,

- Sortuj wg gęstości – powoduje ułożenie materiałów wg wzrastającej gęstości,

- Sortuj wg nazw – powoduje ułożenie materiałów wg porządku alfabetycznego,

- Sortuj wg ciepła właściwego – powoduje ułożenie materiałów wg wzrastającego ciepła właściwego,

- Wyświetl materiały Użytkownika na końcu – powoduje wyświetlenie wprowadzonych przez Użytkownika materiałów na końcu listy,

- Anuluj – powoduje rezygnację Użytkownika z zamierzonych zmian i zamknięcie podręcznego menu.

Klawiatura:

- F7 – Dodaj materiał – powoduje dodanie nowego materiału wprowadzanego przez Użytkownika,

- F8 – Dodaj nową grupę – generuje nową grupę materiałową wprowadzaną przez Użytkownika,

- Ctrl+Del – Usuń zaznaczony materiał lub grupę materiałów,

Myszka:

- Kliknięcie prawym klawiszem – wyświetlenie podręcznego menu,

- Kliknięcie lewym klawiszem myszy na wprowadzony materiał – przejście do pól edycji tego materiału.