C.9.2. Ostrzeżenia<br>

C.9.2. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie: Błędy w definicji przegrody

Ostrzeżenie jest generowane, jeżeli deklaruje się użycie w pomieszczeniu przegrody, która jest zdefiniowana z błędami. Należy przejść do „Definicji przegród” i tam poprawić występujące w przegrodzie błędy.

Ostrzeżenie: Kierunek przepływu ciepła różni się od zadeklarowanego w konstrukcji przegrody

Komunikat dotyczy sytuacji, w której występuje różnica pomiędzy kierunkiem przepływu ciepła zadeklarowanym dla danej przegrody w „Definicjach przegród”, a wynikającym z ich użycia w strukturze budynku. Komunikat dotyczy przegród takich jak np. okna, drzwi wewnętrzne.

Ostrzeżenie: Przegroda wewnętrzna użyta między pomieszczeniami na różnych kondygnacjach

Komunikat dotyczy sytuacji, w której ściana wewnętrzna została przyporządkowana do pomieszczenia znajdującego się na innej kondygnacji.

Ostrzeżenie: Strop wewnętrzny użyty pomiędzy kondygnacjami nie sąsiadującymi ze sobą

Komunikat dotyczy sytuacji, w której strop wewnętrzny został użyty pomiędzy kondygnacjami nie sąsiadującymi ze sobą.

Ostrzeżenie: Strop wewnętrzny użyty pomiędzy pomieszczeniami na tej samej kondygnacji

Komunikat wyświetlany w przypadku użycia stropu wewnętrznego pomiędzy pomieszczeniami należącymi do tej samej kondygnacji.