6.3.1.2. Dzielenie PG<br>

#### 6.3.1.2. Dzielenie PG

W sytuacji, gdy w jednym pomieszczeniu ma występować kilka PG (kilka obwodów), konieczne jest podzielenie istniejącej PG na odpowiednią ilość części. Potrzeba taka może być podyktowana różnymi przyczynami, należy jednak podkreślić, że nie jest zalecane dzielenie PG przed wykonaniem obliczeń, nawet, jeśli jest oczywiste, że podział będzie konieczny. Może to, bowiem prowadzić do podziału na niewłaściwą ilość obwodów (PG) i późniejszą konieczność wstawiania nowej PG do całego pomieszczenia i ponowne jej dzielenie.

Powodem jest przyjęte w programie założenie kilkukrotnego obliczania i modyfikowania instalacji. Po wykonaniu pierwszych obliczeń w liście błędów będą odpowiednie komunikaty dotyczące zalecanych podziałów PG, zapewniających spełnienie wszystkich wymagań (długości rury, straty ciśnienia, prędkości przepływu). Jeśli więc PG zostanie przed wykonaniem obliczeń podzielona np. na 3 części, a w czasie obliczeń okaże się, że należy podzielić ją na 5 części, poprzedni podział był niepotrzebny i trzeba wstawiać i dzielić PG od początku.

! W obecnej wersji programu nie ma możliwości łączenia wcześniej podzielonych powierzchni grzewczych. W przypadku dokonania niewłaściwego podziału należy skorzystać z funkcji „cofnij”, a jeśli ta nie jest już dostępna, konieczne jest usunięcie istniejących w pomieszczeniu PG i wstawienie oraz podzielenie nowej PG.

Podział PG można przeprowadzić przy użyciu dwóch metod – menu podręcznego i narzędzia umożliwiającego podział dowolna łamaną. Podział może mieć charakter „bez dylatacji” (prowadzący do uzyskania kilku PG w ramach jednej płyty podłogowej) oraz „z dylatacją” (podział na oddzielne obwody stanowiące jednocześnie oddzielne konstrukcyjnie płyty betonowe). W zakresie obliczeń wprowadzenie lub nie wprowadzenie dylatacji nie ma znaczenia, mają one jednak kluczowe znaczenie dla poprawności konstrukcji ogrzewania podłogowego. Dylatacje należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta, biorąc pod uwagę zarówno maksymalną dopuszczalną powierzchnię płyt podłogowych, jak też ich pożądany kształt.

Program w obecnej wersji nie przeprowadza szczegółowej diagnostyki poprawności konstrukcji podłogi. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, aby odpowiednie podziały PG były typu "z dylatacją", co zapewni właściwe usytuowanie dylatacji na wydruku oraz dobór odpowiedniej ilości pasków dylatacyjnych.

Podział PG przy użyciu poleceń z menu podręcznego

Najszybsze i najprostsze jest skorzystanie z menu podręcznego, które pozwala na przeprowadzenie regularnego podziału na 2, 3, 4 lub więcej nowych PG.

¨ Aby podzielić istniejącą PG przy użyciu menu podręcznego należy:

1. Umieścić kursor na obszarze prostokąta zawierającego opis danej PG,

2. Nacisnąć prawy klawisz myszki. Program wyświetli menu podręczne PG (na rysunku poniżej lewa lista). Po przesunięciu kursora na pierwsze polecenie „Podziel pow. grzewczą ...” pokaże się menu podziału (prawa lista na rysunku poniżej):

3. Po wybraniu żądanej opcji należy kliknąć klawisz myszki. Program podzieli powierzchnię grzewczą na wskazaną ilość części. Podział jest przeprowadzany na równe części w odniesieniu do wymiaru w osi pionowej lub poziomej (zależnie od typu podziału).

Podział PG przy użyciu narzędzia dzielenia PG

Narzędzie dzielenia powierzchni grzewczych umożliwia podział PG w dowolnym miejscu, w pionie lub poziomie, z dylatacją lub bez. PG jest zawsze dzielona na 2 części, w celu podzielenia na większą ilość części należy następnie podzielić PG cząstkowe.

¨ Aby podzielić istniejącą PG przy użyciu narzędzia dzielenia PG:

1. Wybrać polecenie „Elementy / Dzielenie elementów” (Ctrl+Q), w celu dokonania podziału bez dylatacji lub „Elementy / Dzielenie pow. grzewczych (dowolne) z dylatacją”, w celu dokonania podziału z dylatacją,

2. Przy włączonym trybie AUTO kursor będzie przyciągany do powierzchni. Zaznaczyć lewym klawiszem myszki pierwszy punkt linii podziału,

3. Następnie umieścić kursor w miejscu drugiego końca linii podziału. Jeżeli program w trybie AUTO wykonuje niepożądane przyciąganie można przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć kolejno lewy i prawy klawisz myszki. PG zostanie podzielona.

W efekcie podziału którąkolwiek z opisanych wyżej metod powstają nowe PG, stanowiące od tego momentu oddzielne elementy. Nowe PG są domyślnie nazywane jako <Nazwa_pomieszczenia>_a, <Nazwa_pomieszczenia>_b itd. oraz przejmują wszystkie dane PG macierzystej, z wyjątkiem określenia strefy brzegowej stanowiącej część PG. Jeżeli PG macierzysta była podłączona, nastąpi rozłączenie przyłączy i PG pochodnej. Ponowne połączenie można uzyskać poprzez kliknięcie myszką na odłączone przyłącza. Do pozostałych nowopowstałych PG konieczne jest doprowadzenie nowych przyłączy.

! Podczas dzielenia PG dane dotyczące strefy brzegowej (SB) stanowiącej część obwodu macierzystego (pSB lub zSB) są tracone. Wynika to z faktu niejednoznaczności tych danych po podziale. Należy, więc zwrócić szczególną uwagę, aby po podziale odtworzyć dane dotyczące SB.