6.1.2. Odbiornik o narzuconym oporze<br>

### 6.1.2. Odbiornik o narzuconym oporze

Odbiorniki o narzuconym oporze służą do opisywania np. nagrzewnic lub klimakonwektorów. Elementy te nie są dobierane z katalogów.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć / grzejniki”:

Wygląd na ekranie (rzut / rozwinięcie):

Dane elementu „Odbiornik o narzuconym oporze”:

Symbol odb.

Pole tekstowe. Możliwość wpisania opisu odbiornika jednoznacznie go charakteryzującego. Program automatycznie przypisuje taki sam symbol dla odbiornika, jaki jest przypisany pomieszczeniu, w którym się znajduje.

W pomieszczeniu

Pole tekstowe. Pomieszczenie, w którym znajduje się odbiornik musi być wybrane z listy. Program podczas sprawdzania połączeń sam przypisuje odbiornik do pomieszczenia, w obszarze którego się znajduje na rzucie

Q/F odbiornika [W]

Pole liczbowe. Wymagana wydajność odbiornika. Wartość do samodzielnej edycji lub pobierana z obliczeń cieplnych programu Instal-OZC pod warunkiem, że pomieszczenie ma zadeklarowany procent pokrycia zapotrzebowania ciepła przez elementy o narzuconym oporze.

Typ oporu własnego

Pole wyboru. Typ oporu własnego odbiornika – wybór z listy: dzeta/ kv / Opór .

Dzeta / kv / Opór

Pole liczbowe. Dana do obliczenia oporu odbiornika zależna od wybranego wcześniej typu oporu.

Poj. wodna [dm3]

Pole liczbowe. Pojemność wodna.

ti/qi [0C]

Pole liczbowe. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się odbiornik. Odczytywana domyślnie z danych pomieszczenia (wartość w nawiasach).

Dt/Dq [0C]

Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na odbiorniku. Wartość w nawiasach oznacza wielkość domyślną, zadeklarowaną w Opcjach projektu/Dane ogólne. W instalacjach chłodniczych wartość ujemna.

H [m]

Pole liczbowe. Rzędna geometrycznego środka odbiornika. Może zostać wyznaczona przez program (wartość w nawiasach) bądź określana przez Użytkownika. Powrót do automatycznego wyznaczania następuje po wpisaniu znaku „?”.

Wysokość [m]

Pole liczbowe. Wysokość odbiornika. Wartość do samodzielnej edycji lub odczytywana z rysunku.

Długość [m]

Pole liczbowe. Długość odbiornika. Wartość do samodzielnej edycji lub odczytywana przez program z rysunku.

Typ rysunkowy

Pole wyboru. Wybór z listy sposobu rysowania elementu jako: „Rysunek”, „Podw. prostokąt”, „Nagrzewnica”, „Podgrzewacz c.w.u”,.

Rysunek

Pole wyświetlone po wybraniu jako typu rysunkowego opcji „Rysunek”. Pozwala na wstawienie z „Galerii rysunków” własnego rysunku dla odbiornika poprzez wybranie jednego z wczytanych rysunków lub dodanie nowego.

Typ podłączenia

Pole nie wyświetlane dla typu rysunkowego „Rysunek”. W pozostałych przypadkach pole wyboru. Wybór, z rozwijalnej listy, typu rodzaju połączenia z instalacją.

Śr. przyłączy

Pole wyboru. Dla odbiorników należy wybrać z listy rodzaj oraz średnicę przyłącza spośród możliwości: gwinty calowe, połączenia kołnierzowe, połączenia lutowane.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu odbiornika na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno wyglądu elementów, w którym można stworzyć nowy (poprzez skopiowanie) i/lub konfigurować standardowy wygląd elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli pod wprowadzona nazwą.