1.3. Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi<br>

## 1.3. Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi

Poza aplikacjami pakietu InstalSystem program Instal-OZC współpracuje pośrednio lub bezpośrednio z innymi aplikacjami pracującymi w systemie Windows:

- MS Excel® – eksport wyników w postaci tabel,

- AutoCAD® – import danych o strukturze budynku (rzutów kondygnacji) – za pośrednictwem programu Instal-therm.

Podkład budowlany (rzuty poszczególnych kondygnacji) wykorzystywany do obliczania strat ciepła, może być zaimportowany z jednego lub wielu plików w formacie DXF lub DWG, utworzonych przez inżynierskie programy graficzne np. AutoCAD®. Import taki może być wykonany z jednoczesną interpretacją ścian, okien i drzwi tak, że w efekcie powstaną odpowiednie obiekty programu i zdefiniowane zostaną pomieszczenia, lub też bez takiej interpretacji – wówczas zaimportowana część pliku DXF lub DWG stanowić będzie rysunek, na tle którego można narysować w programie Instal-therm własny podkład budowlany lub plan instalacji. Dla umożliwienia prawidłowej interpretacji pliku i rozpoznania ścian, okien i drzwi oraz utworzenia pomieszczeń niezbędne jest przestrzeganie (w aplikacji, w której tworzony jest projekt budynku) określonych zasad projektowania graficznego, opisanych w instrukcji programu Instal-therm.

Tabele wyników obliczeń i zestawień materiałów mogą być zapisane w arkuszach (skoroszytach) programu MS Excel®. Pozwala to na przedstawienie wyników obliczeń w formie dowolnych zestawień i wykresów.