D. DODATEK D. WYMIARY PRZEGRÓD STOSOWANE W OBLICZENIACH<br>

D. Dodatek D. Wymiary przegród stosowane w obliczeniach

Przestrzeń ogrzewana rozpatrywanego budynku powinna być przed obliczaniem sezonowego zapotrzebowania na ciepło jasno zdefiniowana. Pozwala to na otrzymanie prawidłowych wyników obliczeń.

Elementy budynku, które będą rozpatrywane w obliczeniach, są granicami przestrzeni ogrzewanej. Jeżeli obliczenia wykonuje się dla części budynku, granice tych części również powinny być jasno zdefiniowane, tak, aby suma współczynników strat ciepła przez przenikanie wszystkich części była równa współczynnikowi dla całego budynku.

W celu przeprowadzenia obliczeń konieczne jest podzielenie obudowy budynku na elementy. Wymiary elementu budowlanego są zazwyczaj mierzone zgodnie z jednym z trzech systemów:

- wymiar wewnętrzny – długość mierzona od ściany do ściany oraz od podłogi do sufitu wewnątrz każdego pomieszczenia w budynku,

- wymiar całkowity wewnętrzny – długość mierzona wewnątrz budynku, bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów,

- wymiar zewnętrzny – długość mierzona na stronie zewnętrznej budynku.

Systemy te różnią się między sobą w sposobie włączania płaskich powierzchni złączy pomiędzy elementami w powierzchnie tych elementów.

Iloczyn powierzchni przegrody i jej współczynnika przenikania ciepła jest większy z zastosowaniem wymiarów zewnętrznych niż z zastosowaniem wymiarów wewnętrznych. W rezultacie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego są zasadniczo mniejsze dla wymiarów zewnętrznych i mogą być nawet ujemne w niektórych przypadkach, takich jak narożniki zewnętrzne.

Jeśli zasadnicza warstwa izolacji jest ciągła, liniowe współczynniki przenikania ciepła niektórych połączeń mogą być małe, szczególnie, kiedy stosowane są wymiary zewnętrzne lub całkowicie wewnętrzne. W takich przypadkach są one często pomijane. Skutkiem tego w obliczonych wartościach współczynnika strat ciepła przez przenikanie mogą pojawić się małe różnice pomiędzy systemami wymiarów, jeśli pewne mostki cieplne są zaniedbywane w jednym systemie, a nie są zaniedbywane w innym.

Te różnice pomiędzy systemami należy uwzględniać przy dobieraniu wartości dodatku z uwagi na występujące liniowe mostki cieplne.

Punktowe mostki cieplne mogą być uwzględniane przez odpowiednie zwiększenie wartości wspomnianego dodatku do współczynnika przenikania ciepła.