6.3.3.2. Modyfikacja istniejących przyłączy<br>

#### 6.3.3.2. Modyfikacja istniejących przyłączy

Czasami zachodzi potrzeba zmodyfikowania istniejącego przyłącza. Jeśli przyłącze jest krótkie, kilkuodcinkowe, korzystniej jest usunąć istniejące odcinki i narysować nowe przyłącze. Jednak dla dłuższych przyłączy lub dokładnie wyedytowanych może być korzystniejsza ich modyfikacja. Edytor graficzny umożliwia dowolne zmodyfikowanie istniejącego przyłącza przy pomocy zestawu funkcji dostępnych po wybraniu polecenia „Elementy / Menu działki” lub po kliknięciu prawym klawiszem na konkretnym przyłączu:

W menu przyłącza znajdują się następujące funkcje:

- dodaj punkt,

- usuń punkt,

- podziel działkę na dwie,

- połącz działkę w jedną,

- rozłącz.

Poniżej opisano sposób użycia powyższych funkcji oraz kilka przykładów modyfikacji przyłączy z ich użyciem.

¨ Aby dodać nowy punkt na jednym z odcinków przyłącza należy:

1. Zaznaczyć wybrany odcinek przyłącza,

2. Wybrać polecenie „Elementy / Menu działki / Dodaj punkt”,

3. Na środku zaznaczonego odcinka zostanie dodany nowy punkt.

¨ Aby usunąć punkt (pusty w środku romb) z przyłącza należy:

1. Zaznaczyć wybrany punkt,

2. Wybrać polecenie „Elementy / Menu działki / Usuń punkt” lub wybrać polecenie „Edycja / Usuń punkt” (Del),

3. Zaznaczony punkt zostanie usunięty. Jeśli odcinki przyłącza, które łączył ten punkt, nie tworzyły prostej, program utworzy nowy odcinek łączący punkty sąsiadujące z usuniętym.

¨ Aby połączyć dwa przyłącza (rysunkowe) w jedno należy:

1. Zaznaczyć punkt połączenia dwóch przyłączy (kwadrat pełny w środku),

2. Wybrać polecenie „Elementy / Menu działki / Połącz działki w jedną”,

3. Przyłącza zostaną połączone w jedno.

¨ Aby podzielić przyłącze na dwa oddzielne przyłącza (rysunkowe) należy:

1. Zaznaczyć wybrany punkt wewnętrzny lub wybrany odcinek przyłącza,

2. Wybrać polecenie „Elementy / Menu działki / Podziel działkę na dwie”,

3. Przyłącze zostanie rozdzielone na dwa połączone przyłącza we wskazanym punkcie lub na środku wskazanego odcinka przyłącza.

¨ Aby rozłączyć przyłącze należy:

1. Zaznaczyć punkt połączenia przyłącza z innym elementem (PG, rozdzielaczem lub innym przyłączem) albo fragment przyłącza zakończony tym punktem albo całe przyłącze,

2. Wybrać polecenie „Elementy / Rozłącz (Ctrl+R, )” lub polecenie „Elementy / Menu działki / Rozłącz”,

3. Nastąpi rozłączenie elementów – pełny mały kwadrat zostanie zamieniony na duży pusty w środku romb. Jeżeli w punkcie pierwszym zaznaczono całe przyłącze (wszystkie jego odcinki) nastąpi odłączenie przyłącza z obydwu stron.

Przykłady zastosowania operacji na przyłączach:

¨ Aby „dosunąć” przyłącze do ściany na rysunku poniżej należy:

1. Sytuacja wyjściowa:

2. W celu wyodrębnienia fragmentu przyłącza, który będzie dosunięty do ściany, należy czterokrotnie wykonać polecenie „Dodaj punkt”, tzn. wykonać to polecenie raz, po czym zaznaczyć jeden z nowopowstałych odcinków i wykonać je ponownie itd. Uzyskany efekt powinien być następujący:

3. Przesunąć punkty załamania w te miejsca, w których powinny się znajdować (należy w tym celu wyłączyć tryb ORTO, jeśli jest włączony). Poszczególne odcinki przyłącza zostaną odpowiednio zmodyfikowane:

4. W podobny sposób należy zmodyfikować przyłącze powrotne.

¨ Aby wprowadzić w PG tranzytowej kilka meandrów grzewczych należy:

1. Sytuacja wyjściowa:

2. Odłączyć istniejące przyłącza od PG i przesunąć ich końcówkę w miejsce, gdzie się mają zaczynać meandry. Można to zrobić wykonując operację rozłączenia przyłączy od PG i następnie przesuwając ich koniec lub wprost – program przy przesuwaniu końcówki przyłącza dokona rozłączenia z PG, ponieważ nie może przesunąć PG. Uzyskany efekt powinien być następujący:

3. Wprowadzić brakującą część przyłącza:

4. Połączyć powstałe przyłącza rysunkowe w jedno przyłącze: