8.1.2.1. Rozdział zapotrzebowania ciepła na PG znajdujące się w danym pomieszczeniu<br>

#### 8.1.2.1. Rozdział zapotrzebowania ciepła na PG znajdujące się w danym pomieszczeniu

Jeżeli Użytkownik nie narzuci ręcznie udziału poszczególnych PG w pokryciu zapotrzebowania ciepła całego pomieszczenia, w trakcie obliczeń program przeprowadzi rozdział automatyczny. Algorytm rozdziału uwzględnia możliwości grzewcze poszczególnych PG, co zapewnia wysoki stopień optymalizacji.

Rozdział jest prowadzony zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. W miarę możliwości należy zapewnić jednakową moc z m2 dla wszystkich PG obecnych w pomieszczeniu, gdyż wiąże się to z utrzymaniem jednakowej średniej temperatury powierzchni podłogi i jest korzystne ze względów użytkowych,

2. W strefach brzegowych moc z m2 ma być zwiększona w stosunku do mocy w strefach wewnętrznych,

3. Należy skontrolować, czy każda PG ma możliwość pokrycia przydzielonej jej mocy. Jeśli nie, należy zróżnicować podział tak, aby skoordynować wartości mocy przydzielonej i możliwości grzewcze poszczególnych powierzchni.

Jeżeli nie ma możliwości takiego rozdzielenia Qwym/Fop, żeby wszystkie PG mogły dostosować się do przydzielonych wartości, strata zostanie rozdzielona w taki sposób, aby niedostatek lub nadmiar mocy uzyskiwanej z poszczególnych PG w stosunku do przydzielonego im Qop/Fop był równomierny – wszystkie PG będą wykazywały w wynikach np. nadmiar mocy. Sytuacja, gdy w ramach jednego pomieszczenia niektóre PG wykazują nadmiar, a inne brak mocy w stosunku do przydzielonej świadczy o nieoptymalnym rozdziale mocy.