2.5.2. Identyfikacja przegród<br>

### 2.5.2. Identyfikacja przegród

¨ W celu identyfikacji, czyli określenia własności przegród należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Uruchomić program Instal-OZC z Zarządcy Pakietu. Po otwarciu programu widoczne jest menu główne programu i pasek narzędzi. Z menu głównego „Plik” należy wybrać polecenie „Otwórz” lub na pasku narzędzi kliknąć przycisk „Otwórz”. Należy wyszukać zapisany wcześniej w Instal-therm plik projektu, zaznaczyć go i otworzyć. Projekt zostaje wczytany do programu i otwarty na „Danych ogólnych”. Uzupełnianie danych ogólnych przedstawiono w rozdziale 2.3.

2. Wybrać z listy danych projektu pozycję „Struktura budynku” i za pomocą ikony w dolnej części ekranu, rozwinąć widok struktury budynku tak, aby były widoczne wszystkie pomieszczenia w budynku. Po kliknięciu na wybrane pomieszczenie z prawej strony ekranu otwiera się okno edycji danych pomieszczenia – „Struktura budynku: Pomieszczenie”. Wczytany z Instal-therm projekt ma w tabeli uzupełnione dane dotyczące typu przegrody, orientacji względem stron świata i sąsiadujących przegród, wymiarów oraz ich przypisania do wybranych jako podprzegrody. Może mieć również uzupełnione wartości temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Kolumny: „Uo” z wartością współczynnika przenikania ciepła, z wartością skorygowanego współczynnika ciepła „Uc” dla każdej z przegród oraz „Nazwa”, na tym etapie są nie uzupełnione, czyli nie są przypisane przegrody do pomieszczeń.

3. Aby uzupełnić wartość współczynnika „U0” oraz „Uc” należy zdefiniować przegrody. Definiowanie przegród opisano w rozdziale 2.4.

4. Zdefiniowane przegrody należy przypisać do pomieszczeń. Przypisanie może się odbywać w edytorze tabelarycznym Instal-OZC lub w edytorze graficznym Instal-therm.

5. Aby tabelarycznie przypisać przegrody do pomieszczeń, w oknie edycji pomieszczenia, w tabeli przegród, w kolumnie „Nazwa,” danej przegrodzie należy przez użycie przycisku zadeklarować użycie wcześniej zdefiniowanej przegrody. Ważne jest, aby prawidłowo przypisać definicje przegrody do jej typu i usytuowania. Ponieważ przypisywanie tabelaryczne przegród wymaga uwagi Użytkownika, wskazane jest równoczesne korzystanie z rzutów kondygnacji budynku, aby nie popełnić pomyłki. Z tego powodu dla rozbudowanych projektów, w celu szybszej i pewniejszej pracy identyfikację przegród lepiej jest wykonać w edytorze graficznym programu Instal-therm. W tym celu, należy po zdefiniowaniu wszystkich przegród zapisać plik na dysku i przejść do programu Instal-therm.

6. Po otwarciu pliku w programie Instal-therm, należy konkretnym przegrodom na podkładzie rysunkowym określić ich definicję. Aby to uczynić, należy przejść na warstwę „Konstrukcja” i poprzez wybranie z menu głównego „Edycja” polecenia: „Zaznacz wszystkie elementy typu” >> „Ściana” „Zewnętrzna” << zostaną zaznaczone wszystkie ściany zewnętrzne na rysunku. W tabeli danych, w polu „Typ konstrukcji” należy wybrać odpowiednią nazwę, czyli definicję przegrody. Można w ten sposób nadać typ konstrukcyjny przegrodom tylko w tym przypadku, gdy wszystkie ściany zewnętrzne są zbudowane z przegród o jednakowej definicji.

7. W przypadku, gdyby ściany zewnętrzne różniły się definicją, należy wówczas kliknąć na każdą przegrodę z osobna i wybrać w tabeli danych, w polu „Typ konstrukcji” właściwą definicję przegrody zapisaną pod określoną nazwą np. SC-ZEW.

Podobnie należy postąpić dla przegród wewnętrznych, okien i drzwi znajdujących się w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wybierając w tabeli danych odpowiedni typ konstrukcji przegrody.

Przegrody poziome – podłogi lub stropy wybiera się przez kliknięcie opisu przegrody na rzucie kondygnacji. Jeżeli na kondygnacji nie zostały wprowadzone przegrody poziome, można wówczas uzupełnić strukturę budynku o te przegrody, korzystając z przycisku dla określenia stopu oraz z przycisku dla określenia podłogi. Przegrody poziome można wprowadzać zarówno jako przegrody wewnętrzne jak i zewnętrzne.

! Za pomocą trybu BLOK – klikając na pole w prawym dolnym rogu ekranu – blokujemy całą zawartość arkusza, aby podczas zaznaczania poszczególnych ścian nie uległy one przesunięciu.

Analogiczne postępowanie należy wykonać na każdej kondygnacji. W ten sposób Użytkownik przypisuje przegrody zdefiniowane w „Definicjach przegród” do pomieszczeń.

Ponieważ pozostają jeszcze do uzupełnienia pozostałe dane pomieszczeń graficznych, takie jak m.in. dotyczące wentylacji oraz czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniu (w przypadku wybrania takiej opcji obliczeń), dlatego dalszą pracę z projektem należy wykonać w edytorze tabelarycznym programu Instal-OZC. Użytkownik powinien zapisać plik na dysku i przejść do programu Instal-OZC.