6.2.2. Ściana grzewcza<br>

### 6.2.2. Ściana grzewcza

Element typu „Ściana grzewcza” wstawiany jest tylko na arkusz typu „Rzut”. Przy włączonym trybie AUTO program przyciąga rysowaną ścianę grzewczą do ścian w pomieszczeniu.

Przycisk w pasku narzędzi „Płaszczyznowe”:

Wygląd na ekranie (rzut):

Dane elementu „Ściana grzewcza”:

Symbol pow. grzewczej

Pole tekstowe. Symbol powierzchni grzewczej ma charakter opisowy i służy do jej identyfikacji podczas edycji i w tabelach wyników. Domyślnie jest przyjmowany symbol identyczny jak symbol pomieszczenia. W przypadku występowania kilku PG w jednym pomieszczeniu program dodaje do nazwy kolejne litery alfabetu (np. Pokój_a, Pokój_b, itd.).

W pomieszczeniu

Pole wyboru. Symbol pomieszczenia, w którym znajduje się ściana. Program automatycznie przypisuje element do pomieszczenia lub symbol może zostać wpisany w tabeli danych.

ti/qi [°C]

Pole liczbowe. Temperatura wewnętrzna pomieszczenia, przepisana z danych pomieszczenia. Pole to nie może być edytowane z poziomu PG. W celu zmiany ti/qi należy przejść na zakładkę „Konstrukcja” i zmienić ti/qi w danych pomieszczenia.

ti/qi poniżej [°C]

Pole liczbowe. Temperatura z drugiej strony ściany grzewczej.

Qpg/Fpg [W]

Pole liczbowe. Część zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia przyporządkowana danej powierzchni grzewczej. Wartość w nawiasach (auto) oznacza, że wielkość ta zostanie określona automatycznie przez program podczas rozdzielania wartości Qop/Fop pomiędzy dostępne w danym pomieszczeniu PG. Jeśli w danych pomieszczenia w polu „Rozdział Qop/Fop ...” jest ustawione (auto), czyli strata jest rozdzielana na poszczególne PG automatycznie, w danych PG pole Q/F nie podlega edycji.

W przeciwnym wypadku, (gdy zadeklarowany jest ręczny rozdział Qop/Fop w pomieszczeniu) można w danych ściany to pole edytować – narzucić moc, jaką ma dawać PG.

Pow. zabud. bez rur [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia zabudowana nie pokryta rurami ogrzewania ściennego pokryta natomiast np. wbudowanymi na stałe meblami lub wyłączona z ogrzewania z innych przyczyn. Ta powierzchnia zmniejsza powierzchnię efektywną PG.

Pow. zabud. z rurami [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia zabudowana pokryta rurami ogrzewania (np. pod meblami przesuwanymi), która zostaje wliczona do powierzchni efektywnej. Należy dodatkowo określić stopień uwzględniania mocy z takiej powierzchni zabudowanej.

% uwzględniania mocy pow. zabud.

Pole liczbowe. Procentowo określany stopień uwzględniania mocy z powierzchni zabudowanej pokrytej rurami.

Pow. efektywna. [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia efektywna danej PG – powierzchnia ściany pokrytej rurami grzejnymi. Wartość w nawiasie oznacza powierzchnię wyznaczoną z rysunku na podstawie długości ściany i danych wysokościowych w strukturze budynku. Powierzchnia efektywna może też zostać narzucona ręcznie. Wpisanie „?” powoduje powrót do wartości domyślnej.

Pow. do zest. [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia do zestawienia, uwzględniana przy obliczaniu zestawienia materiałów takich jak płyty izolacyjne lub systemowe, (czyli bez odejmowania pasów brzegowych). Domyślnie jest to powierzchnia w świetle. Na zawartość tego pola należy zwrócić uwagę, gdy powierzchnia efektywna jest narzucona ręcznie. Pole to umożliwia też uwzględnienie podczas tworzenia zestawienia materiałów izolacyjnych całej powierzchni ściany w sytuacji, gdy rury grzejne pokrywają tylko jej część. Należy wtedy wpisać do tego pola w miejsce wartości w nawiasie powierzchnię całej ściany.

Okładzina

Pole wyboru. Pole to służy do określenia typu i oporu cieplnego okładziny. Opór okładziny ma bardzo duże znacznie podczas obliczeń ogrzewania płaszczyznowego. W celu wprowadzenia żądanej wartości można ją wpisać wprost z klawiatury lub skorzystać z listy dostępnych wariantów, ukazującej się po naciśnięciu przycisku po prawej stronie pola. Lista możliwości do wyboru w polu zależna jest od wybranego producenta ogrzewania ściennego. Opór cieplny okładziny musi się mieścić w granicach 0 ... 0,15 [(m2 K)/W].

Konstr. ściany ...

Pole kompleksowe. Konstrukcja ściany. Wybór automatycznego lub ręcznego określenia warstw izolacji:

W górnej części okna jest pole z przyjętą okładziną. Poniżej znajduje się pole, w którym można wpisać współczynnik przewodzenia ciepła tynku [W/(m2 K)]. Poniżej jest pole z sumaryczną grubością ściany. Wartość domyślną stanowi minimalną grubość tynku odczytana z katalogu, zależna od wybranego systemu mocowania i stosowanego rodzaju tynku.

W środkowej części okienka znajduje się przełącznik pozwalający na zmianę pomiędzy automatycznym (wartość domyślna) i ręcznym wyznaczaniem wariantu izolacji. W przypadku, gdy wybrane jest określanie ręczne, można wybrać jeden z dostępnych wariantów widocznych po rozwinięciu listy lub indywidualnie określić poszczególne warstwy w tabelce. Dostępne są maksymalnie 3 warstwy izolacji – płyta systemowa oraz 2 warstwy płyt izolacyjnych. W dolnej części znajduje się pole podające wskaźnikowy opór cieplny ściany i jej grubość. Wartości te można edytować, co pozwala na opis przypadków nietypowych. W prawym dolnym roku okienka wyświetlany jest sumaryczny opór cieplny przy przepływie ciepła w bok [(m2 K)/W], jaki będzie uwzględniony podczas obliczeń.

tps/qps max.

Pole liczbowe. Maksymalna temperatura powierzchni ściany.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu powierzchni na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno wyglądu elementów, w którym można tworzyć (poprzez skopiowanie) i konfigurować opisy elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.

Opis na wydruku

Pole wyboru. Umożliwia wyłączenie drukowania pola zawierającego opis ściany grzewczej.

Max DeltaP [kPa]

Pole liczbowe. Maksymalny spadek ciśnienia na ścianie grzewczej. Wartość w nawiasach oznacza przyjęcie wartości domyślnej z danych ogólnych.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany. Wybór w tym polu ma jedynie wpływ na zestawienie materiałów.

Std. dane ogólne

Pole wyboru. Możliwość wyboru, czy dana ściana korzysta ze standardowych danych ogólnych. Domyślnie ustawione „Tak”. Po przełączeniu na „Nie” w tabeli danych pokażą się dodatkowe pola, umożliwiające zmianę danych ogólnych:

Pola te umożliwiają zmianę systemu mocowania na inny niż wybrany w danych ogólnych system domyślny, zmianę typu i / lub średnicy stosowanej rury, indywidualne skonfigurowanie dostępnych odstępów układania oraz zmianę ograniczeń w zakresie wychłodzenia czynnika w pętli (różnica temperatur – Dt/Dq).