C.10. Grzejniki i rozdział ciepła<br>

C.10. Grzejniki i rozdział ciepła

C.10.1. Błędy

Błąd: Moc grz. narzuconych nie zapewnia wymaganej mocy grz. w pomieszczeniu

Komunikat dotyczy sytuacji, w której została zadeklarowana, w tabeli doboru grzejników, moc grzejników nie zapewniająca wymaganej mocy grzejników do pokrycia strat ciepła przez ogrzewanie Qwym/Fwym.

Błąd: Moc grz. narzuconych przekracza wymaganą moc grz. w pomieszczeniu

Komunikat dotyczy sytuacji, w której została zadeklarowana, w tabeli doboru grzejników, moc grzejników przewyższająca wymaganą stratę ciepłą do pokrycia przez ogrzewanie Qwym/Fwym.

Błąd: Nieprawidłowy ręczny rozdział Q

Błąd występujący, jeżeli w tabeli rozdziału ciepła na różne sposoby ogrzewania, suma udziałów różnych sposobów ogrzewania przekroczy wartość straty ciepła do pokrycia przez ogrzewanie Qwym/Fwym.

Błąd: Sumaryczny rozdział Q różny od zadeklarowanego

Komunikat informujący o niezgodności wartości sumarycznego rozdziału ciepła, który opisuje się na zakładce „Rozdział ciepła” z wartością zadeklarowanego rozdziału ciepła w polu „Qrozdz” („%Qrozdz)/ „Frozdz” („%Frozdz”).

Błąd: W elem. wstawionym w edytorze graf. występują błędy – sprawdź ostrzeżenia

Komunikat informujący o błędach występujących we wczytanym z programu Instal-therm elemencie. Należy zapoznać się z wyświetlonymi ostrzeżeniami oraz poprawić element w programie Instal-therm.