B.1. Komuniakty dla ELEMENTÓW WYSTEPUJĄCYCH w projekcie<br>

## B.1. Komuniakty dla ELEMENTÓW WYSTEPUJĄCYCH w projekcie

### B.1.1. Błędy

Błąd: Armatura lub rura nieodpowiednie dla zadanej temperatury i ciśnienia

Błąd pojawi się, gdy dla temperatury i ciśnienia statycznego zadeklarowanego w projekcie program nie może użyć działki z wybranego typoszeregu lub armatury na niej umieszczonej.

Błąd: Błąd podczas przetwarzania zestawienia materiałów

Błąd pojawiający się podczas tworzenia zestawienia materiałów – oznacza to błąd wewnętrzny w katalogu programu. W tej sytuacji proszę skontaktować się z dostawcą oprogramowania – konieczne jest dostarczenie pliku danych.

Błąd: Błąd połączeń elementów w projekcie

Ten komunikat pojawia się, gdy w arkuszu występują błędy połączeń. Dokładne komunikaty o błędach wyświetlają się jako lista w oknie „Wyniki diagnostyki”.

Błąd: Błąd połączeń jednorurowych

Błąd pojawi się, jeśli w instalacji jednorurowej połączenia nie są poprawne i program nie jest w stanie rozpoznać struktury instalacji.

Błąd: Błąd wewn.: nie uzupełnione tpp/qppmaxsw

Błąd: Błąd wewn.: nie uzupełnione tpp/qppmaxsb

Błąd pojawi się, gdy nie zostanie uzupełniona lub będzie niepoprawnie wprowadzona w tabeli danych wartość tpp/qppmax (maksymalnej temperatury powierzchni podłogi) dla strefy wewnętrznej (strefy brzegowej) powierzchni grzewczej.

Błąd: Błąd wewn.: płyta systemowa spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy w trakcie obliczeń program nie odnajdzie we wczytanych katalogach konstrukcji płyty systemowej lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Brak danych do obliczeń elementu

Błąd pojawi się, gdy nie zostaną uzupełnione dane pozwalające na przeprowadzenie obliczeń danego elementu (np. typu filtr, licznik ciepła, odmulacz). Sytuacja taka może wystąpić, gdy element ten nie ma określonego katalogu lub jest wybrany jako „spoza katalogu”, lecz nie ma uzupełnionych danych.

Błąd: Brak katalogów przypisanych do projektu

Błąd pojawi się, gdy dla projektu nie zostały wybrane żadne katalogi, z których mogłyby być wybrane typy elementów w instalacji.

Błąd: Brak ogranicznika temperatury powrotu na działce powrotu

Błąd pojawiający się, gdy dla zadeklarowanej w projekcie powierzchni grzewczej typu „z ograniczeniem temperatury powrotu” nie został wprowadzony odpowiedni zawór na działce powrotnej.

Błąd: Brak zaworu regulującego na grzejniku w układzie jednorurowym

Błąd pojawiający się, gdy w instalacji jednorurowej nie można zdławić (wyregulować) ciśnienia ze względu na brak zaworu regulującego na odbiorniku.

Błąd: Błędna wartość Dt/Dqmaxsw (<=0)

Błąd: Błędna wartość Dt/Dqmaxsb (<=0)

Błąd pojawi się, gdy nie zostanie uzupełniona lub będzie niepoprawnie wprowadzona w tabeli danych wartość Dt/Dqmax (maksymalny spadek temperatury) dla strefy wewnętrznej (strefy brzegowej) powierzchni grzewczej.

Błąd: Błędna wartość Dt/Dqminsw (<=0)

Błąd: Błędna wartość Dt/Dqminsb (<=0)

Błąd pojawi się, gdy nie zostanie uzupełniona lub będzie niepoprawnie wprowadzona w tabeli danych wartość Dt/Dqmin (minimalny spadek temperatury) dla strefy wewnętrznej (strefy brzegowej) powierzchni grzewczej.

Błąd: Dla poj. meandra nie można ułożyć strefy brzegowej przez zagęszczenie

Błąd pojawi się, gdy powierzchni grzewczej w pomieszczeniu został przypisany wariant ułożenia „Pojedynczy meander” i dodatkowo została zadeklarowana strefa brzegowa tworzona poprzez zagęszczenie układania przewodów, co nie jest możliwe do realizacji.

Błąd: Długość rury większa od dł. max. (podział – patrz inne błędy dla tej PG)

Błąd wyświetli się, jeżeli w instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpiło przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej długości rury, lecz błąd ten nie jest najważniejszym, który powoduje nie zapewnienie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. Należy przejrzeć inne błędy występujące dla tej powierzchni grzewczej. Konieczny jest podział powierzchni – program podaje na ile części należy PG podzielić.

Błąd: Długość rury większa od dł. max. – podziel PG na części lub zwiększ dł. max.

Błąd wyświetli się, jeżeli w instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpiło przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej długości rury, co powoduje nie zapewnianie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. W takim wypadku konieczny jest podział powierzchni grzewczej – program podaje na ile części należy PG podzielić.

Błąd: Długość rury większa od dł. max. (sugerowana liczba obwodów PG – patrz inne błędy dla tej PG)

Błąd wyświetli się, jeżeli w przemysłowej instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpiło przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej długości rury, lecz błąd ten nie jest najważniejszym, który powoduje nie zapewnienie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. Należy przejrzeć inne błędy występujące dla tej powierzchni grzewczej. Zamiast podziału PG konieczne jest zwiększenie liczby obwodów – program podaje ich ilość.

Błąd: Długość rury większa od dł. max. – zwiększ liczbę obwodów PG

Błąd wyświetli się, jeżeli w przemysłowej instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpiło przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej długości rury, która powoduje nie zapewnianie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. W takim wypadku zamiast podziału PG konieczne jest zwiększenie liczby obwodów – program podaje ich ilość.

Błąd: Działka jest jednym punktem na rysunku

Błąd ten się pojawi, gdy na skutek przesuwania działek jedna z nich zostanie zredukowana do punktu (jej długość na rysunku jest zerowa). Sytuacja taka nie jest widoczna na rysunku, gdyż działka jest przedstawiona tylko jako punkt i może być mylona z punktem innej działki. Działkę taką można usunąć, klikając komunikat o błędzie, a następnie klawisz „Delete” (może być niewidoczna).

Błąd: Działka nie podłączona bezpośrednio do elementu docelowego

Błąd pojawi się, gdy element typu „działka bez przepływu medium” nie zostanie podłączony do elementu docelowego.

Błąd: Element ma niesymetryczne działki przyłączone

Błąd pojawi się, gdy np. jedna działka zasila np. 5 grzejników, a działka powrotu prowadzi od 4 grzejników. Powstaje wtedy asymetria.

Błąd: Element nie podłączony

Błąd ten się pojawi, gdy element (działka) nie jest podłączony do instalacji z jednej strony.

Błąd: Element nie podł. (zasilanie)

Błąd: Element nie podł. (powrót)

Błąd ten się pojawi, gdy element (odbiornik) nie jest podłączony do instalacji od strony zasilania (powrotu).

Błąd: Element niedopuszczalny w instalacji chłodniczej

Błąd pojawi się, gdy w instalacji chłodniczej zostanie zastosowany element nie przeznaczony do tego rodzaju instalacji (np. grzejnik).

Błąd: Element tworzy pętlę z innymi elementami

Błąd występujący w momencie, kiedy działki instalacji tworzą pętlę (pierścień). Program nie liczy układów pierścieniowych – należy układ zmienić na promienisty. Po kliknięciu na ten błąd wskazywany jest pojedynczy element należący do pętli.

Błąd: Element w ogóle nie podłączony

Błąd ten się pojawi, gdy element (działka, odbiornik) nie jest w ogóle podłączony (pozostaje oddzielnie na rysunku).

Błąd: Element zdalnego połączenia nie ma pary

Błąd ten pojawia się w momencie, gdy zdalne połączenie znajdujące się w instalacji nie ma przypisanego drugiego zdalnego połączenia, z którym stanowiłoby parę.

Błąd: Elementy tworzą pętlę

Błąd występujący w momencie, kiedy działki instalacji tworzą pętlę (pierścień). Program nie liczy układów pierścieniowych – należy układ zmienić na promienisty. Po kliknięciu na ten błąd wskazywana jest cała pętla.

Błąd: Fragment instalacji nie jest połączony ze źródłem

Błąd pojawi się, gdy część projektowanej instalacji nie będzie podłączona do źródła. Może to nastąpić podczas nieumyślnego rozłączenia instalacji podczas edycji lub w sytuacji braku źródła.

Błąd: Izolacja o narzuconej wielkości nie występuje w katalogu

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie odnajdzie w katalogu izolacji otuliny o narzuconej grubości.

Błąd: Mieszacz jest odwrotnie podłączony

Błąd pojawiający się w momencie nieodpowiedniego połączenia mieszacza z instalacją (połączenie sugeruje kierunek przepływu od odbiornika do kotła).

Błąd: Moc grz. narzuconych przekracza wymaganą moc grz. w pomieszczeniu

Błąd pojawi się, jeśli zadeklarowana moc grzejników w pomieszczeniu przekracza w znacznym stopniu wymaganą moc grzejników.

Błąd: Narzucona wielkość spoza katalogu

Błąd pojawi się, gdy narzucona wielkość odbiornika jest spoza katalogu lub program nie mógł odnaleźć katalogu odbiorników, użytego wcześniej.

Błąd: Nie dobrałem średnicy rury

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie może dobrać średnicy. Dodatkowo podawana jest informacja, czy z powodu przekroczenia dopuszczalnych oporów tarcia, czy prędkości.

Błąd: Nie ma dostępnych odstępów układania (SW)

Błąd: Nie ma dostępnych odstępów układania (SB)

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie odnajdzie we wczytanych katalogach odstępów układania dla strefy wewnętrznej (strefy brzegowej).

Błąd: Nie ma dostępnych odstępów układania w danych ogólnych (SW)

Błąd pojawiający się, gdy podczas obliczeń program nie odnalazł odpowiednich odstępów układania w danych ogólnych, które odpowiadałaby obliczeniom pod względem cieplnym i hydraulicznym.

Błąd: Nie ma podanego oporu

Błąd pojawi się, gdy elementowi o narzuconym oporze nie przypisano wartości oporu w tabeli danych.

Błąd: Nie ma przepływu

Błąd ten się pojawi, gdy element, przez który płynie medium nie jest podłączony z żadnej strony lub, gdy działki, które są do niego podłączone, nie są podłączone gdzie indziej.

Błąd: Nie mogę dobrać żadnego odstępu układania ze względu na przekroczenie tpp/qppmax

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie odnalazł we wczytanych katalogach odpowiedniego odstępu układania ze względu na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni podłogi.

Błąd: Nie można dobrać średnicy odpowiedniej do przepływu

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie może dobrać średnicy do przepływu obliczeniowego.

Błąd: Nie można dobrać zaworu na elemencie instalacji

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie dobrał wielkości zaworu znajdującego się na elemencie instalacji.

Błąd: Nie można podłączać elementów-cieni do elementów-oryginałów

Błąd pojawi się, gdy Użytkownik będzie się starał połączyć element, który jest – oryginałem (czyli jest obliczany) z elementem, który jest cieniem (czyli nie jest obliczany). Na jednym arkuszu roboczym mogą występować cienie i oryginały, ale nie mogą być one ze sobą połączone.

Błąd: Nie można wyregulować pary działek

Błąd pojawi się, gdy w trakcie obliczeń nie będzie możliwości wyregulowania części instalacji zaczynającej się od wskazanej pary działek. Niemożliwość ta spowodowana może być dużymi różnicami ciśnień pomiędzy poszczególnymi częściami projektowanej instalacji – a niewyregulowana para działek znajduje się na połączeniu fragmentów instalacji.

Błąd: Nie można wyregulować pary działek regulatorem różnicy ciśnień

Błąd pojawi się, gdy w trakcie obliczeń nie będzie możliwości wyregulowania części instalacji zaczynającej się od wskazanej pary działek, mimo istnienia na nich regulatora różnicy ciśnień. Niemożliwość ta spowodowana może być dużymi różnicami ciśnień pomiędzy poszczególnymi częściami projektowanej instalacji – a niewyregulowana para działek znajduje się na połączeniu fragmentów instalacji.

Błąd: Nie można wyregulować podłączonych powierzchni grz.

Komunikat pojawi się, jeśli w ramach rozdzielacza nie można wyregulować pętli grzewczych (ze względu na zbyt duże różnice ciśnień). Rozwiązaniem problemu może być podział na kilka części PG wykazujących największy spadek ciśnienia.

Błąd: Nie podana wartość oporu/dzeta/kv dla zaworu

Błąd pojawi się, gdy Użytkownik wybierze rodzaj oporu w tabeli danych dla zaworu spoza katalogu, lecz nie uzupełni wartości (dzeta / opór [kPa]).

Błąd: Nie udało się dobrać zaworu na działce

Błąd pojawi się, gdy podczas obliczeń wykroczono poza zakres roboczy, najczęściej oznacza to bardzo mały lub bardzo duży przepływ w danej działce.

Błąd: Nie są wykorzystane wszystkie wyjścia z zaworu

Błąd pojawi się, jeśli w zaworze trzy- lub czterodrogowym pozostały wyjścia nie połączone z instalacją.

Błąd: Nie wybrane pomieszczenie dla grzejnika z zadanym udziałem

Błąd pojawi się, jeżeli w pomieszczeniu został zadeklarowany udział Qwym/Fwym i udział ogrzewania grzejnikowego lub Qgrz/Fgrz, a grzejnikowi nie zostało przypisane pomieszczenie, w którym się znajduje (taka sytuacja może wystąpić dla grzejników znajdujących się na rozwinięciu).

Błąd: Nie wykonano regulacji instalacji (zbyt niskie ciśnienie lub inne błędy)

Błąd pojawiający się, gdy program nie mógł wykonać regulacji instalacji. Wyświetlane są zwykle dodatkowe komunikaty opisujące błędy, będące przyczyną braku regulacji.

Błąd: Nie znalazłem w katalogu rozdzielacza o wymaganej liczbie wyjść

Błąd pojawi się, gdy w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć rozdzielacza o odpowiedniej wielkości i określonym typie lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nie znaleziono elementu zmiany kierunku w katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy element zmiany kierunku jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć elementu lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Niedozwolony typ elementu armatury

Błąd może się pojawić na przykład, gdy użyto w danych z programu makrodefinicji zawierającej zawór, który musi być wstawiony w sposób wizualny, czyli przez symbol graficzny, a więc nie może być w makrodefinicji. Podobnie zostanie odrzucona pompa wstawiona na gałązkę grzejnikową lub też zawór, który nie powinien się znaleźć na danej działce, np. stosuje się go tylko na powrotnej.

Błąd: Niedozwolony typ zaworu regulacyjnego na odbiorniku

Błąd pojawi się, gdy zostanie na odbiorniku umieszczony zawór regulacyjny przeznaczony dla elementu innego typu.

Błąd: Nieokreślona temperatura wylotowa

Błąd pojawi się, jeżeli w instalacji grzejnikowej (brak ogrzewania płaszczyznowego) zastosowany jest reduktor temperatury (mieszacz), wtedy program na podstawie grzejników nie jest w stanie wyznaczyć temperatury wyjściowej z mieszacza. Należy wówczas temperaturę wylotową narzucić.

Błąd: Nieokreślone umiejscowienie działki

Błąd pojawi się, gdy działka w arkuszu nie będzie miała przypisanego umiejscowienia, a program nie będzie w stanie określić automatycznie umiejscowienia.

Błąd: Nieokreślony typ grzejnika

Błąd pojawi się, gdy nie określono typu grzejnika lub program nie mógł odnaleźć katalogu grzejników, użytego wcześniej.

Błąd: Nieokreślony typ rury

Błąd wyświetli się, gdy nie został określony typ rury dla pionu świecowego lub program nie mógł odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Niepoprawna suma udziałów grzejników

Błąd pojawiający się, gdy sumaryczny udział mocy grzejników w pomieszczeniu jest nieodpowiedni.

Błąd: Niepoprawna wartość mocy odbiornika

Błąd pojawi się, gdy wydajność grzejnika zostanie nieuzupełniona lub nieodpowiednio uzupełniona.

Błąd: Niepoprawnie narzucona wielkość zaworu

Błąd pojawi się, jeśli na działce znajdzie się zawór o nieodpowiednio narzuconej średnicy.

Błąd: Niepoprawnie podłączony

Błąd pojawi się, gdy regulator nadmiarowo – upustowy został nieodpowiednio podłączony do instalacji, tzn. występuje skrzyżowanie lub niesymetryczne połączenie.

Błąd: Niepoprawnie skonstruowana grupa jednorurowa

Błąd pojawi się, gdy w projekcie będą istniały grupy jednorurowe niepoprawnie skonstruowane i program nie jest w stanie rozpoznać ich struktury.

Błąd: Nieprawidłowa wartość do obliczenia oporu

Błąd pojawi się, gdy wartość dzeta/kv jest równa zero.

Błąd: Nieprawidłowy ręczny rozdział Q/F

Błąd pojawiający się, gdy narzucony rozdział zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniu jest nieodpowiedni.

Błąd: Nieuzupełniona dana powierzchni PG

Błąd pojawi się, gdy powierzchnia [m2] powierzchni grzewczej nie została uzupełniona.

Błąd: Nieuzupełniona średnica przyłączy

Błąd pojawi się, gdy odbiornik o narzuconym oporze nie ma uzupełnionych średnic przyłączy. Podanie średnicy jest potrzebne do wykonania obliczeń oporów (gdy podane jest dzeta) oraz do doboru kształtek.

Błąd: Nieuzupełniona wartość do obliczeń oporu elementu

Błąd pojawi się, gdy Użytkownik wybierze rodzaj oporu dla elementu w tabeli danych, lecz nie uzupełni wartości.

Błąd: Nieuzupełniona wartość do obliczeń oporu źródła

Błąd pojawi się, gdy Użytkownik wybierze rodzaj oporu źródła w tabeli danych, lecz nie uzupełni wartości (kv).

Błąd: Nieuzupełnione Qgrz/Fgrz.

Błąd pojawi się, gdy wartość wymaganej wydajności ogrzewania grzejnikowego nie została narzucona przez Użytkownika lub obliczona z wymaganej mocy odbiorników w pomieszczeniu i procentowego udziału ogrzewania grzejnikowego w pokryciu całkowitej mocy (któraś z wartości została pominięta).

Błąd: Nieuzupełnione Qop/Fop.

Błąd pojawi się, gdy wartość wymaganej wydajności ogrzewania płaszczyznowego nie została narzucona przez Użytkownika lub obliczona z wymaganej mocy odbiorników w pomieszczeniu i procentowego udziału ogrzewania płaszczyznowego w pokryciu całkowitej mocy (któraś z wartości została pominięta).

Błąd: Nieuzupełniony rodzaj systemu

Błąd pojawi się, gdy nie zostanie zadeklarowany rodzaj systemu ogrzewania płaszczyznowego z katalogu danego producenta lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nieuzupełniony typ działki

Błąd pojawi się, jeżeli pozostaną w arkuszu działki bez określonego typu.

Błąd: Nieuzupełniony typ elementu na działce

Błąd pojawi się, jeżeli elementy armatury na działkach nie mają określonego typu, a charakter elementu tego wymaga.

Błąd: Nieuzupełniony typ rozdzielacza

Błąd pojawi się w momencie, gdy typ rozdzielacza nie został uzupełniony ani w danych ogólnych ani w tabeli danych elementu lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nieuzupełniony typ rury dla przyłącza

Błąd pojawi się, gdy nie zostanie zadeklarowany typ rury dla przyłącza z katalogu danego producenta.

Błąd: Nieuzupełniony typ rury

Błąd pojawi się, gdy nie zostanie zadeklarowany typ rury dla powierzchni grzewczej z katalogu danego producenta lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nieuzupełniony typ zaworu

Błąd pojawi się, gdy nie zostanie zadeklarowany typ zaworu z katalogu danego producenta lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nieuzupełniony typ zestawu pompowo mieszającego

Błąd pojawiający się, gdy dla danego zestawu pompowo – mieszającego nie podano typu w tabeli.

Błąd: Niewystarczająca ilość produktów producenta

Wersje firmowe programu mają wbudowane zabezpieczenie, które wymaga zastosowania określonej minimalnej ilości produktów producenta dostarczającego oprogramowanie. Przykładowo w wersji rurowej konieczne jest użycie pewnej minimalnej ilości rur producenta, w wersji grzejnikowej wymagane jest użycie minimalnej liczby grzejników producenta. Ilości minimalne są określone w stosunku do wszystkich użytych materiałów w projekcie.

W takiej wersji nie jest możliwe obliczenie projektu wyłącznie na materiałach ogólnie dostępnych.

Błąd: Nieznane źródło zasilania op

Błąd może się pojawić, gdy zostanie zaimportowany do programu plik projektu z wersji 2, w którym projektowana instalacja została zakończona rozdzielaczem (czyli nie ma w niej źródła).

Błąd: Nieznany dla obliczeń rodzaj medium w źródle

Błąd pojawi się, jeżeli Użytkownik zadeklaruje nieznany rodzaj medium w instalacji.

Błąd: Nieznany obwód regulacji

Błąd pojawi się, gdy powierzchnia grzewcza została nieodpowiednio podłączony do instalacji, tzn. występuje skrzyżowanie przyłączy, niesymetryczne połączenie lub prowadzenie działek przez powierzchnie grzewczą ogrzewaną przyłączami.

Błąd: Nieznany typ zaworu na odbiorniku

Błąd pojawiający się, gdy nie określono typu zaworu lub program nie mógł odnaleźć katalogu zaworów, użytego wcześniej, lub zaworu w tym katalogu.

Błąd: Niezrównoważenie obiegu odbiornika

Błąd pojawiający się, gdy podczas obliczeń wystąpiło niezrównoważenie obiegu odbiornika, co wiąże się z brakiem lub nieodpowiednim typem armatury regulacyjnej w obiegu odbiornika.

Błąd: Ogrzewanie płaszczyznowe pokrywa 100% zapotrzebowania pomieszczenia – grzejnik niepotrzebny

Błąd pojawi się, gdy w trakcie obliczeń ogrzewanie podłogowe pokryje zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia i grzejnik na dogrzanie pomieszczenia staje się zbędny (a jest zdeklarowany w pomieszczeniu).

Błąd: Okładzina spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie typ okładziny jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć rodzaju okładziny lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Parametry medium poza zakresem

Błąd pojawi się, gdy wprowadzone parametry medium będą poza możliwym zakresem, w którym obowiązują wzory.

Błąd: PG z ogranicznikiem temp. powrotu powinna być podłączona parą działek

Błąd pojawiający się, gdy zadeklarowana w projekcie powierzchnia grzewcza typu „z ograniczeniem temperatury powrotu” nie została podłączona za pomocą pary działek, tylko za pomocą przyłączy. Tego typu powierzchnia podłączana jest zawsze działkami do instalacji.

Błąd: Pow. grzewcza musi być podłączona do rozdzielacza za pomocą przyłączy a nie działek

Błąd pojawiający się w momencie, gdy Użytkownik połączy powierzchnię grzewczą z rozdzielaczem za pomocą działki (pary działek), co z punktu widzenia obliczeń nie jest dozwolone, ponieważ do tego służy element typu „Przyłącze” („Para przyłączy”).

Błąd: Powierzchnia do zestawienia jest mniejsza od pow. efektywnej

Błąd pojawia się, gdy narzucona przez Użytkownika powierzchnia do zestawienia jest mniejsza od wyliczonej lub narzuconej powierzchni efektywnej.

Błąd: Przekroczenie dopuszczalnego spadku ciśnienia zaworu

Błąd pojawiający się w momencie, gdy wykroczono poza zakres roboczy zaworu.

Błąd: Przepływ przekracza maksymalny przepływ dla pompy

Błąd pojawi się, gdy zestaw pompowo – mieszający zastosowany w instalacji jest za mały (pod względem przepływu obliczeniowego), co powoduje przekroczenie maksymalnego przepływu dla pompy użytej w tym zestawie.

Błąd: Przyłącze o.p. nie może łączyć się z działką

Błąd pojawi się, gdy przyłącze ogrzewania płaszczyznowego zostanie połączone z działką. Przyłącza służą tylko do łączenia PG z rozdzielaczem – w innych sytuacjach należy stosować działki.

Błąd: Regulator nie może być ustawiony do ciśnienia zasilanego obwodu

Błąd pojawiający się, gdy ciśnienie w instalacji jest większe od maksymalnego lub mniejsze od minimalnego jakie może zapewnić regulator nadmiarowo – upustowy.

Błąd: Regulator nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia dla zasilanego obwodu

Błąd pojawiający się, gdy ciśnienie w instalacji jest większe od maksymalnego lub mniejsze od minimalnego jakie może zapewnić regulator różnicy ciśnień.

Błąd: Regulator różnicy ciśnień nie ma pary

Błąd pojawi się w momencie, gdy dla regulatora różnicy ciśnień nie wstawiono zaworu pozwalającego na przyłączenie rurki impulsowej.

Błąd: Rodzaj pomieszczenia spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie rodzaj pomieszczenia jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć rodzaju pomieszczenia lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Rodzaj systemu spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie rodzaj systemu ogrzewania płaszczyznowego jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć rodzaju systemu lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Rura lub element armatury nieodpowiedni do temperatury lub ciśnienia

Błąd pojawi się, gdy dla temperatury i ciśnienia statycznego zadeklarowanego w projekcie program nie może użyć działki lub armatury na niej umieszczonej.

Błąd: Spadek temperatury nieodpowiedni dla zastosowania źródła

Błąd pojawi się, gdy spadek temperatury na odbiorniku jest niepoprawny w stosunku do zadeklarowanego rodzaju źródła w projekcie. Dla źródła ciepła powinna być zachowana dodatnia wartość spadku temperatury, natomiast dla źródła chłodu różnica ta powinna być ujemna.

Błąd: Suma powierzchni PG jest większa od pow. pomieszczenia

Błąd pojawiający się, gdy deklarowana przez Użytkownika wielkość powierzchnia PG jest większa od obliczonej lub narzuconej powierzchni pomieszczenia.

Błąd: Ta wersja programu nie ma możliwości obliczania aktualnego pliku danych

Błąd pojawi się, jeżeli posiadana przez Użytkownika wersja programu nie jest przystosowana do obliczeń danego pliku projektu. Przykładowo: błąd może pojawić się, gdy Użytkownik próbuje obliczyć instalacje wody lodowej w wersji programu, która umożliwia jedynie wykonywanie obliczeń instalacji grzewczych.

Błąd: Temperatura zasilania jest niższa od temperatury na wyjściu (po zmieszaniu)

Błąd pojawi się, jeżeli zastosowany w instalacji reduktor temperatury (mieszacz) zasilany jest medium o niższych parametrach niż wymagana temperatura wyjściowa z mieszacza. Powodem może być znaczne wychłodzenie czynnika i/lub zbyt niska temperatura źródła.

Błąd: Temperatura zasilania jest większa niż tz/qz max.

Błąd: Temperatura zasilania jest mniejsza niż tz/qz min.

Błąd pojawi się, gdy temperatura zasilania ogrzewania płaszczyznowego jest większa niż maksymalna (mniejsza niż minimalna) dopuszczalna.

Błąd: Ten sam symbol mają ponad dwa elementy zdalnego połączenia

Błąd pojawiający się w momencie, gdy więcej niż dwa elementy typu „Zdalne połączenie” mają identyczne symbole i program nie potrafi rozpoznać, które elementy stanowią parę.

Błąd: Temp. wewnętrzna (ti/qi) > tpp/qppmaxsw

Błąd: Temp. wewnętrzna (ti/qi) > tpp/qppmaxsb

Błąd wyświetli się, gdy zadeklarowana w pomieszczeniu temperatura wewnętrzne będzie miała większą wartość niż maksymalna dopuszczalna temperatura podłogi dla strefy wewnętrznej (strefy brzegowej) powierzchni grzewczej.

Błąd: Typ oporu spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy nie określono typu oporu na działce lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Typ izolacji spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie typ izolacji jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu izolacji przypisanego do działki lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Typ rozdzielacza spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu rozdzielacza lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Typ rury dla przyłącza jest spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie typ rury dla przyłącza jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu rury lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Typ rury spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie typ rury dla działki lub powierzchni grzewczej jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu rury przypisanego do działki lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Typ zaworu spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie typ zaworu jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu zaworu lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Typ zestawu pompowo mieszającego spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie zestaw pompowo – mieszający jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć konkretnego typu lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: tz/qz jest większa niż dopuszczalna temperatura dla rur

Błąd pojawi się, jeśli wprowadzona do projektu temperatura zasilania ogrzewania płaszczyznowego jest większa niż maksymalna dopuszczalna temperatura dla wybranego typu rur.

Błąd: W arkuszu brak elementów typu 'źródło' lub 'zdalne połączenie'

Błąd ten pojawi się, gdy nie będzie zadeklarowanych żadnych elementów spełniających te funkcję. Brak źródła może implikować wiele innych błędów podłączeń (np. „nie można ustalić kierunku przepływu”).

Błąd: W arkuszu występują błędy połączeń

Błąd pojawi się, jeżeli występują w arkuszu elementy niepołączone. Wyświetlane są dodatkowe komunikaty opisujące szczegółowo powstałe błędy.

Błąd: W danych ogólnych nie został wybrany producent systemów ogrzewania podłogowego

Błąd pojawi się, gdy dla danego projektu nie zostanie wybrany producent ogrzewania podłogowego w danych ogólnych, co powoduje, że nie można wybrać systemu układania, typu rury, okładziny, odstępów układania, a co za tym idzie nie można wykonać obliczeń.

Błąd: W danych ogólnych nie został wybrany producent systemów ogrzewania ściennego

Błąd pojawi się, gdy dla danego projektu nie zostanie wybrany producent ogrzewania ściennego w danych ogólnych, co powoduje, że nie można wybrać sposobu mocowania, typu rury, odstępów układania, a co za tym idzie nie można wykonać obliczeń.

Błąd: W jednym pom. nie mogą występować PG podłączone do różnych źródeł op

Błąd pojawi się, gdy w jednym pomieszczeniu będą występować PG podłączone do różnych źródeł, co jest niedozwolone, ponieważ temperatura zasilania dla całego pomieszczenia musi być taka sama.

Błąd: W jednym pom. nie mogą występować PG z różnymi systemami ułożenia

Błąd pojawi się, gdy w jednym pomieszczeniu będą występować PG z różnymi systemami ułożenia, co jest niepoprawne.

Błąd: Wybrany dla arkusza domyślny typ rury jest spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie domyślny typ rury jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu rury lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Wybrany ręcznie odstęp nie spełnia warunku tpp/qppmax (zmień odstęp, wybierz inną temperaturę zasilania lub okładzinę wierzchnią)

Błąd pojawi się, gdy odstęp układania wybrany przez Użytkownika przekracza dostępne warunki maksymalnej temperatury podłogi.

Błąd: Wymagane narzucenie średnicy

Błąd wyświetli się, gdy średnica pionu świecowego jest nieuzupełniona. Program nie dobiera średnic pionów świecowych.

Błąd: Za niska temperatura medium

Błąd: Za wysoka temperatura medium

Błąd pojawi się, gdy w tabeli danych źródła zostanie zadeklarowana zbyt niska (wysoka) temperatura zasilania / powrotu. Związane to jest z zastosowaniem danego źródła – ogrzewnictwo lub chłodnictwo.

Błąd: Zawór na zas. spoza katalogu

Błąd: Zawór na powr. spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu zaworu na zasilaniu (powrocie) rozdzielacza lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Zbyt duża różnica ciśnień przed regulatorem nadmiarowo – upustowym

Błąd pojawi się, gdy w trakcie obliczeń wystąpi przed regulatorem zbyt duża różnica ciśnień (istnieje możliwość jego ciągłej pracy).

Błąd: Zbyt duża strata ciśnienia (podział – patrz inne błędy dla tej PG)

Błąd wyświetli się, jeżeli w instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpiła zbyt duża strata ciśnienia, lecz błąd ten nie jest najważniejszym, który powoduje nie zapewnienie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. Należy przejrzeć inne błędy występujące dla tej powierzchni grzewczej. Konieczny jest podział powierzchni – program podaje na ile części należy PG podzielić.

Błąd: Zbyt duża strata ciśnienia (sugerowana liczba obwodów PG – patrz inne błędy dla tej PG)

Błąd wyświetli się, jeżeli w przemysłowej instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpiła zbyt duża strata ciśnienia, lecz błąd ten nie jest najważniejszym, który powoduje nie zapewnienie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. Należy przejrzeć inne błędy występujące dla tej powierzchni grzewczej. Zamiast podziału PG konieczne jest zwiększenie liczby obwodów – program podaje ich ilość.

Błąd: Zbyt duża strata ciśnienia – podziel PG

Błąd wyświetli się, jeżeli w instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpiła zbyt duża strata ciśnienia, która powoduje nie zapewnianie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. W takim wypadku konieczny jest podział powierzchni grzewczej – program podaje na ile części należy PG podzielić.

Błąd: Zbyt duża strata ciśnienia – zwiększ liczbę obwodów PG

Błąd wyświetli się, jeżeli w przemysłowej instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpiła zbyt duża strata ciśnienia, która powoduje nie zapewnianie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. W takim wypadku zamiast podziału PG konieczne jest zwiększenie liczby obwodów – program podaje ich ilość.

Błąd: Zbyt duże narzucone ciśnienie dyspozycyjne

Błąd pojawi się, gdy wprowadzone do tabeli danych ciśnienie dyspozycyjne źródła ma za dużą wartość w stosunku do wymaganego dla tej instalacji (nie jest możliwe zdławienie nadwyżki ciśnienia na elementach regulacyjnych).

Błąd: Zbyt duży przepływ – podziel PG

Błąd wyświetli się, jeżeli w instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpił zbyt duży przepływ, który nie zapewnia kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. W takim wypadku konieczny jest podział powierzchni grzewczej – program podaje na ile części należy PG podzielić.

Błąd: Zbyt duży przepływ – zwiększ liczbę obwodów PG

Błąd wyświetli się, jeżeli w przemysłowej instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpił zbyt duży przepływ, który nie zapewnia kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. W takim wypadku zamiast podziału PG konieczne jest zwiększenie liczby obwodów – program podaje ich ilość.

Błąd: Zbyt duży przepływ (podział – patrz inne błędy dla tej PG)

Błąd wyświetli się, jeżeli w instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpił zbyt duży przepływ, lecz błąd ten nie jest najważniejszym, który powoduje nie zapewnienie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. Należy przejrzeć inne błędy występujące dla tej powierzchni grzewczej. Konieczny jest podział powierzchni – program podaje na ile części należy PG podzielić.

Błąd: Zbyt duży przepływ (sugerowana liczba obwodów PG - patrz inne błędy dla tej PG)

Błąd wyświetli się, jeżeli w przemysłowej instalacji ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni grzewczej wystąpił zbyt duży przepływ, lecz błąd ten nie jest najważniejszym, który powoduje nie zapewnienie kryteriów doboru określonych w katalogach producenta. Należy przejrzeć inne błędy występujące dla tej powierzchni grzewczej. Zamiast podziału PG konieczne jest zwiększenie liczby obwodów – program podaje ich ilość.

Błąd: Zbyt mała różnica ciśnień przed regulatorem dp

Błąd: Zbyt duża różnica ciśnień przed regulatorem dp

Błąd pojawi się, gdy w trakcie obliczeń wystąpi przed regulatorem zbyt mała różnica ciśnień i nie będzie on w stanie zapewnić odpowiedniego ciśnienia instalacji (zbyt duża różnica ciśnień i nie będzie on w stanie zdławić różnicy tak, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie instalacji).

Błąd: Zbyt małe narzucone ciśnienie dyspozycyjne

Błąd pojawi się, gdy wprowadzone do tabeli danych ciśnienie dyspozycyjne źródła ma za małą wartość w stosunku do wymaganego dla tej instalacji.

Błąd: Zbyt mały spadek temperatury na odbiorniku

Błąd pojawi się, gdy spadek temperatury na odbiorniku jest zbyt mały.

Błąd: Zbyt niska temperatura medium

Błąd pojawi się, jeżeli w instalacji zastosowany jest reduktor temperatury (mieszacz), którego temperatura wyjściowa jest zbyt niska do zasilenia instalacji (np. grzejnikowej).

Błąd: Zbyt wiele pomp

Błąd pojawi się, gdy w obiegu zostanie wprowadzona większa ilość pomp. Na działce może wystąpić tylko jedna pompa.

Błąd: Zbyt wysoka temperatura zasilania odbiornika

Komunikat pojawi się, gdy występująca w projekcie temperatura wody zasilającej odbiornik jest zbyt wysoka.

Błąd: Zdalne połączenia mają inaczej skonfigurowane wyjścia

Błąd ten pojawia się, gdy zdalne połączenia stanowiące parę mają przypisane inne typy włączenia (np. jedno połączenie ma zadeklarowane włączenie jako „powrót+zasilanie”, a drugie tylko jako „zasilanie”).