3.4.3. Pozycja „Dane ogólne”<br>

### 3.4.3. Pozycja „Dane ogólne”

Pozycja „Dane ogólne” zawiera w górnej części okienka dane ogólne dla całego projektu. Są to:

- „Domyślna temp. zasilania…” [0C] – deklaracja temperatury medium zasilającego instalację. Domyślna wartość przypisywana jest wszystkim nowo wstawianym źródłom. Wartość temperatury zasilania ogrzewania podłogowego ustala się niezależnie,

- „Domyślna różnica temp. Dt/Dq” [K] – różnica temperatur między zasilaniem i powrotem dla odbiornika. Domyślna wartość przypisywana jest wszystkim nowo wstawianym odbiornikom ciepła/chłodu. Wartość Dt/Dq dla ogrzewania podłogowego ustala się niezależnie,

- „Domyślny wsp. rozpływu 1-rur.” – udział przepływu grzejnika w całkowitym przepływie poziomu lub pionu jednorurowego, domyślnie wstawiany do nowych grzejników, gdzie można go indywidualnie zmieniać,

- Zestaw oznaczeń – możliwość wyboru zestawu oznaczeń używanych w projekcie. W zależności od wybranej opcji, program przełączy wyświetlanie wszystkich wybranych symboli,

W dolnej części okienka są zawarte dane ogólne dla aktualnego arkusza roboczego:

- „Domyślna temp. otocz. działek sieci” [0C],

- „Domyślna temp. otocz. działek pionu” [0C],

- „Domyślna temp. otocz. gałązki” [0C].

Wartości te przypisywane są do nowo tworzonych działek, zależnie od ich usytuowania. Wartość temperatury otoczenia działek ma wpływ na obliczenia strat ciepła działek a tym samym na wychłodzenia przepływającego w nich medium.

Z prawej części okienka znajdują się pola dotyczące tworzenia wirtualnych połączeń oraz utworzenia wirtualnego źródła ciepła.

- Zaznaczenie pola „Twórz wirtualne połączenia” pozwala w maksymalnym stopniu zautomatyzować proces szybkiego projektowania. Opcja ta powoduje, że można przeprowadzić obliczenia bez tworzenia kompletnego schematu instalacji. Są tworzone wirtualne połączenia pomiędzy płaszczyznami grzewczymi a rozdzielaczami (jako przyłącza) oraz pomiędzy rozdzielaczami a wirtualnym/rzeczywistym źródłem ciepła (jako działki). Domyślnie pole jest zaznaczone.

- Zaznaczenie pola „Przestrzegaj obszaru mieszkań” powoduje wirtualne połączenie pomiędzy rozdzielaczem a PG wg przynależności do tego samego mieszkania, a nie wg ich geometrycznego położenia (kryterium bliskości położenia).

- Zaznaczenie pola „Rozdzielacze o.p podłączaj poprzez mieszacze” powoduje, że w projekcie, w którym występuje źródło ciepła oraz wirtualnie podłączone ogrzewanie płaszczyznowe i ogrzewanie grzejnikowe, pętle op są zasilane nie bezpośrednio z kotła ale poprzez mieszacz wirtualny. To umożliwia przyjęcie temperatury w źródle typowej dla ogrzewań grzejnikowych oraz określenie właściwej temperatury zasilania dla pętli o.p.

Dla ogrzewania podłogowego wystarczy wprowadzić na rysunek powierzchnie grzewcze i rozdzielacz – podczas tworzenia wirtualnych połączeń do obliczeń jest przyjmowana szacunkowa długość przyłączy od rozdzielacza do poszczególnych powierzchni grzewczych. Również długość odcinków od rozdzielacza do źródła ciepła jest przyjmowana szacunkowo, przy założeniu, że wirtualny kocioł znajduje się na najniższej kondygnacji.