8.4.3. Opcje i wstępne wyniki obliczeń ogrzewań płaszczyznowych<br>

### 8.4.3. Opcje i wstępne wyniki obliczeń ogrzewań płaszczyznowych

Druga zakładka zawiera – po ustaleniu temperatur zasilania i przełączeniu się na nią lub naciśnięciu przycisku „Dalej” – wyniki obliczeń ogrzewań płaszczyznowych, które są w tym momencie już wykonane. Opisujemy ją jednak w ramach omawiania opcji obliczeń, ponieważ istnieje na niej możliwość ręcznej manipulacji odstępami układania rur w poszczególnych płaszczyznach grzejnych. Już na tym etapie mogą być komunikaty o błędach wynikłych z obliczeń ogrzewań płaszczyznowych, uniemożliwiających kontynuację i wykonanie kompleksowych obliczeń całej instalacji. Pojawia się wówczas żółte okno z komunikatami błędów, a pola w tabeli wyników odpowiadające tym błędom zostają podświetlone na czerwono. Klikając na kolejne błędy w oknie komunikatów (w tabeli wyników kursor zaznaczy odpowiednie pola), a następnie wciskając klawisz F1, otrzyma się więcej informacji na temat wybranego błędu.

Centralną część tej zakładki zajmuje tabela wyników obliczeń. U dołu znajduje się zaznaczona żółtym tłem tabela komunikatów dotyczących obliczeń. Również żółtym kolorem zaznaczone są te wiersze lub pola tabeli wyników, dla których wystąpiły ostrzeżenia lub błędy.

Struktura tabeli jest następująca:

Opis rozdzielacza

Stycznie do lewej krawędzi zakładki opcji obliczeń rozpoczyna się wiersz zawierający opis rozdzielacza. Wszystkie znajdujące się poniżej wiersze, zawierające wyniki dla pomieszczeń i występujących w nich PG, dotyczą tego rozdzielacza aż do momentu, gdy pojawi się następny opis rozdzielacza lub opis PG ogrzewanych przyłączami. Wiersz opisujący rozdzielacz zawiera następujące pola:

- Typ wstawionego rozdzielacza: <Symbol_Rozdzielacza> – symbol (nazwa) rozdzielacza;

- Zasilany z: <Symbol_OR> (tz/qz = ...0C) – symbol źródła zasilania obwodu regulacji, do którego należy rozdzielacz oraz, w nawiasie, ustalona dla tego obwodu temperatura zasilania, a więc w efekcie temperatura zasilania rozdzielacza;

- Liczba wyjść: <...> – liczba wyjść z rozdzielacza, łącznie z wyjściami rezerwowymi, jeśli takie zostały zadeklarowane w tabeli danych;

- Nastawy na: <z.p.> – umiejscowienie zaworów rozdzielaczowych na zasilaniu (z) lub / i powrocie (p);

- G: <... kg/h> – sumaryczny przepływ masowy rozdzielacza;

- Ciśn. dysp. <... Pa> – ciśnienie dyspozycyjne dla rozdzielacza.

Regulacja nastaw na zaworach przy rozdzielaczach dla pętli grzewczych

Nastawy zaworów są obliczane przy założeniu, że ciśnienie które dochodzi do rozdzielacza ma wartość wymaganego min. ciśnienia dyspozycyjnego dla tego rozdzielacza. Po przejściu do „Wyników” wartość nastaw ulega zmianie – jest przeliczana, ponieważ są wykonywane obliczenia hydrauliczne dla całej sieci. Często ciśnienie dla rozdzielacza jest wyższe od wymaganego min. ciśnienia dyspozycyjnego.

Opis pomieszczenia

Z niewielkim wcięciem od lewej, nad linią obramowującą wyniki dla pierwszej PG, znajduje się wiersz z wynikami pomieszczenia. Wszystkie znajdujące się poniżej wiersze, zawierające wyniki dla pojedynczych PG, dotyczą tego pomieszczenia aż do momentu, gdy pojawi się następny opis pomieszczenia lub opis kolejnego rozdzielacza. Wiersz opisujący pomieszczenie może mieć różny kolor: czarny oznacza, że uzyskana moc ogrzewania podłogowego odpowiada wartości wymaganej, czerwony świadczy o przegrzaniu, a niebieski o niedoborze mocy. Wiersz ten zawiera następujące pola:

- Pomieszczenie: <Symbol_Pomieszczenia> – symbol (nazwa) pomieszczenia;

- ti/qi = <... 0C> – temperatura wewnętrzna pomieszczenia;

- Q/Fop = <... W> – wymagana moc ogrzewania płaszczyznowego, ustalona w danych pomieszczenia na podstawie straty ciepła zredukowanej o stratę przez podłogę oraz procentu, jaki ma być pokryty przez ogrzewanie podłogowe;

- Nadwyżka Q/F = <... W> – różnica mocy uzyskiwanej w stosunku do wymaganej. Wartość dodatnia oznacza nadwyżkę mocy w stosunku do potrzeb (wiersz wyświetlany na czerwono), a wartość ujemna niedobór mocy (wiersz wyświetlany na niebiesko). Pole to uwzględnia sumaryczną moc wszystkich PG należących do tego pomieszczenia.

- Liczba PG: <...> – liczba pętli grzewczych występujących w tym pomieszczeniu;

Wyniki dla powierzchni grzewczej (PG)

Każda PG występująca w instalacji posiada w tabeli wyników jeden pasek wyników. Znajdują się tu najważniejsze z punktu widzenia obliczeń dane oraz wszystkie istotne wyniki cieplne i hydrauliczne dotyczące tej PG. Bezpośrednio pod wierszem z opisem pomieszczenia znajdują się paski wyników dla należących do niego PG, które są jednocześnie podłączone do opisywanego rozdzielacza. Jeśli w pomieszczeniu występują jeszcze PG podłączone do innych rozdzielaczy lub grzane przyłączami, ich paski wyników będą się znajdowały w innym miejscu tabeli.

Zawartość poszczególnych pól paska wyników jest zgodna z nagłówkami tabeli wyników, umieszczonymi w jej górnej części o szarym tle. Pasek jest dwuwierszowy i duża część pól zawiera kilka wartości.

- Symbol PG – górny wiersz: symbol (nazwa) PG,

- Okładzina / Rlb [(m2K)/W] – dolny wiersz: rodzaj okładziny podłogowej oraz opór okładziny. Jeśli okładzina została wpisana jako wartość liczbowa, a nie wybrana z listy dostępnych opcji, pojawi się napis <nieznana okł.> i wpisany opór okładziny.

- Qwym/Fwym [W] – wymagana moc sumaryczna danej PG, przyporządkowana jej podczas automatycznego rozdziału Q/F lub narzucona przez Użytkownika.

- Nadw. Q/F [W] – różnica mocy uzyskiwanej w stosunku do wymaganej. Wartość dodatnia, wyświetlana na czerwono, oznacza nadmiar mocy uzyskiwanej w stosunku do Q/F wymaganego, natomiast wartość ujemna, wyświetlana na niebiesko, oznacza niedobór mocy. Suma nadwyżek mocy dla PG należących do danego pomieszczenia jest równa wartości w polu „Nadwyżka Q/F” wierszu opisu pomieszczenia.

- Dt/Dq [K] – obliczona różnica temperatury (wychłodzenie) czynnika grzewczego w pętli. Różnica temperatur odnosi się zawsze do całej pętli, także w przypadku pętli ze zintegrowaną strefą brzegową (zSB lub pSB).

Z prawej strony tego pola znajduje się przycisk ze skierowaną w dół strzałką, umożliwiający otwarcie okienka z deklaracją automatycznego doboru Dt/Dq lub ręcznego narzucenia wartości. Wygląd okienka jest następujący:

- SB / SW – pole to stanowi opis zawartości następnych trzech pól i tworzy z nimi blok wyników, oddzielony od pozostałych pól pionowymi ciągłymi kreskami.

Jeżeli dana PG nie zawiera zintegrowanej strefy brzegowej, w górnym wierszu pojawi się „SW” dla pętli stanowiącej strefę wewnętrzną lub „SB” dla pętli zdefiniowanej jako strefa brzegowa stanowiąca osobny obwód. Dolny wiersz pozostanie pusty.

Dla PG posiadającej SB zintegrowaną z SW, w górnym wierszu pojawi się „zSB” dla SB utworzonej przez zagęszczenie układania przewodów lub „pSB” dla SB podłączonej jako pierwsza. W kolejnych trzech polach wyników pierwszy wiersz będzie się wtedy odnosił do tej zintegrowanej SB. W dolnym wierszu pojawi się napis „SW” i drugi wiersz kolejnych trzech pól wyników będzie się odnosił do tej części pętli, która stanowi strefę wewnętrzną.

- pow. [m2] – powierzchnia efektywna PG lub poszczególnych części PG (patrz opis pola „SB / SW”). Wartość ta obejmuje całkowitą powierzchnię efektywną PG, łącznie z powierzchnią przyłączy przechodzących. Dla PG posiadających zintegrowaną SB powierzchnia przyłączy przechodzących jest zawsze odejmowana od części PG stanowiącej SW, nawet, jeśli przyłącza na rysunku przebiegają częściowo przez strefę brzegową.

- T (lub zależnie od producenta oznaczenie: B, b, p, r, VA; jednostki: [cm] lub [m] lub [mm]) – odstęp układania przewodów w ramach PG lub odstępy dla poszczególnych jej części (patrz opis pola „SB / SW”).

Z prawej strony tego pola znajduje się przycisk ze skierowaną w dół strzałką, umożliwiający rozwinięcie listy dostępnych odstępów układania rur dla tej PG i wybór innego odstępu niż wybrany domyślnie przez program. Wygląd listy jest następujący:

Lista zawiera pole „Wariant ...”oraz pola wynikowe dla tego wariantu – „Nadwyżka Q/F” oraz „Dt/Dq [K]”. Domyślnie, przy zaznaczonej opcji „Auto”, jest wybrany wariant optymalny pod względem cieplnym. Jeżeli zostanie wybrany inny wariant, program oznaczy go jako „Ręczny”. Wariant wybrany ręcznie jest pamiętany przez program i nie zostanie zmieniony na inny przy wykonywaniu następnych obliczeń. W celu powrotu do wariantu optymalnego pod względem cieplnym należy zaznaczyć opcję „Auto”. Po wybraniu innego wariantu odstępu układania zostanie on wprowadzony do paska wyników danej PG i program odpowiednio zmieni pozostałe pola wyników.

Jeśli dany odstęp powoduje przekroczenie normy w zakresie tpp/qpp max nawet przy zastosowaniu maksymalnej różnicy temperatur, pojawi się przy nim napis „Przekroczenie normy” i będzie on niedostępny. Jeśli wystąpi sytuacja, że nawet przy najmniejszej możliwej Dt/Dq temperatura powrotu jest zbyt niska w stosunku do ti/qi, pojawi się komunikat „Zbyt niska tz/qz” i odstęp też nie będzie dostępny. Jeśli wszystkie warianty są niedostępne, cały pasek wyników dla danej PG będzie zaznaczony na żółto, a w liście błędów pojawi się odpowiedni komunikat.

- tpp/qpp /q [0C] / [W/m2] – temperatura powierzchni podłogi (średnia) oraz gęstość strumienia ciepła (moc uzyskiwaną z m2) obliczone dla danej PG lub jej części (patrz opis pola SB / SW).

- Pow. przył. prze. – powierzchnia przyłączy przechodzących. Pole to wyświetla obliczoną sumaryczną powierzchnię przyłączy przechodzących przez daną PG. Powierzchnia ta zależy od długości poszczególnych fragmentów przyłączy i dobranego dla nich przez program lub narzuconego przez Użytkownika odstępu układania.

- Qprz/Fprz. [W] – moc przyłączy przechodzących. Zależy ona od sumarycznej powierzchni przyłączy, odstępu układania stosowanego dla poszczególnych fragmentów, izolacji przyłączy, procentu wykorzystania ich mocy oraz parametrów pracy instalacji.

- Dł. rur łącznie – górny wiersz: sumaryczna długość rur danej pętli grzewczej, łącznie z długością przyłączy,

- prz. + pęt. – dolny wiersz: długość przyłączy prowadzących od rozdzielacza do właściwej pętli + długość rury stanowiącej właściwą pętlę grzewczą. Suma tych dwóch wartości jest równa sumarycznej długości z wiersza pierwszego.

- Przep. [kg/h] – górny wiersz: przepływ masowy czynnika grzewczego przez daną pętlę,

- [m/s] – dolny wiersz: prędkość przepływu czynnika grzewczego w pętli.

- Strata ciśn. rura + kszt. – górny wiersz: liniowe straty ciśnienia w pętli razem ze stratą na kształtkach przyłączeniowych do rozdzielacza,

- z.z.; z.p. [kPa] – dolny wiersz: strata ciśnienia na zaworach umieszczonych na rozdzielaczu. Pierwsza liczba oznacza stratę ciśnienia na zaworze umieszczonym na zasilaniu, druga liczba dotyczy straty na zaworze umieszczonym na powrocie.

Jeżeli rozdzielacz nie jest wyregulowany, niektóre pola mogą być nie uzupełnione. W przypadku rozdzielacza wyregulowanego to pole będzie wytłuszczone dla tej PG, która decyduje o wymaganym ciśnieniu dyspozycyjnym.

! Uwaga – w celu obliczenia sumarycznej straty ciśnienia po regulacji należy dodać wszystkie trzy wartości wyświetlone w tym polu. Suma ta powinna być w przybliżeniu równa dla wszystkich PG podłączonych do opisywanego rozdzielacza i odpowiadać ciśnieniu dyspozycyjnemu na rozdzielaczu. Jeżeli dojdzie do znaczących odchyleń tej sumy dla niektórych PG, wynikających z wykroczenia poza zakres regulacji stosowanych zaworów, pojawią się odpowiednie komunikaty w liście błędów.

- Nast. zaw. – nastawa zaworu na rozdzielaczu. Literka w nawiasie oznacza, czy regulacja dotyczy zaworu na zasilaniu – „(Z)”, czy powrocie – „(P)”. Pole jest wypełnione tylko wtedy, gdy cały rozdzielacz jest wyregulowany.

Powyżej opisana struktura nie obejmuje powierzchni ogrzewanych przyłączami. Z uwagi na brak możliwości przyporządkowania tych PG do któregokolwiek rozdzielacza (przez PG mogą przechodzić przyłącza biegnące do różnych rozdzielaczy), wyniki dla PG ogrzewanych przyłączami są wyświetlane oddzielnie i zgrupowane w ramach sekcji za ostatnim należącym do danego arkusza rozdzielaczem.

Wzajemne ułożenie opisu danej grupy PG grzanych przyłączami, opisu pomieszczeń i pasków wyników dla poszczególnych PG jest identyczne jak dla standardowych PG. Występują jedynie różnice w zakresie pól i ich znaczenia.

Opis grupy PG grzanych przyłączami

Nagłówek wyników dla tego typu PG ma status podobny jak opis rozdzielacza, jest, więc umieszczony stycznie do lewej krawędzi zakładki wyników. Poniżej znajdują się opisy pomieszczeń i paski wyników dla PG grzanych przyłączami z danego arkusza. Nagłówek zawiera następujące pola:

Powierzchnie grzane przyłączami przypisane do źródła: <Nazwa_Źródła> – nazwa źródła zasilającego obwód regulacji.

Pasek pomieszczenia

Pasek wyników dla PG grzanej przyłączami

Pasek zawiera takie same pola jak w przypadku standardowej PG, jednak nie wszystkie są wypełnione. Do istotnych pól należą:

- Symbol PG – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.

- Okładzina / Rlb [(m2K)/W] – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.

- Qwym/Fwym [W] – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.

- Nadw. Q/F [W] – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.

- pow. [m2] – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.

- T (lub zależnie od producenta oznaczenie: B, b, p, r, VA; jednostki: [cm] lub [m] lub [mm]) – odstęp układania obowiązujący dla tych przyłączy przechodzących przez daną PG grzaną przyłączami, dla których w danych była pozostawiona opcja (auto). Niektóre przyłącza mogą być układane z innym, narzuconym przez Użytkownika odstępem. Szczegółowe informacje w tym zakresie są umieszczone w tabelce wyników dla poszczególnych przyłączy dostępnej przy wydruku.

- Pow. przył. prze. – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.

- Qprz/Fprz. [W] – moc przyłączy przechodzących: stanowi ona jednocześnie sumaryczną moc uzyskiwaną z PG tego typu.