7.5.2. Jako rysunku, bez interpretacji<br>

### 7.5.2. Jako rysunku, bez interpretacji

Plik w formacie DWG/DXF utworzony przy użyciu aplikacji CAD może posłużyć jako podkład, który zostanie wczytany jako rysunek, bez interpretacji.

Zaimportowany bez interpretacji rysunek budowlany lub mapa mogą stanowić tło, na którym będzie nanoszona konstrukcja budynku, projektowana instalacja lub sieć.

Import pliku odbywa się do aktualnie otwartego arkusza roboczego. Arkusz ten powinien być pusty. Importu rysunku można dokonać na arkusz roboczy typu „Rzut/Plan” lub typu „Rozwinięcie”. Różnice podczas importu polegają na tym, że podczas importu na arkusz „Rozwinięcie” nie ma możliwości wyboru warstw ścian, okien i drzwi do interpretacji.

! Na arkusz roboczy „Rozwinięcie” można dokonać jedynie importu pliku DWG/DXF bez interpretacji. Nie jest możliwe dokonanie na ten arkusz importu z interpretacją.

! Wa systemie Windows 98 nie jest możliwe wczytanie zaszyfrowanego pliku DWG do interpretera.

! Program po wczytaniu podkładu wstawia rysunek dokładnie w to samo miejsce, w którym znajdował się w oryginalnym pliku, pod względem współrzędnych i z zachowaniem jednostek.

Elementy wczytywane bez interpretacji zachowują strukturę warstw z pliku DWG/DXF. Po przejściu na zakres edycji „Podkład” lub „Konstrukcja” – zależnie od wybranego do importu arkusza roboczego i kliknięciu na ekranie na obszarze zaimportowanego podkładu, pojawia się oliwkowa ramka, a w tabeli pojawiają się dane podkładu.

Tutaj można zmienić widoczność całego podkładu w polu „Widoczny” i poszczególnych warstw w polu „Warstwy widoczne”.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, dla których warstw podkładu ma być uwzględniana opcja AUTO (domyślnie wszystkie warstwy są zaznaczone). Zaznaczenie warstw dotyczących konstrukcji budynku jest szczególnie przydatne podczas rysowania rzutu kondygnacji – wstawiane na zakładce „Konstrukcja”, przy włączonym trybie AUTO, ściany lub pomieszczenia ,są „przyciągane” do charakterystycznych miejsc zaznaczonych warstw. Charakterystycznymi miejscami są np. osie ścian, krawędzie ścian.

Podobne czynności można wykonać klikając prawym klawiszem myszki na elemencie rysunkowym podkładu i wybierając daną czynność z wyświetlonego menu podręcznego. Program odszukuje wtedy, na której warstwie element się znajduje i pozwala wyłączyć widoczność warstwy oraz zmienić ustawienia trybu AUTO.

Wykorzystywanie podkładu rysunkowego wczytanego bez interpretacji jest często wykorzystywane jako tło do narysowania rzutu kondygnacji i stworzenia w ten sposób graficznej struktury budynku.