8.4.5. Opcje regulacji sieci<br>

### 8.4.5. Opcje regulacji sieci

Opcje regulacji sieci obejmują również sterowanie doborem wymaganych ciśnień dyspozycyjnych w pompach i źródłach. Na zakładce są następujące pola do zaznaczenia:

- Ponownie dobieraj pompy na działkach – włącza dobór pomp w aktualnych obliczeniach, podczas pierwszych obliczeń nowego projektu jest to wykonywane automatycznie,

- Zachowaj narzucone H pomp na działkach – podczas doboru pomp wartości wysokości podnoszenia narzucone w edytorze poszczególnym pompom są zachowane, a jeżeli pole nie jest zaznaczone – są kasowane, tak jakbyśmy w edytorze wpisali wartość wysokości podnoszenia „?”,

Poniżej znajduje się tabela minimalnych wartości spadku ciśnienia:

- na zaworach odbiornikowych [kPa],

- na każdym zaworze regulacyjnym [kPa](poza należącymi do pierwszej grupy – na odbiornikach),

- na każdym regulatorze różnicy ciśnień [kPa].

Wartości te można również wpisywać jako dane poszczególnych zaworów w edytorze graficznym.

Pod tabelą znajdują się pola edycyjne pozwalające dla każdego występującego w projekcie źródła zadać wartość dyspozycyjnej różnicy ciśnień, lub też pozostawić ją do dobrania przez program. Dodatkowo w opcjach zaawansowanych można dla każdego źródła ustalić „przesunięcie regulacji” – czy preferowane jest dławienie nadwyżek ciśnienia na zaworach położonych bliżej odbiorników, czy też bliżej źródła (o ile w projekcie istnieje wiele zaworów regulacyjnych na trasie od źródła do odbiornika).