3.4.5. Pozycja „Typy domyślne”<br>

### 3.4.5. Pozycja „Typy domyślne”

Pozycja „Typy domyślne” zawiera dwie grupy elementów instalacji: „Rury, grzejniki, zawory” oraz „Rozdzielacze”, którym można określić typy wybierane z dostępnych katalogów programu.

Pozycja „Rury, grzejniki, zawory” pozwala na wybór domyślnego typu dla następujących elementów w polach:

- „Typ rur”,

- „Typ rur dla działek wirtualnych”,

- „Typ izolacji rur”,

- „Sposób realizacji czwórników”,

- „Grzejnik niezintegrowany”,

- „Grzejnik zintegrowany”,

- „System podłączeń”, deklarowany w zależności od wybranego rodzaju grzejnika – zintegrowany/niezintegrowany,

- „Zestaw grzejnikowy wbudowany”,

- „Zawór na gał. zasilającej”,

- „Zawór na gał. powrotnej”,

- „Armatura podłączeniowa grz. dolnozas.”

- „Katalog dla wyboru głowic zaworów”,

- „Licznik ciepła”,

- „Filtr”,

W programie istnieje możliwość deklaracji dwóch rodzajów domyślnych systemów podłączeń, osobno dla grzejników zintegrowanych i niezintegrowanych. W zależności od wczytanego do projektu katalogu rur zawartość obu list systemów podłączeń może być częściowo jednakowa lub całkiem różna, ponieważ zależy to od wybranego producenta rur i oferowanych przez niego rozwiązań podejść do grzejników (od ściany, od podłogi, z listwy przypodłogowej itp.).

W tym oknie deklarowane są również „Domyślne ograniczenia wymiarów grzejnika”. Po naciśnięciu przycisku otwiera się okno, w którym należy wpisać wartości minimalnej i maksymalnej wysokości, długości oraz głębokości grzejnika. Można również zmienić minimalny wymiar do zabudowy grzejnika.

Pozycja „Rozdzielacze i automatyka o.p.” pozwala na wybór domyślnego typu dla elementów, które mogą być wspólne dla ogrzewania grzejnikowego oraz płaszczyznowego:

- „Rozdzielacz” – możliwość wyboru typu rozdzielacza z dostępnych katalogów. Dla ogrzewania płaszczyznowego katalogi rozdzielaczy są wyróżnione nagłówkiem „Ogrzewanie płaszczyznowe” a dla ogrzewania grzejnikowego „Rury i kształtki”.

- „Szafka rozdzielacza” – możliwość wyboru szafki dla wybranego rozdzielacza, spośród dostępnych katalogów,

- „Zestaw rozdzielaczowy” – możliwość wyboru zestawu zaworów odcinających, spośród dostępnych katalogów,

oraz na wybór typu domyślnego wyłącznie dla elementów ogrzewania płaszczyznowego:

- „System automatyki” – możliwość wyboru rodzaju automatyki sterującej instalacją ogrzewania podłogowego w bieżącym projekcie z oferowanych przez wybranego producenta,

- „Domyślny termostat w pomieszczeniu” – w zależności od wybranego systemu automatyki można zadeklarować domyślny typ termostatu w pomieszczeniach.

Jeśli w projekcie występuje ogrzewanie płaszczyznowe, można ponadto zadeklarować w polu „Pozwól na dobór innych zaworów na rozdzielaczu niż std.”, czy na rozdzielaczu mogą być dobierane zawory inne niż standardowo przynależne do rozdzielacza.

Z wybranych katalogów będą dobierane poszczególne elementy instalacji. Typ elementu można również indywidualnie wybierać lub zmieniać w tabeli danych elementu.