9.2.8. Tabela obiegów<br>

### 9.2.8. Tabela obiegów

Tabela „Obiegi” zawiera wyniki obliczeń uszeregowane dla wszystkich tras od źródła do poszczególnych odbiorników. Na początku tabeli znajduje się nazwa źródła / kotła, do którego są podłączone opisane niżej obiegi. Następnie jest nazwa obiegu zawierająca nazwę odbiornika.

Kolejne wiersze zawierają opisy działek zasilających dany odbiornik, wyniki samego odbiornika oraz działek powrotnych do źródła. Są to następujące pola:

Opis | symbol (źródła, działki, odbiornika) |
Strum. Q/F | strumień ciepła w elemencie | [W]
G | masowe natężenie przepływu | [kg/h]
L | długość działki | [m]
Śred. | średnica działki | [mm]
w | prędkość przepływu medium przez działkę | [m/s]
R | jednostkowy spadek ciśnienia | [Pa/m]
Dzeta | suma współczynników oporów miejscowych elementów armatury na działce (tych, które nie są charakteryzowane znaną wartością oporu lub kv) |
z | wartość oporów miejscowych | [Pa]
R*L+Z | sumaryczna wartość oporów miejscowych i na długości | [Pa]
Opór arm. | opór armatury znajdującej się na działce | [Pa]
Opór całk. | całkowity opór działki | [Pa]
dt | spadek temperatury na działce lub odbiorniku | [K]
Gr. Izol. | dobrana grubość izolacji na działce | [mm]

Dodatkowo dla źródła są wypisywane w tabeli wyniki odnośnie strumienia ciepła, natężenia przepływu oraz ciśnienia dyspozycyjnego. Dla odbiorników wyświetlane są wyniki odnośnie strumienia ciepła, natężenia przepływu, oporu armatury przyodbiornikowej, całkowitego oporu odbiornika, spadku temperatury oraz wartości ciśnienia grawitacyjnego na odbiorniku.