9.5.5. Zbyt wysoka wartość ciśnienia dyspozycyjnego w źródle <br>

### 9.5.5. Zbyt wysoka wartość ciśnienia dyspozycyjnego w źródle

Częstą przyczyną takiej sytuacji jest opór zaworów regulacyjnych, które nie są odpowiednie dla występujących w nich przepływów. Zależnie od wartości wpisanych do katalogu, może na tych zaworach wystąpić również przekroczenie dopuszczalnego spadku ciśnienia i wówczas zdiagnozowanie sytuacji jest łatwe. Jednak niektóre typy zaworów mogą (teoretycznie) przenieść znaczne przepływy, a dopuszczalny spadek ciśnienia został dla nich ustalony na wysokim poziomie. Użycie takich zaworów na odbiornikach o dużym natężeniu przepływu (będącym skutkiem nie tylko znacznej wydajności cieplnej, ale i małego schłodzenia czynnika) nie spowoduje błędów związanych z przekroczeniem parametrów pracy zaworów, ale zawyży wymagane ciśnienie dyspozycyjne. W takiej sytuacji należy w miarę możności zmienić typ takich zaworów na inny, mający większy zakres kv.

Inną przyczyną może być użycie regulatorów różnicy ciśnienia o wysokiej minimalnej wartości stabilizowanej różnicy ciśnień. Przykładowo, jeżeli stabilizowana część instalacji ma opór własny 11 kPa, a zastosowano regulator o zakresie stabilizacji 25 – 50 kPa, wówczas opory instalacji wzrosną w przybliżeniu o 14 kPa, plus opory własne regulatora i zaworu towarzyszącego, (do którego podłączona jest rurka impulsowa). W tej sytuacji należy użyć innego typu regulatora i/lub lub przenieść go w kierunku źródła. Pewien skutek przyniesie też zadanie mniejszych wartości DPmin dla zaworów regulacyjnych, jednak należy mieć również na uwadze zalecenia producenta zaworu w tym zakresie.