6.2.8. Linie łamane do rysowania układu rur<br>

### 6.2.8. Linie łamane do rysowania układu rur

Linie łamane do rysowania układu rur to element graficzny, przeznaczony do częściowego lub całościowego rozrysowania układu rur w ramach powierzchni grzewczej. Pod względem właściwości stanowią one łamaną. Istnieje możliwość automatycznego lub ręcznego rysowania układu rur.

Opis sposobu wykorzystania linii do rysowania układu rur znajduje się w rozdziale 7.11. Elementy dostępne są tylko na arkuszu typu „Plan / rzut” na warstwie „Rys. pętli o.p.” na zakładce „Płaszczyznowe”.

Przyciski w pasku narzędzi „Płaszczyznowe”:

Wygląd na ekranie (rzut) kolor czerwony – zasilanie, niebieski – powrót:

Dane elementu „Linie łamane do rysowania układu rur”:

! Para linii łamanych posiada specyficzne pola danych, które występują tylko podczas wstawiania łamanych na rysunek i dotyczą ich wzajemnego ułożenia i odstępu. Po wstawieniu łamane tworzące parę stają się oddzielnymi elementami i posiadają inne pola w tabeli.

Pola występujące podczas wstawiania łamanych na rysunek:

Odstęp układania

Pole liczbowe. Odstęp układania dla pary łamanych. Jeśli włączony jest tryb AUTO, odstęp dostosowuje się automatycznie do wartości odczytanej z wyników dla danej PG.

Wzajemne ułożenie z/p

Wzajemne ułożenie zasilania i powrotu dla pary łamanych. Jeśli włączony jest tryb AUTO, program proponuje automatycznie wzajemne ułożenie przewodów w zależności od sytuacji na rysunku.

Pola występujące w momencie zaznaczenia narysowanej wcześniej łamanej:

Styl linii

Pole wyboru. Wybór z listy wyglądu edytowanego przyłącza lub możliwość konfiguracji – otwarcie okna wyglądu elementów.