2.5.6. Wprowadzanie stropów wewnętrznych pomiędzy kondygnacjami ogrzewanymi a nieogrzewanymi<br>

### 2.5.6. Wprowadzanie stropów wewnętrznych pomiędzy kondygnacjami ogrzewanymi a nieogrzewanymi

Wprowadzania danych stropów wewnętrznych, pomiędzy kondygnacjami ogrzewanymi a nieogrzewanymi można dokonać z poziomu kondygnacji graficznych, wprowadzając przegrodę w sposób tabelaryczny. Gdyby strop wewnętrzny był zadeklarowany w Instal-therm, to byłby przegrodą graficzną. Dla przegrody graficznej, istnieje możliwość przypisania po drugiej stronie temperatury w polu „Jds” lub typu pomieszczenia nieogrzewanego/ogrzewanego w polu „Pomds”. Na podstawie typu pomieszczenia nieogrzewanego, na podstawie danych normatywnych, zostanie wyznaczona w nim temperatura. Pomieszczenie to można wybrać z tego samego mieszkania/budynku lub spoza niego.

! Przegrody graficzne wczytane z programu Instal-therm do Instal-OZC mają zablokowaną możliwość edycji typu za wyjątkiem ściany zewnętrznej, podłogi na gruncie, dachu i stropodachu, a także ściany wewnętrznej, która nie jest przypisana do dwóch pomieszczeń. Dla przegrody graficznej, istnieje możliwość przypisania po drugiej stronie temperatury lub normatywnego typu pomieszczenia. Pomieszczenie może być ogrzewane/nieogrzewane, wybrane z mieszkania lub spoza niego.

¨ Aby wprowadzić dane stropów wewnętrznych pomiędzy kondygnacją tabelaryczną a graficzną, należy:

1. Przejść na kondygnację graficzną znajdującą się powyżej (w drzewku struktury poniżej) kondygnacji tabelarycznej „Piwnica”, i wybrać tutaj pomieszczenie. W wyświetlonym oknie edycji danych, w tabeli przegród, w kolumnie „Nazwa” należy wybrać definicję przegrody – strop wewnętrzny, .

Kierunek przepływu ciepła zostanie określony automatycznie na podstawie różnicy temperatur pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami.

Ponieważ jest to przegroda opisana w „Definicjach przegród” pole dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła Uo jest uzupełnione wartością zadeklarowaną. Pozostaje do uzupełnienia powierzchnia stropu wewnętrznego rozdzielająca pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego. Można szybko ją obliczyć w programie Instal-therm przez skorzystanie z funkcji przypisanej do klawisza F9. Po zakończeniu pomiaru, jest wstawiona obliczona powierzchnia stropu.

2. W polu „Pomds” należy wybrać sąsiadujące pomieszczenie znajdujące się na nieogrzewanej kondygnacji.

3. Uzupełniając w analogiczny sposób dane stropu wewnętrznego w każdym pomieszczeniu graficznym, zostanie połączona graficzna struktura budynku z kondygnacją tabelaryczną.

Istnieje również uproszczona metoda uzupełniania projektu o kondygnacje nieogrzewane, poprzez zadeklarowanie temperatury po drugiej stronie graficznej przegrody poziomej lub normatywnego typu pomieszczenia. Wówczas, nie ma potrzeby uzupełniania projektu o kondygnacje „tabelaryczne” oraz o „tabelaryczne” przegrody poziome.

Ten wariant uniemożliwia jednakże prawidłowe obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku.