7.1.7. Zestawienie materiałów<br>

### 7.1.7. Zestawienie materiałów

Program ma rozbudowany system połączeń elementów i automatycznie dobiera złączki służące do połączeń oporów widocznych. Użytkownik ma możliwość deklaracji klas połączeń, tzn. wyboru np. kąta połączenia, czy też innych cech połączenia (przykładowo podejść natynkowych lub podtynkowych do urządzeń). System doboru połączeń rozróżnia elementy, które są ze sobą bezpośrednio połączone, od elementów, które rozdzielone są fragmentem rury. Dzięki temu program jest w stanie dobrać np. nypel mosiężny dla połączenia pomiędzy dwoma zaworami (umiejscowionymi na działce bezpośrednio przy sobie) zamiast doboru złączek przejściowych na rurę i ponownie z rury do następnego zaworu.

Z tego powodu zestawienie materiałów zawierać będzie na ogół znacznie więcej elementów w stosunku do elementów widocznych na rysunku i wstawionych do działek przez użytkownika. Elementy te wynikać będą z dobrania przez program m.in. złączek dla zaworów, uchwytów i obejm, zastąpienia (w razie potrzeby) czwórników trójnikami itd. Istnieje możliwość pominięcia generowania zestawienia materiałów. W celu pominięcia generowania zestawienia materiałów należy po wykonaniu obliczeń przejść do zakładki „Opcje obliczeń SAN” następnie „Opcje redakcji wyników” i odznaczyć pozycję „Generuj zestawienie materiałów”