8.2.2. Konfiguracja wyglądu działek<br>

### 8.2.2. Konfiguracja wyglądu działek

W tym miejscu można przejść do szczegółowej konfiguracji wyglądu opisów działek oraz zaworów. Konfigurację opisu odbiorników opisano bliżej w p. 8.2.5, a konfigurację zaworów w p. 8.2.6.

Pozycja ta zawiera określenia stylów, kolorów i grubości linii, którymi są rysowane działki (osobne ustawienia dla działek projektowanych i istniejących) oraz opcje rysowania działek:

- Drukuj numery działek przy opisach działek – zaznaczenie tego pola powoduje, że numery działek widoczne w opisach działek są drukowane. Odznaczenie tego pola powoduje, że numery działek są widoczne tylko podczas edycji, nie są natomiast drukowane.

- Drukuj działki zimnej wody, Drukuj działki ciepłej wody i cyrkulacji, Drukuj działki kanalizacji – odznaczając lub zaznaczając te pola można włączyć lub wyłączyć drukowanie poszczególnych rodzajów działek

- Rysuj kierunek przepływu – zaznaczenie tego pola powoduje że na rysunku instalacji będą rysowane strzałkami kierunki przepływu. Odznaczenie tego pola spowoduje brak oznaczeń kierunku przepływu.

- Drukuj kropki dla trójników i czwórników – zaznaczenie tego pola spowoduje że na wydruku w miejscach gdzie znajdują się trójniki będą widoczne wypełnione kropki. Odznaczenie tego pola spowoduje brak kropek w tych miejscach na wydruku.

- Drukuj symbole zmiany kierunku, odsadzek i obejść, kompensatorów – zaznaczenie lub odznaczenie odpowiednio powyższych opcji spowoduje umieszczenie lub ich brak na wydruku.

- Rysowanie i drukowanie obszarów sklejania – w tym polu można ustalić wyświetlanie i drukowanie znaczników pokazujących, że elementy umieszczone na działce są ze sobą połączone.