6.3.1. Numeracja działek<br>

### 6.3.1. Numeracja działek

Działkom nadawane są automatycznie numery w kolejności od źródła do odbiorników. Jeżeli działka składa się z kilku odcinków to przy numeracji automatycznej wszystkie fragmenty będą miały ten sam numer z dodatkiem kolejno _a, _b, _c itd. Każdorazowe sprawdzenie połączeń lub przejście do obliczeń powoduje automatyczną renumerację działek. Numery działek narzucone przez Użytkownika pozostają zawsze niezmienione i jednocześnie staja się początkiem nowej numeracji, (jeśli po działce numerze np. 23 Użytkownik narzuci następnej numer 40, to kolejne automatycznie numerowane działki będą się zaczynały od 41. 42, 43, itd.).

¨ Aby wykonać renumerację, należy:

1. Wybranej działce narzucić numer,

2. Wykonać sprawdzenie połączeń lub obliczenia.

! Możliwe jest ponumerowanie dwóch części instalacji identycznym zakresem numerów przez narzucenie numerów początkowych, jednak nie nastąpi to nigdy przy numeracji automatycznej.

¨ Aby szybko wykonać zgodną renumerację pionu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, należy:

1. Zaznaczyć jako „elementy z obszaru” wszystkie trzy dzialki wejściowe do pionu,

2. Wpisać numer początkowy, np. 3000.