2.5.2.3. Przebieg obliczeń i komunikaty po obliczeniach<br>

#### 2.5.2.3. Przebieg obliczeń i komunikaty po obliczeniach

Wybranie zakładki „Wyniki” lub naciśnięcie przycisku „Dalej” oznacza dokończenie procesu obliczeń i wyświetlenie zestawu wyników znajdującego się w kilku tabelach.

Możliwe jest wybranie „szybkich” obliczeń przez naciśnięcie w edytorze graficznym przycisku „obliczenia (szybkie)” (kalkulator z błyskawicą na zakładce „Program”) (klawisz Shift+F10). Program dokona obliczeń bez zatrzymywania się na opcjach i pełnoekranowych tabelach wyników. Po „szybkich” obliczeniach nastąpi powrót do edytora graficznego, gdzie również można obejrzeć wyniki – na rysunku i w tabelach wklejonych do okna edytora. Obliczenia „szybkie” są zalecane gdy wcześniej projekt został przeliczony za pomocą obliczeń pełnych (klawisz F10). Mają one zastosowanie głównie w przypadku gdy do już przeliczonego projektu wprowadzane są przez użytkownika zmiany i bez konieczności modyfikowania opcji możliwe jest zaobserwowanie ich wpływu na obliczenie instalacji.

W programie przyjęto następującą gradację komunikatów:

Błędy - są pisane wielkimi literami i oznaczają braki lub nieprawidłowości w danych, które muszą być usunięte przed przeprowadzeniem obliczeń. Jeśli w danych wystąpił jakikolwiek błąd, nie ma możliwości kontynuowania obliczeń ‑ trzeba wrócić do edycji i go usunąć.

! W przypadku wystąpienia po obliczeniach choć jednego komunikatu błędu, wyniki obliczeń mogą być niekompletne lub nieprawidłowe.

Ostrzeżenia - są podawane po zdiagnozowaniu sytuacji, która prawdopodobnie jest nieprawidłowa. Występowanie ostrzeżeń nie wyklucza przeprowadzenia obliczeń, jednak warto się z nimi zapoznać, aby mieć pewność, że w danych nie ma nieprawidłowości.

Podpowiedzi - to komunikaty najniższej wagi. Program w ten sposób przypomina lub zwraca uwagę na pewne dane, które mogą jednak być całkowicie prawidłowe (zgodne z intencją użytkownika).

Połączenia - komunikaty tego rodzaju mają charakter ostrzeżeń i mogą pojawić się dopiero po obliczeniach. Dotyczą one automatycznego doboru połączeń elementów w instalacji i opisują sytuacje, w których program nie dobrał połączenia lub węzła.

Po przeanalizowaniu wyników diagnostyki można wrócić do edytora, w celu dokonania zmian w danych, lub kontynuować obliczenia w przypadku braku błędów.

Dokładny opis diagnostyki znajduje się w rozdziale , a opis komunikatów diagnostyki w Dodatku B.