5.2.2. Ściana łukowa<br>

### 5.2.2. Ściana łukowa

Element „Ściana łukowa” służy do wprowadzania ścian będących wycinkiem łuku okręgu.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

Dane elementu „Ściana łukowa”:

Kąt

Pole liczbowe. Kąt jaki tworzy linia łącząca początek i koniec ściany łukowej w stosunku do osi X. Pole może być uzupełniane podczas wstawiania ściany, wtedy program będzie zachowywał wpisany kąt na rysunku. Wartość w nawiasie oznacza kąt odczytany z rysunku.

Długość w osiach [m]

Pole liczbowe. Długość ściany w osiach. Pole może być uzupełniane podczas wstawiania ściany (po zaznaczeniu pierwszego końca ściany), wtedy program będzie zachowywał wpisaną długość na rysunku. Wartość w nawiasie oznacza długość odczytaną z rysunku.

Grubość [m]

Pole liczbowe. Grubość ściany. Pole może być uzupełniane podczas wstawiania ściany. Po kliknięciu na to pole po jego prawej stronie pokaże się strzałka, która umożliwia otwarcie okienka do edycji grubości „prawej” i „lewej” części ściany. Pozwala to na stworzenie ściany niesymetrycznej. W takiej sytuacji linia przerywana w środku ściany przestaje stanowić jej oś.

Wys. w osiach [m]

Pole liczbowe. Wysokość ściany w osiach. Wartość odczytywana z danych zapisanych w strukturze budynku.

Pow. w osiach [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia ściany w osiach. Wartość w nawiasach oznacza powierzchnię obliczoną na podstawie danych rysunkowych.

Dł. w świetle [m]

Pole liczbowe. Długość ściany w świetle. Pole bez możliwości edycji. Wartość w nawiasach oznacza długość odczytywaną z rysunku.

Wys. w świetle [m]

Pole liczbowe. Wysokość ściany w świetle. Wartość odczytywana z danych zapisanych w strukturze budynku.

Pow. w świetle [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia ściany w świetle. Wartość w nawiasach oznacza powierzchnię obliczoną na podstawie danych rysunkowych.

Dł. zewn. [m]

Pole liczbowe. Długość ściany w wymiarach zewnętrznych. Pole bez możliwości edycji. Wartość w nawiasach oznacza długość odczytywaną z rysunku.

Wys. zewn. [m]

Pole liczbowe. Wysokość ściany w wymiarach zewnętrznych. Domyślnie wartość równa jest wysokości w osiach.

Pow. zewn. [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia ściany w wymiarach zewnętrznych. Wartość w nawiasach oznacza powierzchnię obliczoną na podstawie danych rysunkowych.

Typ konstrukcji przegrody

Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Jeżeli deklaracja przegród odbywa się w Instal-ozc, i w programie tym utworzono już definicje przegród, to pole to staje się polem wyboru, w którym z dostępnej listy można wybrać zdefiniowany wcześniej typ przegrody. Jeżeli typ został przypisany do ściany w Instal-ozc – w edytorze graficznym pojawia się automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi współczynnik U0 w polu poniżej.

U0 / UN / R

Pole liczbowe. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę / opór cieplny przegrody. Jeżeli deklaracja przegród odbywa się w Instal-ozc to pole jest zablokowane do edycji. Dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie uzupełniony.

Obliczana w Instal-ozc

Pole wyboru. Deklaracja, czy przegroda ma być „widziana” przez program Instal-ozc w obliczeniach strat ciepła.

Rodzaj ściany

Pole wyboru. Pole to może przyjąć wartość „Zewnętrzna” lub „Wewnętrzna”. Rodzaj ściany ma znaczenie podczas wstawiania powierzchni grzewczych do pomieszczeń – program uwzględnia zadeklarowaną szerokość pasa podłogi nieogrzewanej przy ścianie, a szerokość tego pasa zależy od typu ściany. Wartość odstępu dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych jest konfigurowana w „Opcje projektu / Ogrzewanie podłogowe”

L. odcinków łuku

Pole liczbowe. Liczba odcinków łamanej, za pomocą, której rysowana jest ściana łukowa. Wielkość w nawiasach oznacza wartość automatycznie wyznaczoną przez program na podstawie maksymalnego kąta załamania. Istnieje możliwość narzucenia wielkości przez Użytkownika – wtedy program dostosowuje się do podanej ilości.

Odstęp PG od ściany

Pole liczbowe. Odstęp powierzchni grzewczej od ściany. Wartość w nawiasach oznacza zadeklarowaną wartość domyślną zależną od rodzaju ściany. W tym polu istnieje możliwość wprowadzenia niestandardowego odstępu PG od ściany.

! Ściana łukowa nie powstaje w wyniku interpretacji plików DWG/DXF.