6.5.2. Określanie typów rur i zaworów<br>

### 6.5.2. Określanie typów rur i zaworów

Pod pojęciem typu rury rozumiane jest tutaj wskazanie konkretnego typoszeregu mającego zwykle swoją nazwę handlową. Często może być konieczne również sposobu dostarczania rur (zwoje lub pręty), gdyż od tego zależy zakres dostępnych średnic.

Jeżeli wszystkie działki w instalacji mają być z tego samego typu rury, wówczas można nie uzupełniać typu rury w polach danych działek, poprzestając na przyjęciu typu rury zadeklarowanego w danych ogólnych. Jednak w nowoczesnych instalacjach stosuje się często inne rury w sieci rozdzielczej i ewentualnie pionach, a inne w podejściach. W takiej sytuacji można część działek pozostawić o nieokreślonym typie i skorzystać z typu domyślnego, zaś dla pozostałych działek należy wskazać typ rury w polach ich danych, wykorzystując tryb grupowego zaznaczania zgodnie z jednym ze sposobów opisanych w p. 4.8 i następnych.