4.7.7. Przesuwanie elementu<br>

### 4.7.7. Przesuwanie elementu

Każdy element po wstawieniu do projektu może być przesunięty i umieszczony w dowolnym miejscu. Wyjątkiem są elementy umieszczane na innych, takie jak np. zawory. Tego typu elementy nie mogą być przesuwane w ogóle lub mogą być przesuwane tylko w ograniczonym zakresie, np. zawory można przesuwać w ramach odcinka instalacji, na którym się znajdują.

¨ Aby przesunąć element przy pomocy myszki, należy:

24. Upewnić się, czy program jest w trybie zaznaczania elementów (wciśnięty przycisk z czarną strzałką w pasku narzędzi),

25. Ustawić kursor na elemencie i przycisnąć lewy klawisz myszki (element zostanie zaznaczony),

26. Nie zwalniając lewego klawisza myszki przesunąć element w nowe miejsce,

27. Zwolnić klawisz myszki. Element został przesunięty i pozostaje zaznaczony.

! Jeżeli zaznaczonych jest kilka elementów, to złapanie za którykolwiek i przemieszczenie go spowoduje przesunięcie wszystkich zaznaczonych elementów.

Jeżeli podczas przesuwania elementów włączony jest tryb SIAT (siatka rysunkowa), wtedy elementy na schemacie będą przesuwane zgodnie z zadeklarowanym poziomym i pionowym skokiem siatki.

Program umożliwia również przesuwanie jednego lub kilku zaznaczonych elementów przy pomocy klawiszy nawigacyjnych klawiatury, co jest jednym ze sposobów uzyskania przesunięcia np. tylko w pionie lub tylko w poziomie. Kombinacja klawiszy Alt+<strzałka> pozwala na przemieszczenie elementu o odległość jednostkowej działki przymiaru, natomiast za pomocą Alt+Shift+<strzałka> można przesuwać elementy o 0,1 najmniejszej działki przymiaru. W trybie SIAT małe przesunięcia nie są realizowane. System ten jest bardzo wygodny dla precyzyjnej lokalizacji elementu.