B.3. Podpowiedzi<br>

B.3. Podpowiedzi

Podpowiedź: Nie są wykorzystane wszystkie wyjścia z rozdzielacza

Podpowiedź wyświetlana, gdy ilość odbiorników podłączona do rozdzielacza jest mniejsza od zadeklarowanej ilości wyjść z rozdzielacza.

Podpowiedź: przyjęto typ domyślny

Komunikat wyświetlający się, gdy wobec braku deklaracji typu elementu w tabeli danych, użyty zostanie typ domyślny określony w danych ogólnych.

Podpowiedź: Następuje zmniejszenie średnicy wewnętrznej działki

Komunikat nie sygnalizuje błędu, pojawia się w momencie, gdy podczas obliczeń nastąpiło zmniejszenie średnicy wewnętrznej działki na trasie od odbiornika w kierunku źródła.

Podpowiedź: Nieuzupełniony typ rozdzielacza - użyje typu domyślnego

Komunikat przypominający, że dla danego rozdzielacza nie podano typu w tabeli, co oznacza zgodę na użycie typu domyślnego deklarowanego w danych ogólnych.