6.2.3. Pion<br>

### 6.2.3. Pion

Przycisk w pasku narzędzi: rzut rozwinięcie

Na rzucie ma postać okręgu z konfigurowalną liczbą i typem punktów włączenia.

Na rozwinięciu jest reprezentowany prostokątem, wewnątrz którego automatycznie utworzą się działki o typie odpowiednim do skonfigurowanego na rzutach charakteru punktów włączenia. Dane tych działek są dostępne do edycji po zaznaczeniu wybranej działki. Symbole wszystkich odpowiadających sobie elementów reprezentujących dany pion (z wszystkich arkuszy roboczych) powinny być jednakowe – wówczas program automatycznie utworzy połączenia, a dodatkowo piony-okręgi na rzutach skoordynują swoje położenia, tak aby wszystkie leżały wzajeminie nad sobą.

Dane pionu:

Symbol

Pole tekstowe. Pole służy do jego identyfikacji wszystkich odpowiadających sobie elementów „Pion” na rzutach (zwykle będą co najmniej dwa) i na rozwinięciu (prawidłowo zawsze jeden).

Dalsze dane występują tylko na rzutach:

Rzędna

rzędna elementu w [m]. Liczba w nawiasach oznacza wartość wyznaczoną przez program. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Włączenia

Pole wyboru. Możliwość deklaracji włączeń wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji lub wentylacji kanalizacji.

Akt. na innych kond.

Pole wyboru. Wybór „Tak” (zalecany) powoduje, że elementy „Pion” o tym samym symbolu na innych kondygnacjach uzyskają identyczną konfigurację i współrzędne.

Odstęp podł. rys.

Odstęp punktów podłączeń na rysunku. Opcja ułatwiająca podłączenie działek.

Rodzaj opisu

możliwość konfiguracji wyglądu oraz konfiguracji opisu elementu.

Opis na wydruku

deklaracja drukowania opisu