3.3.6. AUTO, ORTO, SIAT<br>

### 3.3.6. AUTO, ORTO, SIAT

W tym miejscu istnieje możliwość skonfigurowania trybów:

- AUTO – odległość podłączania bez trybu AUTO – istnieje możliwość ustawienia żądanej odległości z jakiej program będzie wykonywał automatyczne podłączanie elementów (o ile mogą zostać one podłączone) nawet w przypadku gdy tryb auto jest wyłączony.

- szukanie podłączania w trybie AUTO – ustawienie żądanej odległości z jakiej program będzie wykonywał automatyczne podłączanie elementów (o ile mogą zostać one podłączone) podczas gdy tryb AUTO jest włączony. Istnieje możliwość ustawienia szukania podlączenia w trybie AUTO osobno dla elementów podstawowych i osobno dla modułów. Możliwe jest także włączenie lub wyłączenie linii pomocniczych

- ORTO – możliwość włączenia/wyłączenia trybu orto oraz ustalenie kąta pomocniczego

- SIAT - możliwość włączenia/wyłączenia trybu SIAT oraz ustalenie wymiarów „oczek” siatki