4.5.1. Tryb ORTO – Wstawianie elementów poziomych i pionowych<br>

### 4.5.1. Tryb ORTO – Wstawianie elementów poziomych i pionowych

Edytor graficzny wspomaga wstawianie elementów poziomych i pionowych, jeśli włączony jest tryb ortogonalny, w skrócie zwany ORTO. Tryb ten ma również zastosowanie przy rysowaniu odcinków instalacji oraz łamanych.

¨ Aby włączyć lub wyłączyć tryb ORTO należy:

- kliknąć raz na polu ORTO w prawym dolnym rogu ekranu,

albo

- przycisnąć klawisze Alt+Z.

Tryb ORTO może wspomagać także wstawianie elementów, oprócz kierunków poziomych i pionowych, pod dodatkowym kątem, którego przyrost można zadeklarować w poleceniu menu głównego ”Opcje”/”Opcje projektu”/„AUTO, ORTO, SIAT” . Kąt ten jest podawany w stopniach odchylenia od poziomu.

Przy włączonym trybie ORTO można wstawić odcinek poziomy, pionowy lub skośny. Wpisanie wartości kąta w tabeli danych dla wstawianego odcinka pozwala na jego ułożenie tylko pod zadeklarowanym kątem. Dzięki temu łatwo zachować równoległość odcinków bez precyzyjnego operowania myszką.