C.5. Dołączanie kolejnych fragmentów podkładu<br>

C.5. Dołączanie kolejnych fragmentów podkładu

Po kliknięciu przycisku „Dalej” w prawym górnym rogu ekranu program przechodzi do dołączania kolejnych fragmentów rysunku. Na ekranie widać całościowy podkład po lewej stronie i dołączany fragment po prawej stronie. Jeżeli używany jest „nawigator”, to w środku ekranu widać stan zaawansowania projektu i pozycję fragmentu aktualnie dołączanego.

¨ Aby dołączyć kolejny fragment podkładu z użyciem „nawigatora”:

1. Wczytać lub zeskanować kolejny fragment podkładu. Należy upewnić się w nawigatorze (znajdującym się w środku ekranu), która część jest aktualnie dołączana,

2. Zaznaczyć na całościowym podglądzie rysunku i aktualnie dołączanym fragmencie ten sam punkt charakterystyczny. Należy zwrócić uwagę, jakiego punktu oczekuje program – widać to w ramce „Zazn. punkt”. Punkty zaznaczane są PRAWYM klawiszem myszki. W przypadku pomyłki należy ewentualnie skorygować ustawienie w ramce „Zazn. punkt” i kliknąć ponownie,

3. Zaznaczyć drugi punkt charakterystyczny,

4. Zaznaczyć trzeci punkt charakterystyczny – program żąda trzeciego punktu tylko, gdy dołączana część sąsiaduje dwoma bokami z dotychczasowym rysunkiem,

5. Kliknąć przycisk „Dołącz”.

W ten sposób należy dołączać kolejne fragmenty podkładu zgodnie z „nawigatorem”. Po dołączeniu wszystkich części należy kliknąć przycisk „Dalej” w celu przejścia do ostatniego etapu – przycinania i skalowania.

Jeżeli „nawigator” został wyłączony, to należy postępować podobnie jak w powyższym opisie z tym, że dla każdego fragmentu należy ręcznie określić „Metodę przyłączania” i „Kierunek przyłączania”.